<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<KNX xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" CreatedBy="CvNext" ToolVersion="5.7.323.35694">
  <ManufacturerData>
    <Manufacturer RefId="M-0048">
      <APS>
        <AP Id="M-0048_A-133A-12-7C4E" ApplicationNumber="4922" ApplicationVersion="18" ProgramType="ApplicationProgram" MaskVersion="MV-0021" Name="Lu133 V1.2" LoadProcedureStyle="ProductProcedure" PeiType="16" DefaultLanguage="de-DE" DynamicTableManagement="true" Linkable="true" PreEts4Style="true" ConvertedFromPreEts4Data="true" Hash="fGyV2bC62OG+0UX7JpaQTg==">
          <St>
            <Code>
              <AS Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0116" Address="278" Size="220">
                <Data>bQAAEAAQARACEAMQBBAFEAYQBxAIEAkQChALEAwQDRAOEA8QEBAREBIQExAUEBUQFhAXEBgQGRAaEBsQHBAdEB4QHxAgECEQIhAjECQQJRAmECcQKBApECoQKxAsEC0QLhAvEDAQMRAyEDMQNBA1EDYQNxA4EDkQOhA7EDwQPRA+ED8QQBBBEEIQQxBEEEUQRhBHEEgQSRBKEEsQTBBNEE4QTxBQEFEQUhBTEFQQVRBWEFcQWBBZEFoQWxBcEF0QXhBfEGAQYRBiEGMQZBBlEGYQZxBoEGkQahBrAA==</Data>
                <Mask>/wAA////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////AA==</Mask>
              </AS>
              <AS Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-01F2" Address="498" Size="218">
                <Data>bAEAAgEDAgQDBQQGBQcGCAcJCAoJCwoMCw0MDg0PDhAPERASERMSFBMVFBYVFxYYFxkYGhkbGhwbHRweHR8eIB8hICIhIyIkIyUkJiUnJignKSgqKSsqLCstLC4tLy4wLzEwMjEzMjQzNTQ2NTc2ODc5ODo5Ozo8Oz08Pj0/PkA/QUBCQUNCRENFREZFR0ZIR0lISklLSkxLTUxOTU9OUE9RUFJRU1JUU1VUVlVXVlhXWVhaWVtaXFtdXF5dX15gX2FgYmFjYmRjZWRmZWdmaGdpaGppa2psawA=</Data>
                <Mask>/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////wA=</Mask>
              </AS>
              <AS Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-00BD" Address="189" Size="35">
                <Data>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</Data>
                <Mask>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</Mask>
              </AS>
              <AS Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0972" Address="2418" Size="74">
                <Data>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</Data>
                <Mask>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</Mask>
              </AS>
              <AS Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-02CC" Address="716" Size="125">
                <Data>Kb0A/wgC/wgE/wgG/wAH/wAI/wAJ/wAK/wAL/wAM/wAN/wAO/wAP/wAQ/wAR/wAS/wAT/wAU/wAV/wAW/wAX/wAY/wcZ/wca/wAb/wAc/wcd/wAe/wcf/wcg/wAh/wAi/wgk/wAl/wAm/wcn/wco/wAp/wAq/wgs/wAt/wg=</Data>
              </AS>
              <AS Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0100" Address="256" Size="22">
                <Data>/wAAAAAAAAAAAMD/MwDgY+gAAAAAAA==</Data>
                <Mask>/wAAAAAAAAAAAP///wD///8AAAAAAA==</Mask>
              </AS>
              <AS Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Address="841" Size="295">
                <Data>gQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==</Data>
                <Mask>/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==</Mask>
              </AS>
            </Code>
            <PTS>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit" Name="Windschwelle für Sicherheit">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="beliebig" Value="255" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-255" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="über 5 m/s (18 km/h)" Value="133" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-133" DisplayOrder="33" />
                  <Enumeration Text="über 6 m/s (ca.22 km/h)" Value="134" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-134" DisplayOrder="34" />
                  <Enumeration Text="über 7 m/s (ca.25 km/h)" Value="135" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-135" DisplayOrder="35" />
                  <Enumeration Text="über 8 m/s (ca.29 km/h)" Value="136" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-136" DisplayOrder="36" />
                  <Enumeration Text="über 9 m/s (ca.32 km/h)" Value="137" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-137" DisplayOrder="37" />
                  <Enumeration Text="über 10 m/s (36 km/h)" Value="138" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-138" DisplayOrder="38" />
                  <Enumeration Text="über 11 m/s (ca.40 km/h)" Value="139" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-139" DisplayOrder="39" />
                  <Enumeration Text="über 12 m/s (ca.43 km/h)" Value="140" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-140" DisplayOrder="40" />
                  <Enumeration Text="über 13 m/s (ca.47 km/h)" Value="141" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-141" DisplayOrder="41" />
                  <Enumeration Text="über 14 m/s (ca.50 km/h)" Value="142" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-142" DisplayOrder="42" />
                  <Enumeration Text="über 15 m/s (54 km/h)" Value="143" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-143" DisplayOrder="43" />
                  <Enumeration Text="über 16 m/s (ca.58 km/h)" Value="144" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-144" DisplayOrder="44" />
                  <Enumeration Text="über 17 m/s (ca.61 km/h)" Value="145" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-145" DisplayOrder="45" />
                  <Enumeration Text="über 18 m/s (ca.65 km/h)" Value="146" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-146" DisplayOrder="46" />
                  <Enumeration Text="über 19 m/s (ca.68 km/h)" Value="147" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-147" DisplayOrder="47" />
                  <Enumeration Text="über 20 m/s (72 km/h)" Value="148" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-148" DisplayOrder="48" />
                  <Enumeration Text="über 21 m/s (ca.76 km/h)" Value="149" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-149" DisplayOrder="49" />
                  <Enumeration Text="über 22 m/s (ca.79 km/h)" Value="150" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-150" DisplayOrder="50" />
                  <Enumeration Text="über 23 m/s (ca.83 km/h)" Value="151" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-151" DisplayOrder="51" />
                  <Enumeration Text="über 24 m/s (ca.86 km/h)" Value="152" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-152" DisplayOrder="52" />
                  <Enumeration Text="über 25 m/s (90 km/h)" Value="153" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-153" DisplayOrder="53" />
                  <Enumeration Text="über 26 m/s (ca.94 km/h)" Value="154" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-154" DisplayOrder="54" />
                  <Enumeration Text="über 27 m/s (ca.97 km/h)" Value="155" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-155" DisplayOrder="55" />
                  <Enumeration Text="über 28 m/s (ca.101 km/h)" Value="156" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit_EN-156" DisplayOrder="56" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle.20für.20Sicherheit" Name="Regenschwelle für Sicherheit">
                <TR Base="Value" SizeInBit="2">
                  <Enumeration Text="Regen" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle.20für.20Sicherheit_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="beliebig" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle.20für.20Sicherheit_EN-2" DisplayOrder="2" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle" Name="Lichtschwelle 3 für Sonnenschutzkanäle" InternalDescription="Bit 7 sagt ob Bedingung über (1) oder unter (0) dem Luxwert wahr ist ">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="10000 lx" Value="193" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-193" DisplayOrder="135" />
                  <Enumeration Text="15000 lx" Value="194" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-194" DisplayOrder="136" />
                  <Enumeration Text="20000 lx" Value="195" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-195" DisplayOrder="137" />
                  <Enumeration Text="25000lx" Value="196" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-196" DisplayOrder="138" />
                  <Enumeration Text="30000 lx" Value="197" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-197" DisplayOrder="139" />
                  <Enumeration Text="35000 lx" Value="198" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-198" DisplayOrder="140" />
                  <Enumeration Text="40000 lx" Value="199" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-199" DisplayOrder="141" />
                  <Enumeration Text="45000 lx" Value="200" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-200" DisplayOrder="142" />
                  <Enumeration Text="50000 lx" Value="201" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-201" DisplayOrder="143" />
                  <Enumeration Text="55000 lx" Value="202" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-202" DisplayOrder="144" />
                  <Enumeration Text="60000 lx" Value="203" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-203" DisplayOrder="145" />
                  <Enumeration Text="70000 lx" Value="204" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-204" DisplayOrder="146" />
                  <Enumeration Text="75000 lx" Value="205" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-205" DisplayOrder="147" />
                  <Enumeration Text="80000 lx" Value="206" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-206" DisplayOrder="148" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Morgentelegramm" Name="Reaktion auf Morgentelegramm">
                <TR Base="Value" SizeInBit="3">
                  <Enumeration Text="Hochfahren &amp; Sonnenautom. EIN" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Morgentelegramm_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Hochfahren &amp; einmalig Sonnenautom. " Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Morgentelegramm_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="erst bei Dämmerung hochfahren &amp; Sonnenauto EIN" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Morgentelegramm_EN-2" DisplayOrder="2" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Abendtelegramm" Name="Reaktion auf Abendtelegramm">
                <TR Base="Value" SizeInBit="3">
                  <Enumeration Text="Sonnenautomatik AUS &amp; hochfahren" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Abendtelegramm_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Sonnenautomatik AUS &amp; abfahren  " Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Abendtelegramm_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="Sonnenautomatik AUS &amp; bei Dämmerung abfahren  " Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Abendtelegramm_EN-2" DisplayOrder="2" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sonnenautomatik.20aktivieren" Name="Sonnenautomatik aktivieren">
                <TR Base="Value" SizeInBit="1">
                  <Enumeration Text="über Dämmerungsschwelle" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sonnenautomatik.20aktivieren_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="über Objekt" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sonnenautomatik.20aktivieren_EN-1" DisplayOrder="1" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Morgendämmerung" Name="Reaktion auf Morgendämmerung">
                <TR Base="Value" SizeInBit="3">
                  <Enumeration Text="Hochfahren &amp; Sonnenautom. EIN" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Morgendämmerung_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Hochfahren &amp; einmalig Sonnenautom. " Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Morgendämmerung_EN-1" DisplayOrder="1" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Abenddämmerung" Name="Reaktion auf Abenddämmerung">
                <TR Base="Value" SizeInBit="3">
                  <Enumeration Text="Sonnenautomatik AUS &amp; hochfahren" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Abenddämmerung_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Sonnenautomatik AUS &amp; abfahren  " Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Abenddämmerung_EN-1" DisplayOrder="1" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle" Name="Dämmerungsschwelle" InternalDescription="Bit 7 sagt ob Bedingung über (1) oder unter (0) dem Luxwert wahr ist ">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="2 lx" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-3" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="2,5 lx" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-4" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="3 lx" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-5" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="3,5 lx" Value="6" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-6" DisplayOrder="6" />
                  <Enumeration Text="4 lx" Value="7" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-7" DisplayOrder="7" />
                  <Enumeration Text="4,5 lx" Value="8" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-8" DisplayOrder="8" />
                  <Enumeration Text="5 lx" Value="9" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-9" DisplayOrder="9" />
                  <Enumeration Text="5,5 lx" Value="10" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-10" DisplayOrder="10" />
                  <Enumeration Text="6 lx" Value="11" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-11" DisplayOrder="11" />
                  <Enumeration Text="7 lx" Value="12" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-12" DisplayOrder="12" />
                  <Enumeration Text="7,5 lx" Value="13" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-13" DisplayOrder="13" />
                  <Enumeration Text="8 lx" Value="14" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-14" DisplayOrder="14" />
                  <Enumeration Text="9 lx" Value="15" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-15" DisplayOrder="15" />
                  <Enumeration Text="10 lx" Value="17" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-17" DisplayOrder="16" />
                  <Enumeration Text="15 lx" Value="18" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-18" DisplayOrder="17" />
                  <Enumeration Text="20 lx" Value="19" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-19" DisplayOrder="18" />
                  <Enumeration Text="25 lx" Value="20" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-20" DisplayOrder="19" />
                  <Enumeration Text="30 lx" Value="21" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-21" DisplayOrder="20" />
                  <Enumeration Text="35 lx" Value="22" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-22" DisplayOrder="21" />
                  <Enumeration Text="40 lx" Value="23" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-23" DisplayOrder="22" />
                  <Enumeration Text="45 lx" Value="24" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-24" DisplayOrder="23" />
                  <Enumeration Text="50 lx" Value="25" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-25" DisplayOrder="24" />
                  <Enumeration Text="55 lx" Value="26" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-26" DisplayOrder="25" />
                  <Enumeration Text="60 lx" Value="27" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-27" DisplayOrder="26" />
                  <Enumeration Text="70 lx" Value="28" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-28" DisplayOrder="27" />
                  <Enumeration Text="80 lx" Value="30" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-30" DisplayOrder="28" />
                  <Enumeration Text="90 lx" Value="31" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-31" DisplayOrder="29" />
                  <Enumeration Text="100 lx" Value="33" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-33" DisplayOrder="30" />
                  <Enumeration Text="150 lx" Value="34" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-34" DisplayOrder="31" />
                  <Enumeration Text="200 lx" Value="35" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-35" DisplayOrder="32" />
                  <Enumeration Text="250 lx" Value="36" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-36" DisplayOrder="33" />
                  <Enumeration Text="300 lx" Value="37" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-37" DisplayOrder="34" />
                  <Enumeration Text="350 lx" Value="38" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-38" DisplayOrder="35" />
                  <Enumeration Text="400 lx" Value="39" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-39" DisplayOrder="36" />
                  <Enumeration Text="450 lx" Value="40" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-40" DisplayOrder="37" />
                  <Enumeration Text="500 lx" Value="41" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle_EN-41" DisplayOrder="38" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Verknüpfung" Name="Art der Verknüpfung">
                <TR Base="Value" SizeInBit="1">
                  <Enumeration Text="UND" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Verknüpfung_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="ODER" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Verknüpfung_EN-1" DisplayOrder="1" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C3" Name="Sicherheit Auslöser für C3">
                <TR Base="Value" SizeInBit="3">
                  <Enumeration Text="keine Sicherheit" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C3_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="C1" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C3_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="C2" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C3_EN-2" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="über Objekt Sicherheit" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C3_EN-5" DisplayOrder="5" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Ende" Name="Sicherheit Ende">
                <TR Base="Value" SizeInBit="2">
                  <Enumeration Text="keine Reaktion" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Ende_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Position aktualisieren" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Ende_EN-1" DisplayOrder="1" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle" Name="Lichtschwelle 2 für Sonnenschutzkanäle" InternalDescription="Bit 7 sagt ob Bedingung über (1) oder unter (0) dem Luxwert wahr ist ">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="6000 lx" Value="187" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-187" DisplayOrder="130" />
                  <Enumeration Text="7000 lx" Value="188" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-188" DisplayOrder="131" />
                  <Enumeration Text="7500 lx" Value="189" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-189" DisplayOrder="132" />
                  <Enumeration Text="8000 lx" Value="190" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-190" DisplayOrder="133" />
                  <Enumeration Text="9000 lx" Value="191" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-191" DisplayOrder="134" />
                  <Enumeration Text="10000 lx" Value="193" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-193" DisplayOrder="135" />
                  <Enumeration Text="15000 lx" Value="194" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-194" DisplayOrder="136" />
                  <Enumeration Text="20000 lx" Value="195" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-195" DisplayOrder="137" />
                  <Enumeration Text="25000lx" Value="196" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-196" DisplayOrder="138" />
                  <Enumeration Text="30000 lx" Value="197" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-197" DisplayOrder="139" />
                  <Enumeration Text="35000 lx" Value="198" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-198" DisplayOrder="140" />
                  <Enumeration Text="40000 lx" Value="199" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-199" DisplayOrder="141" />
                  <Enumeration Text="45000 lx" Value="200" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-200" DisplayOrder="142" />
                  <Enumeration Text="50000 lx" Value="201" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-201" DisplayOrder="143" />
                  <Enumeration Text="55000 lx" Value="202" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-202" DisplayOrder="144" />
                  <Enumeration Text="60000 lx" Value="203" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-203" DisplayOrder="145" />
                  <Enumeration Text="70000 lx" Value="204" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-204" DisplayOrder="146" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle" Name="Lichtschwelle 1 für Sonnenschutzkanäle" InternalDescription="Bit 7 sagt ob Bedingung über (1) oder unter (0) dem Luxwert wahr ist ">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="2000 lx" Value="179" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-179" DisplayOrder="122" />
                  <Enumeration Text="2500 lx" Value="180" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-180" DisplayOrder="123" />
                  <Enumeration Text="3000 lx" Value="181" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-181" DisplayOrder="124" />
                  <Enumeration Text="3500 lx" Value="182" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-182" DisplayOrder="125" />
                  <Enumeration Text="4000 lx" Value="183" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-183" DisplayOrder="126" />
                  <Enumeration Text="4500 lx" Value="184" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-184" DisplayOrder="127" />
                  <Enumeration Text="5000 lx" Value="185" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-185" DisplayOrder="128" />
                  <Enumeration Text="5500 lx" Value="186" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-186" DisplayOrder="129" />
                  <Enumeration Text="6000 lx" Value="187" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-187" DisplayOrder="130" />
                  <Enumeration Text="7000 lx" Value="188" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-188" DisplayOrder="131" />
                  <Enumeration Text="7500 lx" Value="189" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-189" DisplayOrder="132" />
                  <Enumeration Text="8000 lx" Value="190" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-190" DisplayOrder="133" />
                  <Enumeration Text="9000 lx" Value="191" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-191" DisplayOrder="134" />
                  <Enumeration Text="10000 lx" Value="193" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-193" DisplayOrder="135" />
                  <Enumeration Text="15000 lx" Value="194" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-194" DisplayOrder="136" />
                  <Enumeration Text="20000 lx" Value="195" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-195" DisplayOrder="137" />
                  <Enumeration Text="25000lx" Value="196" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-196" DisplayOrder="138" />
                  <Enumeration Text="30000 lx" Value="197" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-197" DisplayOrder="139" />
                  <Enumeration Text="35000 lx" Value="198" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-198" DisplayOrder="140" />
                  <Enumeration Text="40000 lx" Value="199" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-199" DisplayOrder="141" />
                  <Enumeration Text="45000 lx" Value="200" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-200" DisplayOrder="142" />
                  <Enumeration Text="50000 lx" Value="201" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-201" DisplayOrder="143" />
                  <Enumeration Text="55000 lx" Value="202" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-202" DisplayOrder="144" />
                  <Enumeration Text="60000 lx" Value="203" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle_EN-203" DisplayOrder="145" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C6.2FC7" Name="Sicherheit Auslöser für C6/C7">
                <TR Base="Value" SizeInBit="3">
                  <Enumeration Text="keine Sicherheit" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C6.2FC7_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="C1" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C6.2FC7_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="C2" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C6.2FC7_EN-2" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="C4" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C6.2FC7_EN-3" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="C5" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C6.2FC7_EN-4" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="über Objekt Sicherheit" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C6.2FC7_EN-5" DisplayOrder="5" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Name="Seite">
                <TNone />
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Grad" Name="Differenz Grad">
                <TR Base="Value" SizeInBit="4">
                  <Enumeration Text="nicht aufgrund einer Änderung" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Grad_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="0,5 °C" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Grad_EN-1" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="1,0 °C" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Grad_EN-2" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="1,5 °C" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Grad_EN-3" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="2,0 °C" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Grad_EN-4" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="2,5 °C" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Grad_EN-5" DisplayOrder="6" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert" Name="Lichtschwelle für Benutzerdefiniert" InternalDescription="Bit 7 sagt ob Bedingung über (1) oder unter (0) dem Luxwert wahr ist ">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="beliebig" Value="255" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-255" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="unter 2 lx" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-3" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="unter 2,5 lx" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-4" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="unter 3 lx" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-5" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="unter 3,5 lx" Value="6" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-6" DisplayOrder="6" />
                  <Enumeration Text="unter 4 lx" Value="7" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-7" DisplayOrder="7" />
                  <Enumeration Text="unter 4,5 lx" Value="8" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-8" DisplayOrder="8" />
                  <Enumeration Text="unter 5 lx" Value="9" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-9" DisplayOrder="9" />
                  <Enumeration Text="unter 5,5 lx" Value="10" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-10" DisplayOrder="10" />
                  <Enumeration Text="unter 6 lx" Value="11" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-11" DisplayOrder="11" />
                  <Enumeration Text="unter 7 lx" Value="12" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-12" DisplayOrder="12" />
                  <Enumeration Text="unter 7,5 lx" Value="13" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-13" DisplayOrder="13" />
                  <Enumeration Text="unter 8 lx" Value="14" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-14" DisplayOrder="14" />
                  <Enumeration Text="unter 9 lx" Value="15" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-15" DisplayOrder="15" />
                  <Enumeration Text="unter 10 lx" Value="17" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-17" DisplayOrder="16" />
                  <Enumeration Text="unter 15 lx" Value="18" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-18" DisplayOrder="17" />
                  <Enumeration Text="unter 20 lx" Value="19" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-19" DisplayOrder="18" />
                  <Enumeration Text="unter 25 lx" Value="20" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-20" DisplayOrder="19" />
                  <Enumeration Text="unter 30 lx" Value="21" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-21" DisplayOrder="20" />
                  <Enumeration Text="unter 35 lx" Value="22" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-22" DisplayOrder="21" />
                  <Enumeration Text="unter 40 lx" Value="23" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-23" DisplayOrder="22" />
                  <Enumeration Text="unter 45 lx" Value="24" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-24" DisplayOrder="23" />
                  <Enumeration Text="unter 50 lx" Value="25" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-25" DisplayOrder="24" />
                  <Enumeration Text="unter 55 lx" Value="26" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-26" DisplayOrder="25" />
                  <Enumeration Text="unter 60 lx" Value="27" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-27" DisplayOrder="26" />
                  <Enumeration Text="unter 70 lx" Value="28" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-28" DisplayOrder="27" />
                  <Enumeration Text="unter 80 lx" Value="30" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-30" DisplayOrder="28" />
                  <Enumeration Text="unter 90 lx" Value="31" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-31" DisplayOrder="29" />
                  <Enumeration Text="unter 100 lx" Value="33" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-33" DisplayOrder="30" />
                  <Enumeration Text="unter 150 lx" Value="34" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-34" DisplayOrder="31" />
                  <Enumeration Text="unter 200 lx" Value="35" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-35" DisplayOrder="32" />
                  <Enumeration Text="unter 250 lx" Value="36" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-36" DisplayOrder="33" />
                  <Enumeration Text="unter 300 lx" Value="37" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-37" DisplayOrder="34" />
                  <Enumeration Text="unter 350 lx" Value="38" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-38" DisplayOrder="35" />
                  <Enumeration Text="unter 400 lx" Value="39" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-39" DisplayOrder="36" />
                  <Enumeration Text="unter 450 lx" Value="40" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-40" DisplayOrder="37" />
                  <Enumeration Text="unter 500 lx" Value="41" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-41" DisplayOrder="38" />
                  <Enumeration Text="unter 550 lx" Value="42" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-42" DisplayOrder="39" />
                  <Enumeration Text="unter 600 lx" Value="43" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-43" DisplayOrder="40" />
                  <Enumeration Text="unter 700 lx" Value="44" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-44" DisplayOrder="41" />
                  <Enumeration Text="unter 750 lx" Value="45" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-45" DisplayOrder="42" />
                  <Enumeration Text="unter 800 lx" Value="46" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-46" DisplayOrder="43" />
                  <Enumeration Text="unter 900 lx" Value="47" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-47" DisplayOrder="44" />
                  <Enumeration Text="unter 1000 lx" Value="49" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-49" DisplayOrder="45" />
                  <Enumeration Text="unter 1500 lx" Value="50" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-50" DisplayOrder="46" />
                  <Enumeration Text="unter 2000 lx" Value="51" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-51" DisplayOrder="47" />
                  <Enumeration Text="unter 2500 lx" Value="52" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-52" DisplayOrder="48" />
                  <Enumeration Text="unter 3000 lx" Value="53" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-53" DisplayOrder="49" />
                  <Enumeration Text="unter 3500 lx" Value="54" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-54" DisplayOrder="50" />
                  <Enumeration Text="unter 4000 lx" Value="55" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-55" DisplayOrder="51" />
                  <Enumeration Text="unter 4500 lx" Value="56" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-56" DisplayOrder="52" />
                  <Enumeration Text="unter 5000 lx" Value="57" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-57" DisplayOrder="53" />
                  <Enumeration Text="unter 5500 lx" Value="58" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-58" DisplayOrder="54" />
                  <Enumeration Text="unter 6000 lx" Value="59" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-59" DisplayOrder="55" />
                  <Enumeration Text="unter 7000 lx" Value="60" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-60" DisplayOrder="56" />
                  <Enumeration Text="unter 7500 lx" Value="61" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-61" DisplayOrder="57" />
                  <Enumeration Text="unter 8000 lx" Value="62" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-62" DisplayOrder="58" />
                  <Enumeration Text="unter 9000 lx" Value="63" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-63" DisplayOrder="59" />
                  <Enumeration Text="unter 10000 lx" Value="65" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-65" DisplayOrder="60" />
                  <Enumeration Text="unter 15000 lx" Value="66" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-66" DisplayOrder="61" />
                  <Enumeration Text="unter 20000 lx" Value="67" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-67" DisplayOrder="62" />
                  <Enumeration Text="unter 25000 lx" Value="68" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-68" DisplayOrder="63" />
                  <Enumeration Text="unter 30000 lx" Value="69" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-69" DisplayOrder="64" />
                  <Enumeration Text="unter 35000 lx" Value="70" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-70" DisplayOrder="65" />
                  <Enumeration Text="unter 40000 lx" Value="71" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-71" DisplayOrder="66" />
                  <Enumeration Text="unter 45000 lx" Value="72" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-72" DisplayOrder="67" />
                  <Enumeration Text="unter 50000 lx" Value="73" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-73" DisplayOrder="68" />
                  <Enumeration Text="unter 55000 lx" Value="74" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-74" DisplayOrder="69" />
                  <Enumeration Text="unter 60000 lx" Value="75" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-75" DisplayOrder="70" />
                  <Enumeration Text="unter 70000 lx" Value="76" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-76" DisplayOrder="71" />
                  <Enumeration Text="unter 75000 lx" Value="77" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-77" DisplayOrder="72" />
                  <Enumeration Text="unter 80000 lx" Value="78" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-78" DisplayOrder="73" />
                  <Enumeration Text="unter 90000 lx" Value="79" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-79" DisplayOrder="74" />
                  <Enumeration Text="über 1 lx" Value="129" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-129" DisplayOrder="75" />
                  <Enumeration Text="über 1,5 lx" Value="130" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-130" DisplayOrder="76" />
                  <Enumeration Text="über 2 lx" Value="131" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-131" DisplayOrder="77" />
                  <Enumeration Text="über 2,5 lx" Value="132" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-132" DisplayOrder="78" />
                  <Enumeration Text="über 3 lx" Value="133" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-133" DisplayOrder="79" />
                  <Enumeration Text="über 3,5 lx" Value="134" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-134" DisplayOrder="80" />
                  <Enumeration Text="über 4 lx" Value="135" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-135" DisplayOrder="81" />
                  <Enumeration Text="über 4,5 lx" Value="136" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-136" DisplayOrder="82" />
                  <Enumeration Text="über 5 lx" Value="137" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-137" DisplayOrder="83" />
                  <Enumeration Text="über 5,5 lx" Value="138" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-138" DisplayOrder="84" />
                  <Enumeration Text="über 6 lx" Value="139" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-139" DisplayOrder="85" />
                  <Enumeration Text="über 7 lx" Value="140" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-140" DisplayOrder="86" />
                  <Enumeration Text="über 7,5 lx" Value="141" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-141" DisplayOrder="87" />
                  <Enumeration Text="über 8 lx" Value="142" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-142" DisplayOrder="88" />
                  <Enumeration Text="über 9 lx" Value="143" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-143" DisplayOrder="89" />
                  <Enumeration Text="über 10 lx" Value="145" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-145" DisplayOrder="90" />
                  <Enumeration Text="über 15 lx" Value="146" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-146" DisplayOrder="91" />
                  <Enumeration Text="über 20 lx" Value="147" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-147" DisplayOrder="92" />
                  <Enumeration Text="über 25 lx" Value="148" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-148" DisplayOrder="93" />
                  <Enumeration Text="über 30 lx" Value="149" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-149" DisplayOrder="94" />
                  <Enumeration Text="über 35lx" Value="150" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-150" DisplayOrder="95" />
                  <Enumeration Text="über 40 lx" Value="151" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-151" DisplayOrder="96" />
                  <Enumeration Text="über 45 lx" Value="152" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-152" DisplayOrder="97" />
                  <Enumeration Text="über 50 lx" Value="153" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-153" DisplayOrder="98" />
                  <Enumeration Text="über 55 lx" Value="154" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-154" DisplayOrder="99" />
                  <Enumeration Text="über 60 lx" Value="155" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-155" DisplayOrder="100" />
                  <Enumeration Text="über 70 lx" Value="156" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-156" DisplayOrder="101" />
                  <Enumeration Text="über 75 lx" Value="157" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-157" DisplayOrder="102" />
                  <Enumeration Text="über 80 lx" Value="158" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-158" DisplayOrder="103" />
                  <Enumeration Text="über 90 lx" Value="159" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-159" DisplayOrder="104" />
                  <Enumeration Text="über 100 lx" Value="161" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-161" DisplayOrder="105" />
                  <Enumeration Text="über 150 lx" Value="162" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-162" DisplayOrder="106" />
                  <Enumeration Text="über 200 lx" Value="163" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-163" DisplayOrder="107" />
                  <Enumeration Text="über 250 lx" Value="164" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-164" DisplayOrder="108" />
                  <Enumeration Text="über 300 lx" Value="165" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-165" DisplayOrder="109" />
                  <Enumeration Text="über 350 lx" Value="166" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-166" DisplayOrder="110" />
                  <Enumeration Text="über 400 lx" Value="167" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-167" DisplayOrder="111" />
                  <Enumeration Text="über 450 lx" Value="168" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-168" DisplayOrder="112" />
                  <Enumeration Text="über 500 lx" Value="169" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-169" DisplayOrder="113" />
                  <Enumeration Text="über 550 lx" Value="170" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-170" DisplayOrder="114" />
                  <Enumeration Text="über 600 lx" Value="171" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-171" DisplayOrder="115" />
                  <Enumeration Text="über 700 lx" Value="172" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-172" DisplayOrder="116" />
                  <Enumeration Text="über 750 lx" Value="173" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-173" DisplayOrder="117" />
                  <Enumeration Text="über 800 lx" Value="174" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-174" DisplayOrder="118" />
                  <Enumeration Text="über 900 lx" Value="175" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-175" DisplayOrder="119" />
                  <Enumeration Text="über 1000 lx" Value="177" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-177" DisplayOrder="120" />
                  <Enumeration Text="über 1500 lx" Value="178" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-178" DisplayOrder="121" />
                  <Enumeration Text="über 2000 lx" Value="179" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-179" DisplayOrder="122" />
                  <Enumeration Text="über 2500 lx" Value="180" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-180" DisplayOrder="123" />
                  <Enumeration Text="über 3000 lx" Value="181" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-181" DisplayOrder="124" />
                  <Enumeration Text="über 3500 lx" Value="182" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-182" DisplayOrder="125" />
                  <Enumeration Text="über 4000 lx" Value="183" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-183" DisplayOrder="126" />
                  <Enumeration Text="über 4500 lx" Value="184" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-184" DisplayOrder="127" />
                  <Enumeration Text="über 5000 lx" Value="185" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-185" DisplayOrder="128" />
                  <Enumeration Text="über 5500 lx" Value="186" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-186" DisplayOrder="129" />
                  <Enumeration Text="über 6000 lx" Value="187" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-187" DisplayOrder="130" />
                  <Enumeration Text="über 7000 lx" Value="188" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-188" DisplayOrder="131" />
                  <Enumeration Text="über 7500 lx" Value="189" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-189" DisplayOrder="132" />
                  <Enumeration Text="über 8000 lx" Value="190" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-190" DisplayOrder="133" />
                  <Enumeration Text="über 9000 lx" Value="191" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-191" DisplayOrder="134" />
                  <Enumeration Text="über 10000 lx" Value="193" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-193" DisplayOrder="135" />
                  <Enumeration Text="über 15000 lx" Value="194" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-194" DisplayOrder="136" />
                  <Enumeration Text="über 20000 lx" Value="195" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-195" DisplayOrder="137" />
                  <Enumeration Text="über 25000lx" Value="196" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-196" DisplayOrder="138" />
                  <Enumeration Text="über 30000 lx" Value="197" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-197" DisplayOrder="139" />
                  <Enumeration Text="über 35000 lx" Value="198" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-198" DisplayOrder="140" />
                  <Enumeration Text="über 40000 lx" Value="199" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-199" DisplayOrder="141" />
                  <Enumeration Text="über 45000 lx" Value="200" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-200" DisplayOrder="142" />
                  <Enumeration Text="über 50000 lx" Value="201" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-201" DisplayOrder="143" />
                  <Enumeration Text="über 55000 lx" Value="202" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-202" DisplayOrder="144" />
                  <Enumeration Text="über 60000 lx" Value="203" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-203" DisplayOrder="145" />
                  <Enumeration Text="über 70000 lx" Value="204" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-204" DisplayOrder="146" />
                  <Enumeration Text="über 75000 lx" Value="205" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-205" DisplayOrder="147" />
                  <Enumeration Text="über 80000 lx" Value="206" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-206" DisplayOrder="148" />
                  <Enumeration Text="über 90000 lx" Value="207" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert_EN-207" DisplayOrder="149" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-ja.2Fnein" Name="ja/nein">
                <TR Base="Value" SizeInBit="1">
                  <Enumeration Text="ja" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-ja.2Fnein_EN-1" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="nein" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-ja.2Fnein_EN-0" DisplayOrder="1" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Licht" Name="Differenz Licht">
                <TR Base="Value" SizeInBit="4">
                  <Enumeration Text="nicht aufgrund einer Änderung" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Licht_EN-0" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="10 %, mindestens aber 1 lx" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Licht_EN-2" DisplayOrder="17" />
                  <Enumeration Text="20 %, mindestens aber 1 lx" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Licht_EN-3" DisplayOrder="18" />
                  <Enumeration Text="30 %, mindestens aber 1 lx" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Licht_EN-4" DisplayOrder="19" />
                  <Enumeration Text="50 %, mindestens aber 1 lx" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Licht_EN-5" DisplayOrder="20" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Wind" Name="Differenz Wind">
                <TR Base="Value" SizeInBit="4">
                  <Enumeration Text="nicht aufgrund einer Änderung" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Wind_EN-0" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="20 %, mindestens aber 1 m/s" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Wind_EN-3" DisplayOrder="18" />
                  <Enumeration Text="30 %, mindestens aber 1 m/s" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Wind_EN-4" DisplayOrder="19" />
                  <Enumeration Text="50 %, mindestens aber 1 m/s" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Wind_EN-5" DisplayOrder="20" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Sonnenschutz" Name="Anwendung Sonnenschutz">
                <TR Base="Value" SizeInBit="1">
                  <Enumeration Text="Sonnenschutz" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Sonnenschutz_EN-0" DisplayOrder="0" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Universalkanäle" Name="Anwendung Universalkanäle">
                <TR Base="Value" SizeInBit="4">
                  <Enumeration Text="Helligkeitssensor 2 .. 100 000 lx" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Universalkanäle_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Temperatursensor" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Universalkanäle_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="Sicherheit" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Universalkanäle_EN-2" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="Universalkanal" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Universalkanäle_EN-3" DisplayOrder="3" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Licht" Name="Hysterese Licht">
                <TR Base="Value" SizeInBit="4">
                  <Enumeration Text="20 %, mindestens aber 1 lx" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Licht_EN-3" DisplayOrder="18" />
                  <Enumeration Text="30 %, mindestens aber 1 lx" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Licht_EN-4" DisplayOrder="19" />
                  <Enumeration Text="50 %, mindestens aber 1 lx" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Licht_EN-5" DisplayOrder="20" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle" Name="Windschwelle">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="beliebig" Value="255" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-255" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="unter 4 m/s (ca.14 km/h)" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-4" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="unter 5 m/s (18 km/h)" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-5" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="unter 6 m/s (ca.22 km/h)" Value="6" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-6" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="unter 7 m/s (ca.25 km/h)" Value="7" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-7" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="unter 8 m/s (ca.29 km/h)" Value="8" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-8" DisplayOrder="6" />
                  <Enumeration Text="unter 9 m/s (ca.32 km/h)" Value="9" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-9" DisplayOrder="7" />
                  <Enumeration Text="unter 10 m/s (36 km/h)" Value="10" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-10" DisplayOrder="8" />
                  <Enumeration Text="unter 11 m/s (ca.40 km/h)" Value="11" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-11" DisplayOrder="9" />
                  <Enumeration Text="unter 12 m/s (ca.43 km/h)" Value="12" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-12" DisplayOrder="10" />
                  <Enumeration Text="unter 13 m/s (ca.47 km/h)" Value="13" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-13" DisplayOrder="11" />
                  <Enumeration Text="unter 14 m/s (ca.50 km/h)" Value="14" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-14" DisplayOrder="12" />
                  <Enumeration Text="unter 15 m/s (54 km/h)" Value="15" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-15" DisplayOrder="13" />
                  <Enumeration Text="unter 16 m/s (ca.58 km/h)" Value="16" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-16" DisplayOrder="14" />
                  <Enumeration Text="unter 17 m/s (ca.61 km/h)" Value="17" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-17" DisplayOrder="15" />
                  <Enumeration Text="unter 18 m/s (ca.65 km/h)" Value="18" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-18" DisplayOrder="16" />
                  <Enumeration Text="unter 19 m/s (ca.68 km/h)" Value="19" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-19" DisplayOrder="17" />
                  <Enumeration Text="unter 20 m/s (72 km/h)" Value="20" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-20" DisplayOrder="18" />
                  <Enumeration Text="unter 21 m/s (ca.76 km/h)" Value="21" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-21" DisplayOrder="19" />
                  <Enumeration Text="unter 22 m/s (ca.79 km/h)" Value="22" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-22" DisplayOrder="20" />
                  <Enumeration Text="unter 23 m/s (ca.83 km/h)" Value="23" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-23" DisplayOrder="21" />
                  <Enumeration Text="unter 24 m/s (ca.86 km/h)" Value="24" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-24" DisplayOrder="22" />
                  <Enumeration Text="unter 25 m/s (90 km/h)" Value="25" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-25" DisplayOrder="23" />
                  <Enumeration Text="unter 26 m/s (ca.94 km/h)" Value="26" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-26" DisplayOrder="24" />
                  <Enumeration Text="unter 27 m/s (ca.97 km/h)" Value="27" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-27" DisplayOrder="25" />
                  <Enumeration Text="unter 28 m/s (ca.101 km/h)" Value="28" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-28" DisplayOrder="26" />
                  <Enumeration Text="unter 29 m/s (ca.104 km/h)" Value="29" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-29" DisplayOrder="27" />
                  <Enumeration Text="unter 30 m/s (108 km/h)" Value="30" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-30" DisplayOrder="28" />
                  <Enumeration Text="über 4 m/s (ca.14 km/h)" Value="132" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-132" DisplayOrder="32" />
                  <Enumeration Text="über 5 m/s (18 km/h)" Value="133" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-133" DisplayOrder="33" />
                  <Enumeration Text="über 6 m/s (ca.22 km/h)" Value="134" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-134" DisplayOrder="34" />
                  <Enumeration Text="über 7 m/s (ca.25 km/h)" Value="135" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-135" DisplayOrder="35" />
                  <Enumeration Text="über 8 m/s (ca.29 km/h)" Value="136" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-136" DisplayOrder="36" />
                  <Enumeration Text="über 9 m/s (ca.32 km/h)" Value="137" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-137" DisplayOrder="37" />
                  <Enumeration Text="über 10 m/s (36 km/h)" Value="138" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-138" DisplayOrder="38" />
                  <Enumeration Text="über 11 m/s (ca.40 km/h)" Value="139" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-139" DisplayOrder="39" />
                  <Enumeration Text="über 12 m/s (ca.43 km/h)" Value="140" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-140" DisplayOrder="40" />
                  <Enumeration Text="über 13 m/s (ca.47 km/h)" Value="141" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-141" DisplayOrder="41" />
                  <Enumeration Text="über 14 m/s (ca.50 km/h)" Value="142" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-142" DisplayOrder="42" />
                  <Enumeration Text="über 15 m/s (54 km/h)" Value="143" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-143" DisplayOrder="43" />
                  <Enumeration Text="über 16 m/s (ca.58 km/h)" Value="144" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-144" DisplayOrder="44" />
                  <Enumeration Text="über 17 m/s (ca.61 km/h)" Value="145" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-145" DisplayOrder="45" />
                  <Enumeration Text="über 18 m/s (ca.65 km/h)" Value="146" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-146" DisplayOrder="46" />
                  <Enumeration Text="über 19 m/s (ca.68 km/h)" Value="147" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-147" DisplayOrder="47" />
                  <Enumeration Text="über 20 m/s (72 km/h)" Value="148" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-148" DisplayOrder="48" />
                  <Enumeration Text="über 21 m/s (ca.76 km/h)" Value="149" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-149" DisplayOrder="49" />
                  <Enumeration Text="über 22 m/s (ca.79 km/h)" Value="150" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-150" DisplayOrder="50" />
                  <Enumeration Text="über 23 m/s (ca.83 km/h)" Value="151" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-151" DisplayOrder="51" />
                  <Enumeration Text="über 24 m/s (ca.86 km/h)" Value="152" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-152" DisplayOrder="52" />
                  <Enumeration Text="über 25 m/s (90 km/h)" Value="153" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-153" DisplayOrder="53" />
                  <Enumeration Text="über 26 m/s (ca.94 km/h)" Value="154" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-154" DisplayOrder="54" />
                  <Enumeration Text="über 27 m/s (ca.97 km/h)" Value="155" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-155" DisplayOrder="55" />
                  <Enumeration Text="über 28 m/s (ca.101 km/h)" Value="156" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-156" DisplayOrder="56" />
                  <Enumeration Text="über 29 m/s (ca.104 km/h)" Value="157" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-157" DisplayOrder="57" />
                  <Enumeration Text="über 30 m/s (108 km/h)" Value="158" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle_EN-158" DisplayOrder="58" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle" Name="Temperaturschwelle">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="beliebig" Value="255" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-255" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="unter -10°C" Value="20" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-20" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="unter -9°C" Value="21" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-21" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="unter -8°C" Value="22" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-22" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="unter -7°C" Value="23" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-23" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="unter -6°C" Value="24" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-24" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="unter -5°C" Value="25" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-25" DisplayOrder="6" />
                  <Enumeration Text="unter -4°C" Value="26" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-26" DisplayOrder="7" />
                  <Enumeration Text="unter -3°C" Value="27" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-27" DisplayOrder="8" />
                  <Enumeration Text="unter -2°C" Value="28" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-28" DisplayOrder="9" />
                  <Enumeration Text="unter -1°C" Value="29" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-29" DisplayOrder="10" />
                  <Enumeration Text="unter 0°C" Value="30" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-30" DisplayOrder="11" />
                  <Enumeration Text="unter 1°C" Value="31" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-31" DisplayOrder="12" />
                  <Enumeration Text="unter 2°C" Value="32" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-32" DisplayOrder="13" />
                  <Enumeration Text="unter 3°C" Value="33" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-33" DisplayOrder="14" />
                  <Enumeration Text="unter 4°C" Value="34" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-34" DisplayOrder="15" />
                  <Enumeration Text="unter 5°C" Value="35" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-35" DisplayOrder="16" />
                  <Enumeration Text="unter 6°C" Value="36" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-36" DisplayOrder="17" />
                  <Enumeration Text="unter 7°C" Value="37" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-37" DisplayOrder="18" />
                  <Enumeration Text="unter 8°C" Value="38" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-38" DisplayOrder="19" />
                  <Enumeration Text="unter 9°C" Value="39" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-39" DisplayOrder="20" />
                  <Enumeration Text="unter 10°C" Value="40" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-40" DisplayOrder="21" />
                  <Enumeration Text="unter 11°C" Value="41" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-41" DisplayOrder="22" />
                  <Enumeration Text="unter 12°C" Value="42" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-42" DisplayOrder="23" />
                  <Enumeration Text="unter 13°C" Value="43" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-43" DisplayOrder="24" />
                  <Enumeration Text="unter 14°C" Value="44" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-44" DisplayOrder="25" />
                  <Enumeration Text="unter 15°C" Value="45" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-45" DisplayOrder="26" />
                  <Enumeration Text="unter 16°C" Value="46" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-46" DisplayOrder="27" />
                  <Enumeration Text="unter 17°C" Value="47" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-47" DisplayOrder="28" />
                  <Enumeration Text="unter 18°C" Value="48" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-48" DisplayOrder="29" />
                  <Enumeration Text="unter 19°C" Value="49" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-49" DisplayOrder="30" />
                  <Enumeration Text="unter 20°C" Value="50" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-50" DisplayOrder="31" />
                  <Enumeration Text="unter 21°C" Value="51" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-51" DisplayOrder="32" />
                  <Enumeration Text="unter 22°C" Value="52" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-52" DisplayOrder="33" />
                  <Enumeration Text="unter 23°C" Value="53" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-53" DisplayOrder="34" />
                  <Enumeration Text="unter 24°C" Value="54" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-54" DisplayOrder="35" />
                  <Enumeration Text="unter 25°C" Value="55" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-55" DisplayOrder="36" />
                  <Enumeration Text="unter 26°C" Value="56" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-56" DisplayOrder="37" />
                  <Enumeration Text="unter 27°C" Value="57" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-57" DisplayOrder="38" />
                  <Enumeration Text="unter 28°C" Value="58" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-58" DisplayOrder="39" />
                  <Enumeration Text="unter 29°C" Value="59" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-59" DisplayOrder="40" />
                  <Enumeration Text="unter 30°C" Value="60" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-60" DisplayOrder="41" />
                  <Enumeration Text="unter 31°C" Value="61" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-61" DisplayOrder="42" />
                  <Enumeration Text="unter 32°C" Value="62" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-62" DisplayOrder="43" />
                  <Enumeration Text="unter 33°C" Value="63" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-63" DisplayOrder="44" />
                  <Enumeration Text="unter 34°C" Value="64" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-64" DisplayOrder="45" />
                  <Enumeration Text="unter 35°C" Value="65" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-65" DisplayOrder="46" />
                  <Enumeration Text="unter 36°C" Value="66" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-66" DisplayOrder="47" />
                  <Enumeration Text="unter 37°C" Value="67" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-67" DisplayOrder="48" />
                  <Enumeration Text="unter 38°C" Value="68" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-68" DisplayOrder="49" />
                  <Enumeration Text="unter 39°C" Value="69" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-69" DisplayOrder="50" />
                  <Enumeration Text="unter 40°C" Value="70" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-70" DisplayOrder="51" />
                  <Enumeration Text="über -10°C" Value="148" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-148" DisplayOrder="52" />
                  <Enumeration Text="über -9°C" Value="149" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-149" DisplayOrder="53" />
                  <Enumeration Text="über -8°C" Value="150" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-150" DisplayOrder="54" />
                  <Enumeration Text="über -7°C" Value="151" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-151" DisplayOrder="55" />
                  <Enumeration Text="über -6°C" Value="152" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-152" DisplayOrder="56" />
                  <Enumeration Text="über -5°C" Value="153" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-153" DisplayOrder="57" />
                  <Enumeration Text="über -4°C" Value="154" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-154" DisplayOrder="58" />
                  <Enumeration Text="über -3°C" Value="155" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-155" DisplayOrder="59" />
                  <Enumeration Text="über -2°C" Value="156" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-156" DisplayOrder="60" />
                  <Enumeration Text="über -1°C" Value="157" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-157" DisplayOrder="61" />
                  <Enumeration Text="über 0°C" Value="158" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-158" DisplayOrder="62" />
                  <Enumeration Text="über 1°C" Value="159" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-159" DisplayOrder="63" />
                  <Enumeration Text="über 2°C" Value="160" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-160" DisplayOrder="64" />
                  <Enumeration Text="über 3°C" Value="161" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-161" DisplayOrder="65" />
                  <Enumeration Text="über 4°C" Value="162" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-162" DisplayOrder="66" />
                  <Enumeration Text="über 5°C" Value="163" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-163" DisplayOrder="67" />
                  <Enumeration Text="über 6°C" Value="164" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-164" DisplayOrder="68" />
                  <Enumeration Text="über 7°C" Value="165" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-165" DisplayOrder="69" />
                  <Enumeration Text="über 8°C" Value="166" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-166" DisplayOrder="70" />
                  <Enumeration Text="über 9°C" Value="167" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-167" DisplayOrder="71" />
                  <Enumeration Text="über 10°C" Value="168" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-168" DisplayOrder="72" />
                  <Enumeration Text="über 11°C" Value="169" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-169" DisplayOrder="73" />
                  <Enumeration Text="über 12°C" Value="170" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-170" DisplayOrder="74" />
                  <Enumeration Text="über 13°C" Value="171" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-171" DisplayOrder="75" />
                  <Enumeration Text="über 14°C" Value="172" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-172" DisplayOrder="76" />
                  <Enumeration Text="über 15°C" Value="173" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-173" DisplayOrder="77" />
                  <Enumeration Text="über 16°C" Value="174" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-174" DisplayOrder="78" />
                  <Enumeration Text="über 17°C" Value="175" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-175" DisplayOrder="79" />
                  <Enumeration Text="über 18°C" Value="176" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-176" DisplayOrder="80" />
                  <Enumeration Text="über 19°C" Value="177" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-177" DisplayOrder="81" />
                  <Enumeration Text="über 20°C" Value="178" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-178" DisplayOrder="82" />
                  <Enumeration Text="über 21°C" Value="179" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-179" DisplayOrder="83" />
                  <Enumeration Text="über 22°C" Value="180" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-180" DisplayOrder="84" />
                  <Enumeration Text="über 23°C" Value="181" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-181" DisplayOrder="85" />
                  <Enumeration Text="über 24°C" Value="182" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-182" DisplayOrder="86" />
                  <Enumeration Text="über 25°C" Value="183" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-183" DisplayOrder="87" />
                  <Enumeration Text="über 26°C" Value="184" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-184" DisplayOrder="88" />
                  <Enumeration Text="über 27°C" Value="185" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-185" DisplayOrder="89" />
                  <Enumeration Text="über 28°C" Value="186" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-186" DisplayOrder="90" />
                  <Enumeration Text="über 29°C" Value="187" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-187" DisplayOrder="91" />
                  <Enumeration Text="über 30°C" Value="188" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-188" DisplayOrder="92" />
                  <Enumeration Text="über 31°C" Value="189" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-189" DisplayOrder="93" />
                  <Enumeration Text="über 32°C" Value="190" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-190" DisplayOrder="94" />
                  <Enumeration Text="über 33°C" Value="191" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-191" DisplayOrder="95" />
                  <Enumeration Text="über 34°C" Value="192" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-192" DisplayOrder="96" />
                  <Enumeration Text="über 35°C" Value="193" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-193" DisplayOrder="97" />
                  <Enumeration Text="über 36°C" Value="194" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-194" DisplayOrder="98" />
                  <Enumeration Text="über 37°C" Value="195" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-195" DisplayOrder="99" />
                  <Enumeration Text="über 38°C" Value="196" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-196" DisplayOrder="100" />
                  <Enumeration Text="über 39°C" Value="197" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-197" DisplayOrder="101" />
                  <Enumeration Text="über 40°C" Value="198" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle_EN-198" DisplayOrder="102" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme" Name="Szenen über 1 Bit Telegramme">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="Szene 1" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Szene 2" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="Szene 3" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme_EN-2" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="Szene 4" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme_EN-3" DisplayOrder="3" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert.20senden" Name="Wert senden">
                <TNr SizeInBit="8" Type="unsignedInt" minInclusive="0" maxInclusive="255" />
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Name="Objektart">
                <TR Base="Value" SizeInBit="2">
                  <Enumeration Text="Schaltbefehl" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Priorität" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="Wert" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart_EN-2" DisplayOrder="2" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Name="Sendeverhalten" InternalDescription="Verhalten beim Eintreten oder Verlassen einer Wetersituation ">
                <TR Base="Value" SizeInBit="2">
                  <Enumeration Text="kein Telegramm" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="einmalig folgendes Telegramm senden" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="zyklisch senden" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten_EN-2" DisplayOrder="2" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Name="Schaltbefehl">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="Ausschaltbefehl" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Einschaltbefehl" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl_EN-1" DisplayOrder="1" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch" Name="Zykl senden ohne nicht Zyklisch">
                <TR Base="Value" SizeInBit="4">
                  <Enumeration Text="jede Minute" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="alle 2 Minuten" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch_EN-2" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="alle 3 Minuten" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch_EN-3" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="alle 5 Minuten" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch_EN-4" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="alle 10 Minuten" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch_EN-5" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="alle 15 Minuten" Value="6" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch_EN-6" DisplayOrder="6" />
                  <Enumeration Text="alle 20 Minuten" Value="7" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch_EN-7" DisplayOrder="7" />
                  <Enumeration Text="alle 30 Minuten" Value="8" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch_EN-8" DisplayOrder="8" />
                  <Enumeration Text="alle 45 Minuten" Value="9" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch_EN-9" DisplayOrder="9" />
                  <Enumeration Text="alle 60 Minuten" Value="10" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch_EN-10" DisplayOrder="10" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20ein" Name="Sperre ein">
                <TR Base="Value" SizeInBit="2">
                  <Enumeration Text="Sperren ignorieren" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20ein_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="nicht senden" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20ein_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="wie bei unerfüllter Bedingung" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20ein_EN-2" DisplayOrder="2" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20aus" Name="Sperre aus">
                <TR Base="Value" SizeInBit="2">
                  <Enumeration Text="nicht senden" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20aus_EN-1" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Kanal aktualisieren" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20aus_EN-2" DisplayOrder="1" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Name="Prioritätsbefehl">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="keine Priorität" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Priorität, AUS (auf)" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl_EN-2" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="Priorität, EIN (ab)" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl_EN-3" DisplayOrder="2" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Name="Wert">
                <TNr SizeInBit="8" Type="unsignedInt" minInclusive="0" maxInclusive="255" />
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25" Name="Höhe- oder Positionsvorgabe %">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="0%" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="2,5%" Value="6" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-6" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="5%" Value="13" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-13" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="7,5%" Value="19" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-19" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="10%" Value="26" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-26" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="12,5%" Value="32" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-32" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="15%" Value="38" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-38" DisplayOrder="6" />
                  <Enumeration Text="17,5%" Value="45" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-45" DisplayOrder="7" />
                  <Enumeration Text="20%" Value="51" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-51" DisplayOrder="8" />
                  <Enumeration Text="22,5%" Value="57" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-57" DisplayOrder="9" />
                  <Enumeration Text="25%" Value="64" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-64" DisplayOrder="10" />
                  <Enumeration Text="27,5%" Value="70" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-70" DisplayOrder="11" />
                  <Enumeration Text="30%" Value="77" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-77" DisplayOrder="12" />
                  <Enumeration Text="32,5%" Value="83" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-83" DisplayOrder="13" />
                  <Enumeration Text="35%" Value="89" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-89" DisplayOrder="14" />
                  <Enumeration Text="37,5%" Value="96" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-96" DisplayOrder="15" />
                  <Enumeration Text="40%" Value="102" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-102" DisplayOrder="16" />
                  <Enumeration Text="42,5%" Value="109" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-109" DisplayOrder="17" />
                  <Enumeration Text="45%" Value="115" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-115" DisplayOrder="18" />
                  <Enumeration Text="47,5%" Value="121" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-121" DisplayOrder="19" />
                  <Enumeration Text="50%" Value="128" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-128" DisplayOrder="20" />
                  <Enumeration Text="52,5%" Value="134" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-134" DisplayOrder="21" />
                  <Enumeration Text="55%" Value="140" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-140" DisplayOrder="22" />
                  <Enumeration Text="57,5%" Value="147" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-147" DisplayOrder="23" />
                  <Enumeration Text="60%" Value="153" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-153" DisplayOrder="24" />
                  <Enumeration Text="62,5%" Value="159" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-159" DisplayOrder="25" />
                  <Enumeration Text="65%" Value="166" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-166" DisplayOrder="26" />
                  <Enumeration Text="67,5%" Value="172" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-172" DisplayOrder="27" />
                  <Enumeration Text="70%" Value="179" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-179" DisplayOrder="28" />
                  <Enumeration Text="72,5%" Value="185" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-185" DisplayOrder="29" />
                  <Enumeration Text="75%" Value="191" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-191" DisplayOrder="30" />
                  <Enumeration Text="77,5%" Value="198" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-198" DisplayOrder="31" />
                  <Enumeration Text="80%" Value="204" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-204" DisplayOrder="32" />
                  <Enumeration Text="82,5%" Value="210" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-210" DisplayOrder="33" />
                  <Enumeration Text="85%" Value="217" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-217" DisplayOrder="34" />
                  <Enumeration Text="87,5%" Value="223" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-223" DisplayOrder="35" />
                  <Enumeration Text="90%" Value="230" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-230" DisplayOrder="36" />
                  <Enumeration Text="92,5%" Value="236" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-236" DisplayOrder="37" />
                  <Enumeration Text="95%" Value="242" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-242" DisplayOrder="38" />
                  <Enumeration Text="97,5%" Value="249" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-249" DisplayOrder="39" />
                  <Enumeration Text="100%" Value="255" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25_EN-255" DisplayOrder="40" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Regen" Name="Verzögerungszeit Regen">
                <TR Base="Value" SizeInBit="4">
                  <Enumeration Text="keine" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Regen_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="1 Minute" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Regen_EN-5" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="2 Minuten" Value="6" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Regen_EN-6" DisplayOrder="6" />
                  <Enumeration Text="3 Minuten" Value="7" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Regen_EN-7" DisplayOrder="7" />
                  <Enumeration Text="5 Minuten" Value="8" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Regen_EN-8" DisplayOrder="8" />
                  <Enumeration Text="10 Minuten" Value="9" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Regen_EN-9" DisplayOrder="9" />
                  <Enumeration Text="15 Minuten" Value="10" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Regen_EN-10" DisplayOrder="10" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturabgleich" Name="Temperaturabgleich">
                <TNr SizeInBit="8" Type="signedInt" minInclusive="-64" maxInclusive="64" />
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zyklich.20senden.20Regen" Name="Zyklich senden Regen">
                <TR Base="Value" SizeInBit="4">
                  <Enumeration Text="nicht zyklisch" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zyklich.20senden.20Regen_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="jede Minute" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zyklich.20senden.20Regen_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="alle 2 Minuten" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zyklich.20senden.20Regen_EN-2" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="alle 3 Minuten" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zyklich.20senden.20Regen_EN-3" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="alle 5 Minuten" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zyklich.20senden.20Regen_EN-4" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="alle 10 Minuten" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zyklich.20senden.20Regen_EN-5" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="alle 15 Minuten" Value="6" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zyklich.20senden.20Regen_EN-6" DisplayOrder="6" />
                  <Enumeration Text="alle 20 Minuten" Value="7" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zyklich.20senden.20Regen_EN-7" DisplayOrder="7" />
                  <Enumeration Text="alle 30 Minuten" Value="8" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zyklich.20senden.20Regen_EN-8" DisplayOrder="8" />
                  <Enumeration Text="alle 45 Minuten" Value="9" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zyklich.20senden.20Regen_EN-9" DisplayOrder="9" />
                  <Enumeration Text="alle 60 Minuten" Value="10" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zyklich.20senden.20Regen_EN-10" DisplayOrder="10" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Name="Verzögerungszeit Universalkanäle">
                <TR Base="Value" SizeInBit="4">
                  <Enumeration Text="keine" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="5 Sekunden" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="10 Sekunden" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle_EN-2" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="20 Sekunden" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle_EN-3" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="30 Sekunden" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle_EN-4" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="1 Minute" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle_EN-5" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="2 Minuten" Value="6" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle_EN-6" DisplayOrder="6" />
                  <Enumeration Text="3 Minuten" Value="7" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle_EN-7" DisplayOrder="7" />
                  <Enumeration Text="5 Minuten" Value="8" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle_EN-8" DisplayOrder="8" />
                  <Enumeration Text="10 Minuten" Value="9" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle_EN-9" DisplayOrder="9" />
                  <Enumeration Text="15 Minuten" Value="10" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle_EN-10" DisplayOrder="10" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle" Name="Verzögerung Sonnenschutzkanäle">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="10s (nur für Testzwecke)" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="1min" Value="6" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-6" DisplayOrder="6" />
                  <Enumeration Text="2min" Value="12" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-12" DisplayOrder="7" />
                  <Enumeration Text="3min" Value="18" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-18" DisplayOrder="8" />
                  <Enumeration Text="4min" Value="24" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-24" DisplayOrder="9" />
                  <Enumeration Text="5min" Value="30" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-30" DisplayOrder="10" />
                  <Enumeration Text="6min" Value="36" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-36" DisplayOrder="11" />
                  <Enumeration Text="7min" Value="42" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-42" DisplayOrder="12" />
                  <Enumeration Text="8min" Value="48" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-48" DisplayOrder="13" />
                  <Enumeration Text="9min" Value="54" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-54" DisplayOrder="14" />
                  <Enumeration Text="10min" Value="60" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-60" DisplayOrder="15" />
                  <Enumeration Text="11min" Value="66" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-66" DisplayOrder="16" />
                  <Enumeration Text="12min" Value="72" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-72" DisplayOrder="17" />
                  <Enumeration Text="13min" Value="78" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-78" DisplayOrder="18" />
                  <Enumeration Text="14min" Value="84" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-84" DisplayOrder="19" />
                  <Enumeration Text="15min" Value="90" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-90" DisplayOrder="20" />
                  <Enumeration Text="16min" Value="96" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-96" DisplayOrder="21" />
                  <Enumeration Text="17min" Value="102" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-102" DisplayOrder="22" />
                  <Enumeration Text="18min" Value="108" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-108" DisplayOrder="23" />
                  <Enumeration Text="19min" Value="114" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-114" DisplayOrder="24" />
                  <Enumeration Text="20min" Value="120" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle_EN-120" DisplayOrder="25" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit" Name="Verzög. Sonnenschutzkanäle abnehm. Helligkeit">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="10s (nur für Testzwecke)" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="5min" Value="30" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-30" DisplayOrder="10" />
                  <Enumeration Text="6min" Value="36" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-36" DisplayOrder="11" />
                  <Enumeration Text="7min" Value="42" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-42" DisplayOrder="12" />
                  <Enumeration Text="8min" Value="48" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-48" DisplayOrder="13" />
                  <Enumeration Text="9min" Value="54" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-54" DisplayOrder="14" />
                  <Enumeration Text="10min" Value="60" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-60" DisplayOrder="15" />
                  <Enumeration Text="11min" Value="66" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-66" DisplayOrder="16" />
                  <Enumeration Text="12min" Value="72" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-72" DisplayOrder="17" />
                  <Enumeration Text="13min" Value="78" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-78" DisplayOrder="18" />
                  <Enumeration Text="14min" Value="84" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-84" DisplayOrder="19" />
                  <Enumeration Text="15min" Value="90" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-90" DisplayOrder="20" />
                  <Enumeration Text="16min" Value="96" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-96" DisplayOrder="21" />
                  <Enumeration Text="17min" Value="102" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-102" DisplayOrder="22" />
                  <Enumeration Text="18min" Value="108" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-108" DisplayOrder="23" />
                  <Enumeration Text="19min" Value="114" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-114" DisplayOrder="24" />
                  <Enumeration Text="20min" Value="120" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit_EN-120" DisplayOrder="25" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Anfang" Name="Sicherheit Anfang">
                <TR Base="Value" SizeInBit="2">
                  <Enumeration Text="keine Reaktion" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Anfang_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Antrieb hochfahren" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Anfang_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="Antrieb herunterfahren" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Anfang_EN-2" DisplayOrder="2" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Helligkeitsquelle.20C3" Name="Helligkeitsquelle C3">
                <TR Base="Value" SizeInBit="2">
                  <Enumeration Text="internen Fühler" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Helligkeitsquelle.20C3_EN-0" DisplayOrder="0" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Sonnenschutzobjekte" Name="Art der Sonnenschutzobjekte">
                <TR Base="Value" SizeInBit="2">
                  <Enumeration Text="Szenen über 1-Bit Telegramme" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Sonnenschutzobjekte_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Wert senden" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Sonnenschutzobjekte_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="Jalousie" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Sonnenschutzobjekte_EN-2" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="Rollladen / textiler Sonnenschutz" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Sonnenschutzobjekte_EN-3" DisplayOrder="3" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert.20begrenzt" Name="Wert begrenzt">
                <TNr SizeInBit="8" Type="unsignedInt" minInclusive="40" maxInclusive="80" />
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Helligkeitsquelle.20C7" Name="Helligkeitsquelle C7">
                <TR Base="Value" SizeInBit="2">
                  <Enumeration Text="internen Fühler" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Helligkeitsquelle.20C7_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Objekt C7 ext. Luxwert" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Helligkeitsquelle.20C7_EN-2" DisplayOrder="2" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Helligkeitsquelle.20C6" Name="Helligkeitsquelle C6">
                <TR Base="Value" SizeInBit="2">
                  <Enumeration Text="internen Fühler" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Helligkeitsquelle.20C6_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Objekt C6 ext. Luxwert" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Helligkeitsquelle.20C6_EN-1" DisplayOrder="1" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anzahl.20Helligkeitsschwellen" Name="Anzahl Helligkeitsschwellen">
                <TR Base="Value" SizeInBit="2">
                  <Enumeration Text="1 Schwelle" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anzahl.20Helligkeitsschwellen_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="2 Schwellen" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anzahl.20Helligkeitsschwellen_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="3 Schwellen" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anzahl.20Helligkeitsschwellen_EN-2" DisplayOrder="2" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte" Name="Zykl senden Messwerte">
                <TR Base="Value" SizeInBit="4">
                  <Enumeration Text="nicht zyklisch senden" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="jede Minute" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="alle 2 Minuten" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte_EN-2" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="alle 3 Minuten" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte_EN-3" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="alle 5 Minuten" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte_EN-4" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="alle 10 Minuten" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte_EN-5" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="alle 15 Minuten" Value="6" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte_EN-6" DisplayOrder="6" />
                  <Enumeration Text="alle 20 Minuten" Value="7" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte_EN-7" DisplayOrder="7" />
                  <Enumeration Text="alle 30 Minuten" Value="8" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte_EN-8" DisplayOrder="8" />
                  <Enumeration Text="alle 45 Minuten" Value="9" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte_EN-9" DisplayOrder="9" />
                  <Enumeration Text="alle 60 Minuten" Value="10" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte_EN-10" DisplayOrder="10" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Grad" Name="Hysterese Grad">
                <TR Base="Value" SizeInBit="4">
                  <Enumeration Text="1,0 °C" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Grad_EN-2" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="1,5 °C" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Grad_EN-3" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="2,0 °C" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Grad_EN-4" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="2,5 °C" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Grad_EN-5" DisplayOrder="6" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wind.20Einheit" Name="Wind Einheit">
                <TR Base="Value" SizeInBit="1">
                  <Enumeration Text="m/s" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wind.20Einheit_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="km/h" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wind.20Einheit_EN-1" DisplayOrder="1" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle" Name="Regenschwelle">
                <TR Base="Value" SizeInBit="2">
                  <Enumeration Text="kein Regen" Value="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle_EN-0" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="Regen" Value="1" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle_EN-1" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="beliebig" Value="2" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle_EN-2" DisplayOrder="2" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit" Name="Temperaturschwelle für Sicherheit">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="beliebig" Value="255" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-255" DisplayOrder="0" />
                  <Enumeration Text="unter -10°C" Value="20" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-20" DisplayOrder="1" />
                  <Enumeration Text="unter -9°C" Value="21" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-21" DisplayOrder="2" />
                  <Enumeration Text="unter -8°C" Value="22" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-22" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="unter -7°C" Value="23" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-23" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="unter -6°C" Value="24" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-24" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="unter -5°C" Value="25" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-25" DisplayOrder="6" />
                  <Enumeration Text="unter -4°C" Value="26" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-26" DisplayOrder="7" />
                  <Enumeration Text="unter -3°C" Value="27" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-27" DisplayOrder="8" />
                  <Enumeration Text="unter -2°C" Value="28" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-28" DisplayOrder="9" />
                  <Enumeration Text="unter -1°C" Value="29" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-29" DisplayOrder="10" />
                  <Enumeration Text="unter 0°C" Value="30" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-30" DisplayOrder="11" />
                  <Enumeration Text="unter 1°C" Value="31" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-31" DisplayOrder="12" />
                  <Enumeration Text="unter 2°C" Value="32" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-32" DisplayOrder="13" />
                  <Enumeration Text="unter 3°C" Value="33" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-33" DisplayOrder="14" />
                  <Enumeration Text="unter 4°C" Value="34" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-34" DisplayOrder="15" />
                  <Enumeration Text="unter 5°C" Value="35" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-35" DisplayOrder="16" />
                  <Enumeration Text="unter 6°C" Value="36" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-36" DisplayOrder="17" />
                  <Enumeration Text="unter 7°C" Value="37" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-37" DisplayOrder="18" />
                  <Enumeration Text="unter 8°C" Value="38" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-38" DisplayOrder="19" />
                  <Enumeration Text="unter 9°C" Value="39" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-39" DisplayOrder="20" />
                  <Enumeration Text="unter 10°C" Value="40" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-40" DisplayOrder="21" />
                  <Enumeration Text="unter 11°C" Value="41" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-41" DisplayOrder="22" />
                  <Enumeration Text="unter 12°C" Value="42" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-42" DisplayOrder="23" />
                  <Enumeration Text="unter 13°C" Value="43" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-43" DisplayOrder="24" />
                  <Enumeration Text="unter 14°C" Value="44" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-44" DisplayOrder="25" />
                  <Enumeration Text="unter 15°C" Value="45" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-45" DisplayOrder="26" />
                  <Enumeration Text="unter 16°C" Value="46" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-46" DisplayOrder="27" />
                  <Enumeration Text="unter 17°C" Value="47" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-47" DisplayOrder="28" />
                  <Enumeration Text="unter 18°C" Value="48" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-48" DisplayOrder="29" />
                  <Enumeration Text="unter 19°C" Value="49" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-49" DisplayOrder="30" />
                  <Enumeration Text="unter 20°C" Value="50" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-50" DisplayOrder="31" />
                  <Enumeration Text="unter 21°C" Value="51" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-51" DisplayOrder="32" />
                  <Enumeration Text="unter 22°C" Value="52" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-52" DisplayOrder="33" />
                  <Enumeration Text="unter 23°C" Value="53" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-53" DisplayOrder="34" />
                  <Enumeration Text="unter 24°C" Value="54" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-54" DisplayOrder="35" />
                  <Enumeration Text="unter 25°C" Value="55" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-55" DisplayOrder="36" />
                  <Enumeration Text="unter 26°C" Value="56" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-56" DisplayOrder="37" />
                  <Enumeration Text="unter 27°C" Value="57" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-57" DisplayOrder="38" />
                  <Enumeration Text="unter 28°C" Value="58" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-58" DisplayOrder="39" />
                  <Enumeration Text="unter 29°C" Value="59" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-59" DisplayOrder="40" />
                  <Enumeration Text="unter 30°C" Value="60" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-60" DisplayOrder="41" />
                  <Enumeration Text="unter 31°C" Value="61" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-61" DisplayOrder="42" />
                  <Enumeration Text="unter 32°C" Value="62" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-62" DisplayOrder="43" />
                  <Enumeration Text="unter 33°C" Value="63" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-63" DisplayOrder="44" />
                  <Enumeration Text="unter 34°C" Value="64" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-64" DisplayOrder="45" />
                  <Enumeration Text="unter 35°C" Value="65" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-65" DisplayOrder="46" />
                  <Enumeration Text="unter 36°C" Value="66" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-66" DisplayOrder="47" />
                  <Enumeration Text="unter 37°C" Value="67" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-67" DisplayOrder="48" />
                  <Enumeration Text="unter 38°C" Value="68" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-68" DisplayOrder="49" />
                  <Enumeration Text="unter 39°C" Value="69" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-69" DisplayOrder="50" />
                  <Enumeration Text="unter 40°C" Value="70" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit_EN-70" DisplayOrder="51" />
                </TR>
              </PT>
              <PT Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor" Name="Lichtschwelle für Helligkeitssensor" InternalDescription="Bit 7 sagt ob Bedingung über (1) oder unter (0) dem Luxwert wahr ist ">
                <TR Base="Value" SizeInBit="8">
                  <Enumeration Text="unter 2 lx" Value="3" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-3" DisplayOrder="3" />
                  <Enumeration Text="unter 2,5 lx" Value="4" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-4" DisplayOrder="4" />
                  <Enumeration Text="unter 3 lx" Value="5" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-5" DisplayOrder="5" />
                  <Enumeration Text="unter 3,5 lx" Value="6" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-6" DisplayOrder="6" />
                  <Enumeration Text="unter 4 lx" Value="7" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-7" DisplayOrder="7" />
                  <Enumeration Text="unter 4,5 lx" Value="8" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-8" DisplayOrder="8" />
                  <Enumeration Text="unter 5 lx" Value="9" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-9" DisplayOrder="9" />
                  <Enumeration Text="unter 5,5 lx" Value="10" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-10" DisplayOrder="10" />
                  <Enumeration Text="unter 6 lx" Value="11" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-11" DisplayOrder="11" />
                  <Enumeration Text="unter 7 lx" Value="12" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-12" DisplayOrder="12" />
                  <Enumeration Text="unter 7,5 lx" Value="13" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-13" DisplayOrder="13" />
                  <Enumeration Text="unter 8 lx" Value="14" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-14" DisplayOrder="14" />
                  <Enumeration Text="unter 9 lx" Value="15" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-15" DisplayOrder="15" />
                  <Enumeration Text="unter 10 lx" Value="17" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-17" DisplayOrder="16" />
                  <Enumeration Text="unter 15 lx" Value="18" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-18" DisplayOrder="17" />
                  <Enumeration Text="unter 20 lx" Value="19" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-19" DisplayOrder="18" />
                  <Enumeration Text="unter 25 lx" Value="20" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-20" DisplayOrder="19" />
                  <Enumeration Text="unter 30 lx" Value="21" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-21" DisplayOrder="20" />
                  <Enumeration Text="unter 35 lx" Value="22" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-22" DisplayOrder="21" />
                  <Enumeration Text="unter 40 lx" Value="23" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-23" DisplayOrder="22" />
                  <Enumeration Text="unter 45 lx" Value="24" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-24" DisplayOrder="23" />
                  <Enumeration Text="unter 50 lx" Value="25" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-25" DisplayOrder="24" />
                  <Enumeration Text="unter 55 lx" Value="26" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-26" DisplayOrder="25" />
                  <Enumeration Text="unter 60 lx" Value="27" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-27" DisplayOrder="26" />
                  <Enumeration Text="unter 70 lx" Value="28" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-28" DisplayOrder="27" />
                  <Enumeration Text="unter 80 lx" Value="30" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-30" DisplayOrder="28" />
                  <Enumeration Text="unter 90 lx" Value="31" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-31" DisplayOrder="29" />
                  <Enumeration Text="unter 100 lx" Value="33" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-33" DisplayOrder="30" />
                  <Enumeration Text="unter 150 lx" Value="34" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-34" DisplayOrder="31" />
                  <Enumeration Text="unter 200 lx" Value="35" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-35" DisplayOrder="32" />
                  <Enumeration Text="unter 250 lx" Value="36" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-36" DisplayOrder="33" />
                  <Enumeration Text="unter 300 lx" Value="37" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-37" DisplayOrder="34" />
                  <Enumeration Text="unter 350 lx" Value="38" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-38" DisplayOrder="35" />
                  <Enumeration Text="unter 400 lx" Value="39" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-39" DisplayOrder="36" />
                  <Enumeration Text="unter 450 lx" Value="40" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-40" DisplayOrder="37" />
                  <Enumeration Text="unter 500 lx" Value="41" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-41" DisplayOrder="38" />
                  <Enumeration Text="unter 550 lx" Value="42" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-42" DisplayOrder="39" />
                  <Enumeration Text="unter 600 lx" Value="43" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-43" DisplayOrder="40" />
                  <Enumeration Text="unter 700 lx" Value="44" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-44" DisplayOrder="41" />
                  <Enumeration Text="unter 750 lx" Value="45" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-45" DisplayOrder="42" />
                  <Enumeration Text="unter 800 lx" Value="46" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-46" DisplayOrder="43" />
                  <Enumeration Text="unter 900 lx" Value="47" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-47" DisplayOrder="44" />
                  <Enumeration Text="unter 1000 lx" Value="49" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-49" DisplayOrder="45" />
                  <Enumeration Text="unter 1500 lx" Value="50" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-50" DisplayOrder="46" />
                  <Enumeration Text="unter 2000 lx" Value="51" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-51" DisplayOrder="47" />
                  <Enumeration Text="unter 2500 lx" Value="52" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-52" DisplayOrder="48" />
                  <Enumeration Text="unter 3000 lx" Value="53" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-53" DisplayOrder="49" />
                  <Enumeration Text="unter 3500 lx" Value="54" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-54" DisplayOrder="50" />
                  <Enumeration Text="unter 4000 lx" Value="55" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-55" DisplayOrder="51" />
                  <Enumeration Text="unter 4500 lx" Value="56" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-56" DisplayOrder="52" />
                  <Enumeration Text="unter 5000 lx" Value="57" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-57" DisplayOrder="53" />
                  <Enumeration Text="unter 5500 lx" Value="58" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-58" DisplayOrder="54" />
                  <Enumeration Text="unter 6000 lx" Value="59" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-59" DisplayOrder="55" />
                  <Enumeration Text="unter 7000 lx" Value="60" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-60" DisplayOrder="56" />
                  <Enumeration Text="unter 7500 lx" Value="61" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-61" DisplayOrder="57" />
                  <Enumeration Text="unter 8000 lx" Value="62" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-62" DisplayOrder="58" />
                  <Enumeration Text="unter 9000 lx" Value="63" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-63" DisplayOrder="59" />
                  <Enumeration Text="unter 10000 lx" Value="65" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-65" DisplayOrder="60" />
                  <Enumeration Text="unter 15000 lx" Value="66" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-66" DisplayOrder="61" />
                  <Enumeration Text="unter 20000 lx" Value="67" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-67" DisplayOrder="62" />
                  <Enumeration Text="unter 25000 lx" Value="68" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-68" DisplayOrder="63" />
                  <Enumeration Text="unter 30000 lx" Value="69" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-69" DisplayOrder="64" />
                  <Enumeration Text="unter 35000 lx" Value="70" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-70" DisplayOrder="65" />
                  <Enumeration Text="unter 40000 lx" Value="71" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-71" DisplayOrder="66" />
                  <Enumeration Text="unter 45000 lx" Value="72" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-72" DisplayOrder="67" />
                  <Enumeration Text="unter 50000 lx" Value="73" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-73" DisplayOrder="68" />
                  <Enumeration Text="unter 55000 lx" Value="74" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-74" DisplayOrder="69" />
                  <Enumeration Text="unter 60000 lx" Value="75" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-75" DisplayOrder="70" />
                  <Enumeration Text="unter 70000 lx" Value="76" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-76" DisplayOrder="71" />
                  <Enumeration Text="unter 75000 lx" Value="77" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-77" DisplayOrder="72" />
                  <Enumeration Text="unter 80000 lx" Value="78" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-78" DisplayOrder="73" />
                  <Enumeration Text="unter 90000 lx" Value="79" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-79" DisplayOrder="74" />
                  <Enumeration Text="über 1 lx" Value="129" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-129" DisplayOrder="75" />
                  <Enumeration Text="über 1,5 lx" Value="130" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-130" DisplayOrder="76" />
                  <Enumeration Text="über 2 lx" Value="131" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-131" DisplayOrder="77" />
                  <Enumeration Text="über 2,5 lx" Value="132" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-132" DisplayOrder="78" />
                  <Enumeration Text="über 3 lx" Value="133" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-133" DisplayOrder="79" />
                  <Enumeration Text="über 3,5 lx" Value="134" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-134" DisplayOrder="80" />
                  <Enumeration Text="über 4 lx" Value="135" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-135" DisplayOrder="81" />
                  <Enumeration Text="über 4,5 lx" Value="136" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-136" DisplayOrder="82" />
                  <Enumeration Text="über 5 lx" Value="137" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-137" DisplayOrder="83" />
                  <Enumeration Text="über 5,5 lx" Value="138" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-138" DisplayOrder="84" />
                  <Enumeration Text="über 6 lx" Value="139" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-139" DisplayOrder="85" />
                  <Enumeration Text="über 7 lx" Value="140" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-140" DisplayOrder="86" />
                  <Enumeration Text="über 7,5 lx" Value="141" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-141" DisplayOrder="87" />
                  <Enumeration Text="über 8 lx" Value="142" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-142" DisplayOrder="88" />
                  <Enumeration Text="über 9 lx" Value="143" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-143" DisplayOrder="89" />
                  <Enumeration Text="über 10 lx" Value="145" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-145" DisplayOrder="90" />
                  <Enumeration Text="über 15 lx" Value="146" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-146" DisplayOrder="91" />
                  <Enumeration Text="über 20 lx" Value="147" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-147" DisplayOrder="92" />
                  <Enumeration Text="über 25 lx" Value="148" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-148" DisplayOrder="93" />
                  <Enumeration Text="über 30 lx" Value="149" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-149" DisplayOrder="94" />
                  <Enumeration Text="über 35lx" Value="150" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-150" DisplayOrder="95" />
                  <Enumeration Text="über 40 lx" Value="151" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-151" DisplayOrder="96" />
                  <Enumeration Text="über 45 lx" Value="152" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-152" DisplayOrder="97" />
                  <Enumeration Text="über 50 lx" Value="153" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-153" DisplayOrder="98" />
                  <Enumeration Text="über 55 lx" Value="154" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-154" DisplayOrder="99" />
                  <Enumeration Text="über 60 lx" Value="155" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-155" DisplayOrder="100" />
                  <Enumeration Text="über 70 lx" Value="156" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-156" DisplayOrder="101" />
                  <Enumeration Text="über 75 lx" Value="157" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-157" DisplayOrder="102" />
                  <Enumeration Text="über 80 lx" Value="158" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-158" DisplayOrder="103" />
                  <Enumeration Text="über 90 lx" Value="159" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-159" DisplayOrder="104" />
                  <Enumeration Text="über 100 lx" Value="161" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-161" DisplayOrder="105" />
                  <Enumeration Text="über 150 lx" Value="162" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-162" DisplayOrder="106" />
                  <Enumeration Text="über 200 lx" Value="163" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-163" DisplayOrder="107" />
                  <Enumeration Text="über 250 lx" Value="164" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-164" DisplayOrder="108" />
                  <Enumeration Text="über 300 lx" Value="165" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-165" DisplayOrder="109" />
                  <Enumeration Text="über 350 lx" Value="166" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-166" DisplayOrder="110" />
                  <Enumeration Text="über 400 lx" Value="167" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-167" DisplayOrder="111" />
                  <Enumeration Text="über 450 lx" Value="168" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-168" DisplayOrder="112" />
                  <Enumeration Text="über 500 lx" Value="169" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-169" DisplayOrder="113" />
                  <Enumeration Text="über 550 lx" Value="170" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-170" DisplayOrder="114" />
                  <Enumeration Text="über 600 lx" Value="171" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-171" DisplayOrder="115" />
                  <Enumeration Text="über 700 lx" Value="172" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-172" DisplayOrder="116" />
                  <Enumeration Text="über 750 lx" Value="173" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-173" DisplayOrder="117" />
                  <Enumeration Text="über 800 lx" Value="174" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-174" DisplayOrder="118" />
                  <Enumeration Text="über 900 lx" Value="175" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-175" DisplayOrder="119" />
                  <Enumeration Text="über 1000 lx" Value="177" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-177" DisplayOrder="120" />
                  <Enumeration Text="über 1500 lx" Value="178" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-178" DisplayOrder="121" />
                  <Enumeration Text="über 2000 lx" Value="179" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-179" DisplayOrder="122" />
                  <Enumeration Text="über 2500 lx" Value="180" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-180" DisplayOrder="123" />
                  <Enumeration Text="über 3000 lx" Value="181" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-181" DisplayOrder="124" />
                  <Enumeration Text="über 3500 lx" Value="182" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-182" DisplayOrder="125" />
                  <Enumeration Text="über 4000 lx" Value="183" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-183" DisplayOrder="126" />
                  <Enumeration Text="über 4500 lx" Value="184" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-184" DisplayOrder="127" />
                  <Enumeration Text="über 5000 lx" Value="185" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-185" DisplayOrder="128" />
                  <Enumeration Text="über 5500 lx" Value="186" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-186" DisplayOrder="129" />
                  <Enumeration Text="über 6000 lx" Value="187" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-187" DisplayOrder="130" />
                  <Enumeration Text="über 7000 lx" Value="188" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-188" DisplayOrder="131" />
                  <Enumeration Text="über 7500 lx" Value="189" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-189" DisplayOrder="132" />
                  <Enumeration Text="über 8000 lx" Value="190" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-190" DisplayOrder="133" />
                  <Enumeration Text="über 9000 lx" Value="191" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-191" DisplayOrder="134" />
                  <Enumeration Text="über 10000 lx" Value="193" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-193" DisplayOrder="135" />
                  <Enumeration Text="über 15000 lx" Value="194" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-194" DisplayOrder="136" />
                  <Enumeration Text="über 20000 lx" Value="195" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-195" DisplayOrder="137" />
                  <Enumeration Text="über 25000 lx" Value="196" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-196" DisplayOrder="138" />
                  <Enumeration Text="über 30000 lx" Value="197" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-197" DisplayOrder="139" />
                  <Enumeration Text="über 35000 lx" Value="198" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-198" DisplayOrder="140" />
                  <Enumeration Text="über 40000 lx" Value="199" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-199" DisplayOrder="141" />
                  <Enumeration Text="über 45000 lx" Value="200" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-200" DisplayOrder="142" />
                  <Enumeration Text="über 50000 lx" Value="201" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-201" DisplayOrder="143" />
                  <Enumeration Text="über 55000 lx" Value="202" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-202" DisplayOrder="144" />
                  <Enumeration Text="über 60000 lx" Value="203" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-203" DisplayOrder="145" />
                  <Enumeration Text="über 70000 lx" Value="204" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-204" DisplayOrder="146" />
                  <Enumeration Text="über 75000 lx" Value="205" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-205" DisplayOrder="147" />
                  <Enumeration Text="über 80000 lx" Value="206" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-206" DisplayOrder="148" />
                  <Enumeration Text="über 90000 lx" Value="207" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor_EN-207" DisplayOrder="149" />
                </TR>
              </PT>
            </PTS>
            <PS>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-4" Name="Messwerte" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="Helligkeit" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-13" Name="Anwendung der Kanäle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="Kanalverwendung" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-203" Name="C3 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C3 Schwellen" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-483" Name="Objekte zu C1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C1.1" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-605" Name="KANAL 1 als universal" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C1 universal" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-617" Name="KANAL 1 als Helligkeitssensor" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C1 Helligkeit" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-622" Name="KANAL 1 als Temperatursensor" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C1 Temperatur" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-627" Name="KANAL 1 als Sicherheitsauslöser" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C1 Sicherheit" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-827" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C3 Szenen" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-833" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C3 Szenen" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-837" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C3 Szenen" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-848" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C3 Wertgeber" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-853" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C3 Wertgeber" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-857" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C3 Wertgeber" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-862" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C3 Jalousie" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-867" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C3 Jalousie" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-871" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C3 Jalousie" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-930" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C3 Rollladen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-935" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C3 Rollladen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-939" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C3 Rollladen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-950" Name="TESTSEITE" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="TESTSEITE" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-956" Name="KANAL 2 als universal" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C2 universal" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-968" Name="KANAL 2 als Helligkeitssensor" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C2 Helligkeit" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-980" Name="KANAL 2 als Sicherheitsauslöser" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C2 Sicherheit" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-992" Name="KANAL 2 als Temperatursensor" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C2 Temperatur" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1049" Name="KANAL 4 als universal" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C4 universal" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1061" Name="KANAL 4 als Helligkeitssensor" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C4 Helligkeit" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1073" Name="KANAL 4 als Sicherheitsauslöser" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C4 Sicherheit" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1085" Name="KANAL 4 als Temperatursensor" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C4 Temperatur" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1142" Name="KANAL 5 als universal" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C5 universal" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1154" Name="KANAL 5 als Helligkeitssensor" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C5 Helligkeit" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1166" Name="KANAL 5 als Sicherheitsauslöser" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C5 Sicherheit" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1178" Name="KANAL 5 als Temperatursensor" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C5 Temperatur" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1235" Name="C6 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C6 Schwellen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1241" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C6 Szenen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1245" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C6 Szenen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1248" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C6 Szenen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1253" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C6 Rollladen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1257" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C6 Rollladen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1260" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C6 Rollladen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1267" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C6 Jalousie" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1272" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C6 Jalousie" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1275" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C6 Jalousie" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1281" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C6 Wertgeber" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1285" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C6 Wertgeber" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1288" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C6 Wertgeber" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1306" Name="C7 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C7 Schwellen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1320" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C7 Jalousie" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1325" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C7 Jalousie" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1328" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C7 Jalousie" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1334" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C7 Wertgeber" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1338" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C7 Wertgeber" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1341" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C7 Wertgeber" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1350" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C7 Szenen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1354" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C7 Szenen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1357" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C7 Szenen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1365" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C7 Rollladen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1369" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C7 Rollladen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1372" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C7 Rollladen" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1399" Name="Objekte zu C1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C1.1" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1424" Name="2. Telegramm Kanal 1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C1.2" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1489" Name="Objekte zu C1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C1.1" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1536" Name="2. Telegramm Kanal 1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C1.2" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1557" Name="2. Telegramm Kanal 1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C1.2" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1577" Name="Objekte zu C2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C2.1" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1602" Name="2. Telegramm Kanal 2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C2.2" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1622" Name="Objekte zu C2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C2.1" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1647" Name="2. Telegramm Kanal 2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C2.2" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1712" Name="Objekte zu C2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C2.1" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1737" Name="2. Telegramm Kanal 2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C2.2" Access="None" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1757" Name="Objekte zu C4" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C4.1" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1782" Name="2. Telegramm Kanal 4" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C4.2" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1802" Name="Objekte zu C4" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C4.1" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1827" Name="2. Telegramm Kanal 4" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C4.2" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1892" Name="Objekte zu C4" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C4.1" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1917" Name="2. Telegramm Kanal 4" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C4.2" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1937" Name="Objekte zu C5" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C5.1" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1962" Name="2. Telegramm Kanal 5" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C5.2" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1982" Name="Objekte zu C5" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C5.1" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2007" Name="2. Telegramm Kanal 5" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C5.2" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2072" Name="Objekte zu C5" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C5.1" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2097" Name="2. Telegramm Kanal 5" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Seite" Text="C5.2" Value="" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-14" Name="Anwendung Kanal 2 - universal" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Universalkanäle" Text="Anwendung C2" Access="None" Value="1" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-15" Name="Anwendung Kanal 1 - universal" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Universalkanäle" Text="Anwendung C1" Access="None" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-16" Name="Anwendung Kanal 3 - nur Sonnenschutz" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Sonnenschutz" Text="Anwendung C3" Access="None" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-18" Name="Anwendung Kanal 6 - nur Sonnenschutz" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Sonnenschutz" Text="Anwendung C6" Access="Read" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-19" Name="Anwendung Kanal 4 - universal" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Universalkanäle" Text="Anwendung C4" Value="3" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-20" Name="Anwendung Kanal 5 - universal" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Universalkanäle" Text="Anwendung C5" Value="2" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-499" Name="Objektart C1.1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C1.1" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-952" Name="Anwendung Kanal 7 - nur Sonnenschutz" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anwendung.20Sonnenschutz" Text="Anwendung C7" Access="Read" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1400" Name="Objektart C1.1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C1.1" Access="None" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1425" Name="Objektart C1.2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C1.2" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1490" Name="Objektart C1.1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C1.1" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1537" Name="Objektart C1.2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C1.2" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1558" Name="Objektart C1.2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C1.2" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1578" Name="Objektart C2.1 " ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C2.1" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1603" Name="Objektart C2.2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C2.2" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1623" Name="Objektart C2.1 " ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C2.1" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1648" Name="Objektart C2.2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C2.2" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1713" Name="Objektart C2.1 " ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C2.1" Access="None" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1738" Name="Objektart C2.2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C2.2" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1758" Name="Objektart C4.1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C4.1" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1783" Name="Objektart C4.2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C4.2" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1803" Name="Objektart C4.1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C4.1" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1828" Name="Objektart C4.2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C4.2" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1893" Name="Objektart C4.1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C4.1" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1918" Name="Objektart C4.2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C4.2" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1938" Name="1. Objekt C5.1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C5.1" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1963" Name="Objektart C5.2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C5.2" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1983" Name="1. Objekt C5.1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C5.1" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2008" Name="Objektart C5.2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C5.2" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2073" Name="1. Objekt C5.1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C5.1" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2098" Name="Objektart C5.2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Objektart" Text="Telegrammart C5.2" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2235" Name="Objekte sichtbar" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-ja.2Fnein" Text="Objekte sichtbar" Value="0" />
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2236" Name="Objekte sichtbar" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-ja.2Fnein" Text="Objekte sichtbar" Value="0" />
              <P LegacyPatchAlways="true" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2228" Name="Hilfsparameter Download Erkennung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Text="Wert $AA, so erkennt Controller, dass&#xD;&#xA;Applikation neu runtergeladen wurde " Access="None" Value="170">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="187" BitOffset="0" />
              </P>
              <P LegacyPatchAlways="true" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-951" Name="Temperatur am Heizwiderstand" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert.20begrenzt" Text="Temperaturbegrenzung Heizwiderstand&#xD;&#xA;Wert mit +30K Offset: 70 = 40°C" Access="None" Value="70">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="188" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2234" Name="Temperaturabgleich" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturabgleich" Text="Temperaturabgleich in 0,1°C (-64 .. 64) &#xD;&#xA;   " Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="189" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2233" Name="Verzögerungszeit Regen" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Regen" Text="   Abfallverzögerung" Access="None" Value="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="190" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1314" Name="Sicherheit Ende über Objekt" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Ende" Text="Reaktion auf Sicherheit Ende" Access="None" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="191" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1312" Name="Sicherheit Beginn über Objekt" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Anfang" Text="Reaktion auf Sicherheit Beginn" Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="191" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1310" Name="Sicherheitsauslöser" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C6.2FC7" Text="Sicherheitszustand wird ausgelöst durch" Access="None" Value="5">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="191" BitOffset="5" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="192" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1322" Name="Lamellenwendung über Schwelle 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25" Offset="0" BitOffset="0" Text="Lamellenwendung über Schwelle 3" Value="191" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1335" Name="über Schwelle 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert.20senden" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm über Schwelle 3" Value="30" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1351" Name="über Schwelle 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm über Schwelle 3" Value="3" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="193" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1323" Name="Lamellenwendung zw. Schwelle 2 und 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25" Offset="0" BitOffset="0" Text="Lamellenwendung zw. Schwelle 2 und 3" Value="153" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1337" Name="zw. Schwelle 2 und 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert.20senden" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm zwischen Schwelle 2 und 3" Value="20" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1353" Name="zw. Schwelle 2 und 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm zwischen Schwelle 2 und 3" Value="2" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="194" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321" Name="Lamellenwendung zw. Schwelle 1 und 2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25" Offset="0" BitOffset="0" Text="Lamellenwendung zw. Schwelle 1 und 2" Value="102" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1336" Name="zw. Schwelle 1 und 2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert.20senden" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm zwischen Schwelle 1 und 2" Value="10" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1352" Name="zw. Schwelle 1 und 2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm zwischen Schwelle 1 und 2" Value="1" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1324" Name="Antriebsöhe ab Schwelle 1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25" Text="Antriebshöhe ab Schwelle 1" Value="204">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="195" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2180" Name="Aktivierung der Sonnenautomatik" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sonnenautomatik.20aktivieren" Text="Aktivierung der Sonnenautomatik" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="196" BitOffset="0" />
              </P>
              <U SizeInBit="3">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="196" BitOffset="1" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2181" Name="Reaktion auf Sonnenautomatik AUS" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Abendtelegramm" Offset="0" BitOffset="0" Text="Reaktion auf Sonnenautomatik AUS" Value="0" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2183" Name="Reaktion auf Abenddämmerung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Abenddämmerung" Offset="0" BitOffset="0" Text="Reaktion auf Abenddämmerung" Value="0" />
              </U>
              <U SizeInBit="3">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="196" BitOffset="5" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2182" Name="Reaktion auf Sonnenautomatik EIN" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Morgentelegramm" Offset="0" BitOffset="0" Text="Reaktion auf Sonnenautomatik EIN" Value="0" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2184" Name="Reaktion auf Morgendämmerung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Morgendämmerung" Offset="0" BitOffset="0" Text="Reaktion auf Morgendämmerung" Value="0" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1375" Name="Verzögerung bei abnehmender Helligkeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit" Text="Verzögerung bei abnehmender Helligkeit" Value="90">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="197" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1376" Name="Verzögerung bei zunehmender Helligkeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle" Text="Verzögerung bei zunehmender Helligkeit" Value="18">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="198" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2231" Name="Quelle für Lichtwert" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Helligkeitsquelle.20C7" Text="Lichtmessung über" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="199" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1317" Name="Art der Telegramme" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Sonnenschutzobjekte" Text="Telegramm Typ" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="199" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318" Name="Anzahl Helligkeitsschwellen bei Jalousie" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anzahl.20Helligkeitsschwellen" Text="Wie viele Helligkeitsschwellen?" Value="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="199" BitOffset="6" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1330" Name="Helligkeitsschwelle 3 " ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle" Text="Helligkeitsschwelle 3" Value="200">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="200" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 3 Schw." ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle" Text="Helligkeitsschwelle 2" Value="197">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="201" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1309" Name="Helligkeitsschwelle 1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle" Text="Helligkeitsschwelle 1" Value="195">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="202" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1308" Name="Dämmerungsschwelle " ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle" Text="Dämmerungsschwelle " Value="17">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="203" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1300" Name="Reaktion auf Sicherheit Ende" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Ende" Text="Reaktion auf Sicherheit Ende" Access="None" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="204" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1298" Name="Reaktion auf Sicherheit Beginn" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Anfang" Text="Reaktion auf Sicherheit Beginn" Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="204" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1296" Name="Sicherheitsauslöser" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C6.2FC7" Text="Sicherheitszustand wird ausgelöst durch" Access="None" Value="5">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="204" BitOffset="5" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="205" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1242" Name="über Schwelle 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm über Schwelle 3" Value="3" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1254" Name="über Schwelle 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25" Offset="0" BitOffset="0" Text="Antriebshöhe über Schwelle 3" Value="204" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1282" Name="über Schwelle 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert.20senden" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm über Schwelle 3" Value="30" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="206" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1244" Name="zw. Schwelle 2 und 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm zwischen Schwelle 2 und 3" Value="2" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1256" Name="zw. Schwelle 2 und 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25" Offset="0" BitOffset="0" Text="Antriebshöhe zwischen Schwelle 2 und 3" Value="153" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1284" Name="zw. Schwelle 2 und 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert.20senden" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm zwischen Schwelle 2 und 3" Value="20" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="207" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1243" Name="zw. Schwelle 1 und 2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm zwischen Schwelle 1 und 2" Value="1" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255" Name="zw. Schwelle 1 und 2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25" Offset="0" BitOffset="0" Text="Antriebshöhe zwischen Schwelle 1 und 2" Value="77" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1283" Name="zw. Schwelle 1 und 2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert.20senden" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm zwischen Schwelle 1 und 2" Value="10" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1271" Name="Antriebsöhe ab Schwelle 1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25" Text="Antriebshöhe ab Schwelle 1" Value="204">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="208" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2175" Name="Aktivierung der Sonnenautomatik" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sonnenautomatik.20aktivieren" Text="Aktivierung der Sonnenautomatik" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="209" BitOffset="0" />
              </P>
              <U SizeInBit="3">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="209" BitOffset="1" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2176" Name="Reaktion auf Sonnenautomatik AUS" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Abendtelegramm" Offset="0" BitOffset="0" Text="Reaktion auf Sonnenautomatik AUS" Value="0" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2178" Name="Reaktion auf Abenddämmerung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Abenddämmerung" Offset="0" BitOffset="0" Text="Reaktion auf Abenddämmerung" Value="0" />
              </U>
              <U SizeInBit="3">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="209" BitOffset="5" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2177" Name="Reaktion auf Sonnenautomatik EIN" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Morgentelegramm" Offset="0" BitOffset="0" Text="Reaktion auf Sonnenautomatik EIN" Value="0" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2179" Name="Reaktion auf Morgendämmerung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Morgendämmerung" Offset="0" BitOffset="0" Text="Reaktion auf Morgendämmerung" Value="0" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1304" Name="Verzögerung bei abnehmender Helligkeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit" Text="Verzögerung bei abnehmender Helligkeit" Value="90">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="210" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1305" Name="Verzögerung bei zunehmender Helligkeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle" Text="Verzögerung bei zunehmender Helligkeit" Value="18">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="211" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2230" Name="Quelle für Lichtwert" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Helligkeitsquelle.20C6" Text="Lichtmessung über" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="212" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1236" Name="Art der Telegramme" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Sonnenschutzobjekte" Text="Telegramm Typ" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="212" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237" Name="Anzahl Helligkeitsschwellen bei Szenen über 1 Bit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anzahl.20Helligkeitsschwellen" Text="Wie viele Helligkeitsschwellen?" Value="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="212" BitOffset="6" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1238" Name="Helligkeitsschwelle 3 " ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle" Text="Helligkeitsschwelle 3" Value="200">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="213" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 2 Schw." ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle" Text="Helligkeitsschwelle 2" Value="197">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="214" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1295" Name="Helligkeitsschwelle 1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle" Text="Helligkeitsschwelle 1" Value="195">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="215" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1294" Name="Dämmerungsschwelle " ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle" Text="Dämmerungsschwelle " Value="17">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="216" BitOffset="0" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="217" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965" Name="Wert 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977" Name="Prio 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="2" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980" Name="Schalten  1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="218" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968" Name="Prio zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="3" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971" Name="Schalten zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="1" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974" Name="Wert zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="255" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="219" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943" Name="Prio 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="2" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946" Name="Schalten  1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952" Name="Wert 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="220" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940" Name="Prio zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="3" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949" Name="Wert zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="255" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955" Name="Schalten zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="1" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1957" Name="Zykluszeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch" Text="Zykluszeit (falls verwendet)" Value="10">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="221" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2205" Name="Art der Verknüpfung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Verknüpfung" Text="" Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="222" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961" Name="2. Objekt C5.2  (2. Telegramm)" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-ja.2Fnein" Text="Soll ein zweites Telegramm&#xD;&#xA;gesendet werden ?" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="222" BitOffset="3" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964" Name="Nicht erfüllt bei Wert" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="222" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967" Name="Erfüllt bei Prio" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="222" BitOffset="6" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958" Name="Verhalten bei Setzen der Sperre" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20ein" Text="Verhalten bei Setzen der Sperre" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="223" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959" Name="Verhalten bei Aufheben der Sperre" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20aus" Text="Verhalten bei Aufheben der Sperre" Value="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="223" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942" Name="Nicht erfüllt bei Prio" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="223" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939" Name="Erfüllt bei Prio" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="223" BitOffset="6" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1148" Name="Regen Verzögerung UNSICHTBAR 1 Minute" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="Verzögerung Regen" Access="None" Value="5">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="224" BitOffset="0" />
              </P>
              <U SizeInBit="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="224" BitOffset="6" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1147" Name="Regenbedingung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle" Offset="0" BitOffset="0" Text="UND Regenbedingung" Value="0" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2162" Name="Regenbedingung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle.20für.20Sicherheit" Offset="0" BitOffset="0" Text="ODER Regenbedingung" Value="1" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1146" Name="Hysterese Temperatur" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Grad" Text="     Hysterese Temperatur" Value="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="225" BitOffset="4" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="226" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1145" Name="Temperatur" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle" Offset="0" BitOffset="0" Text="UND Temperatur" Value="176" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2163" Name="Temperatur" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit" Offset="0" BitOffset="0" Text="ODER Temperatur" Value="35" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1143" Name="Verzögerung Wind" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="     Abfallverzögerung Wind" Value="7">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="227" BitOffset="0" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="228" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1153" Name="Wind" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle" Offset="0" BitOffset="0" Text="UND Windgeschwindigkeit" Value="255" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2173" Name="Wind" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit" Offset="0" BitOffset="0" Text="Sicherheitstelegramm (EIN) bei Wind " Value="133" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1152" Name="Verzög. bei zunehmender Helligkeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="     Verzög. bei zunehmender Helligkeit" Value="7">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="229" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1151" Name="Verzög. bei abnehmender Helligkeit " ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="     Verzög. bei abnehmender Helligkeit" Value="9">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="229" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1149" Name="Licht Hysterese" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Licht" Text="     Hysterese Licht" Value="3">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="230" BitOffset="4" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="231" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1150" Name="Licht" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert" Offset="0" BitOffset="0" Text="WENN Helligkeit" Value="193" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1157" Name="Licht" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor" Offset="0" BitOffset="0" Text="Helligkeitsbedingung:" Value="193" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="232" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785" Name="Prio 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="2" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788" Name="Schalten  1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791" Name="Wert 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="233" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794" Name="Prio zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="3" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797" Name="Schalten zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="1" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800" Name="Wert zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="255" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="234" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760" Name="Schalten  1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773" Name="Prio 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="2" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779" Name="Wert 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="235" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763" Name="Schalten zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="1" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770" Name="Prio zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="3" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776" Name="Wert zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="255" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1765" Name="Zykluszeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch" Text="Zykluszeit (falls verwendet)" Value="10">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="236" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2201" Name="Art der Verknüpfung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Verknüpfung" Text="" Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="237" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781" Name="2. Objekt C4.2  (2. Telegramm)" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-ja.2Fnein" Text="Soll ein zweites Telegramm&#xD;&#xA;gesendet werden ?" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="237" BitOffset="3" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784" Name="Nicht erfüllt bei Prio" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="237" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793" Name="Erfüllt bei Prio" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="237" BitOffset="6" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766" Name="Verhalten bei Setzen der Sperre" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20ein" Text="Verhalten bei Setzen der Sperre" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="238" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767" Name="Verhalten bei Aufheben der Sperre" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20aus" Text="Verhalten bei Aufheben der Sperre" Value="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="238" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759" Name="Nicht erfüllt bei schalten" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="238" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762" Name="Erfüllt bei schalten" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="238" BitOffset="6" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1055" Name="Regen Verzögerung UNSICHTBAR 1 Minute" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="Verzögerung Regen" Access="None" Value="5">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="239" BitOffset="0" />
              </P>
              <U SizeInBit="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="239" BitOffset="6" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1054" Name="Regenbedingung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle" Offset="0" BitOffset="0" Text="UND Regenbedingung" Value="0" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2143" Name="Regenbedingung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle.20für.20Sicherheit" Offset="0" BitOffset="0" Text="ODER Regenbedingung" Value="1" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1053" Name="Hysterese Temperatur" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Grad" Text="     Hysterese Temperatur" Value="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="240" BitOffset="4" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="241" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1052" Name="Temperatur" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle" Offset="0" BitOffset="0" Text="UND Temperatur" Value="176" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2144" Name="Temperatur" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit" Offset="0" BitOffset="0" Text="ODER Temperatur" Value="35" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1050" Name="Verzögerung Wind" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="     Abfallverzögerung Wind" Value="7">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="242" BitOffset="0" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="243" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1060" Name="Wind" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle" Offset="0" BitOffset="0" Text="UND Windgeschwindigkeit" Value="255" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2154" Name="Wind" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit" Offset="0" BitOffset="0" Text="Sicherheitstelegramm (EIN) bei Wind " Value="133" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1059" Name="Verzög. bei zunehmender Helligkeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="     Verzög. bei zunehmender Helligkeit" Value="7">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="244" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1058" Name="Verzög. bei abnehmender Helligkeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="     Verzög. bei abnehmender Helligkeit" Value="9">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="244" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1056" Name="Licht Hysterese" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Licht" Text="     Hysterese Licht" Value="3">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="245" BitOffset="4" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="246" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1057" Name="Licht" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert" Offset="0" BitOffset="0" Text="WENN Helligkeit" Value="193" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1071" Name="Licht" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor" Offset="0" BitOffset="0" Text="Helligkeitsbedingung:" Value="193" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="247" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614" Name="Prio 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="2" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617" Name="Schalten  1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620" Name="Wert 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="248" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605" Name="Prio zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="3" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608" Name="Schalten zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="1" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611" Name="Wert zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="255" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="249" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580" Name="Schalten  1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589" Name="Wert 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599" Name="Prio zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="2" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="250" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583" Name="Schalten zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="1" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586" Name="Wert zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="255" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596" Name="Prio zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="3" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1591" Name="Zykluszeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch" Text="Zykluszeit (falls verwendet)" Value="10">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="251" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2197" Name="Art der Verknüpfung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Verknüpfung" Text="" Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="252" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601" Name="2. Objekt C2.2  (2. Telegramm)" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-ja.2Fnein" Text="Soll ein zweites Telegramm &#xD;&#xA;gesendet werden ?" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="252" BitOffset="3" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613" Name="Nicht erfüllt bei Prio" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="252" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604" Name="Erfüllt bei Prio" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="252" BitOffset="6" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592" Name="Verhalten bei Setzen der Sperre" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20ein" Text="Verhalten bei Setzen der Sperre" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="253" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593" Name="Verhalten bei Aufheben der Sperre" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20aus" Text="Verhalten bei Aufheben der Sperre" Value="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="253" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579" Name="Nicht erfüllt bei schalten" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="253" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582" Name="Erfüllt bei schalten" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="253" BitOffset="6" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-962" Name="Regen Verzögerung UNSICHTBAR 1 Minute" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="Verzögerung Regen" Access="None" Value="5">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="254" BitOffset="0" />
              </P>
              <U SizeInBit="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="254" BitOffset="6" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-961" Name="Regenbedingung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle" Offset="0" BitOffset="0" Text="UND Regenbedingung" Value="0" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2124" Name="Regenstatus" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle.20für.20Sicherheit" Offset="0" BitOffset="0" Text="ODER Regenbedingung" Value="1" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-960" Name="Hysterese Temperatur" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Grad" Text="     Hysterese Temperatur" Value="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="255" BitOffset="4" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="256" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-959" Name="Temperatur" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle" Offset="0" BitOffset="0" Text="UND Temperatur" Value="176" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2125" Name="Temperatur" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit" Offset="0" BitOffset="0" Text="ODER Temperatur" Value="35" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-957" Name="Verzögerung Wind" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="     Abfallverzögerung Wind" Value="7">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="257" BitOffset="0" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="258" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-967" Name="Wind" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle" Offset="0" BitOffset="0" Text="UND Windgeschwindigkeit" Value="255" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2135" Name="Wind" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit" Offset="0" BitOffset="0" Text="Sicherheitstelegramm (EIN) bei Wind " Value="133" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-966" Name="Verzög. bei zunehmender Helligkeit " ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="     Verzög. bei zunehmender Helligkeit" Value="7">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="259" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-965" Name="Verzög. bei abnehmender Helligk" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="     Verzög. bei abnehmender Helligkeit" Value="9">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="259" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-963" Name="Licht Hysterese" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Licht" Text="     Hysterese Licht" Value="3">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="260" BitOffset="4" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="261" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-964" Name="Licht" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert" Offset="0" BitOffset="0" Text="WENN Helligkeit" Value="193" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-978" Name="Licht" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor" Offset="0" BitOffset="0" Text="Helligkeitsbedingung:" Value="193" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1389" Name="Reaktion auf Sicherheit Ende" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Ende" Text="Reaktion auf Sicherheit Ende" Access="None" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="262" BitOffset="0" />
              </P>
              <P LegacyPatchAlways="true" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1386" Name="Reaktion auf Sicherheit Beginn" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Anfang" Text="Reaktion auf Sicherheit Beginn" Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="262" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1385" Name="Sicherheitsauslöser für Kanal 3 bei 3Kanal Betrieb" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sicherheit.20Auslöser.20für.20C3" Text="Sicherheitszustand wird ausgelöst durch" Access="None" Value="5">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="262" BitOffset="5" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="263" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-840" Name="über Schwelle 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm über Schwelle 3" Access="None" Value="3" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-850" Name="über Schwelle 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert.20senden" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm über Schwelle 3" Value="30" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-864" Name="Lamellenwendung über Schwelle 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25" Offset="0" BitOffset="0" Text="Lamellenwendung über Schwelle 3" Access="None" Value="191" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="264" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-832" Name="zw. Schwelle 2 und 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm zwischen Schwelle 2 und 3" Access="None" Value="2" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-852" Name="zw. Schwelle 2 und 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert.20senden" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm zwischen Schwelle 2 und 3" Value="20" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-866" Name="Lamellenwendung zw. Schwelle 2 und 3" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25" Offset="0" BitOffset="0" Text="Lamellenwendung zw. Schwelle 2 und 3" Access="None" Value="153" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="265" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-831" Name="zw. Schwelle 1 und 2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Szenen.20über.201.20Bit.20Telegramme" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm zwischen Schwelle 1 und 2" Access="None" Value="1" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-851" Name="zw. Schwelle 1 und 2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert.20senden" Offset="0" BitOffset="0" Text="Telegramm zwischen Schwelle 1 und 2" Value="10" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863" Name="Lamellenwendung zw. Schwelle 1 und 2" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25" Offset="0" BitOffset="0" Text="Lamellenwendung zw. Schwelle 1 und 2" Access="None" Value="102" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-865" Name="Antriebsöhe ab Schwelle 1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Höhe.2D.20oder.20Positionsvorgabe.20.25" Text="Antriebshöhe ab Schwelle 1" Access="None" Value="204">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="266" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1396" Name="Aktivierung der Sonnenautomatik" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sonnenautomatik.20aktivieren" Text="Aktivierung der Sonnenautomatik" Access="None" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="267" BitOffset="0" />
              </P>
              <U SizeInBit="3">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="267" BitOffset="1" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-829" Name="Reaktion auf Sonnenautomatik AUS" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Abendtelegramm" Offset="0" BitOffset="0" Text="Reaktion auf Sonnenautomatik AUS" Access="None" Value="0" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1397" Name="Reaktion auf Abenddämmerung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Abenddämmerung" Offset="0" BitOffset="0" Text="Reaktion auf Abenddämmerung" Value="0" />
              </U>
              <U SizeInBit="3">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="267" BitOffset="5" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-841" Name="Reaktion auf Sonnenautomatik EIN" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Morgentelegramm" Offset="0" BitOffset="0" Text="Reaktion auf Sonnenautomatik EIN" Access="None" Value="0" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1398" Name="Reaktion auf Morgendämmerung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Reaktion.20auf.20Morgendämmerung" Offset="0" BitOffset="0" Text="Reaktion auf Morgendämmerung" Value="0" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-946" Name="Verzögerung bei abnehmender Helligkeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzög.2E.20Sonnenschutzkanäle.20abnehm.2E.20Helligkeit" Text="Verzögerung bei abnehmender Helligkeit" Access="None" Value="90">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="268" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-947" Name="Verzögerung bei zunehmender Helligkeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerung.20Sonnenschutzkanäle" Text="Verzögerung bei zunehmender Helligkeit" Access="None" Value="18">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="269" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2232" Name="Quelle für Lichtwert" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Helligkeitsquelle.20C3" Text="Lichtmessung über" Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="270" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-828" Name="Art der Telegramme" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Sonnenschutzobjekte" Text="Telegramm Typ" Access="None" Value="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="270" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207" Name="Anzahl Helligkeitsschwellen bei Szenen über 1 Bit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Anzahl.20Helligkeitsschwellen" Text="Wie viele Helligkeitsschwellen?" Access="None" Value="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="270" BitOffset="6" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-824" Name="Helligkeitsschwelle 3 " ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.203.20für.20Sonnenschutzkanäle" Text="Helligkeitsschwelle 3" Access="None" Value="200">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="271" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 2 Schw." ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.202.20für.20Sonnenschutzkanäle" Text="Helligkeitsschwelle 2" Access="None" Value="197">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="272" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-209" Name="Helligkeitsschwelle 1" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.201.20für.20Sonnenschutzkanäle" Text="Helligkeitsschwelle 1" Access="None" Value="195">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="273" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-927" Name="Dämmerungsschwelle " ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Dämmerungsschwelle" Text="Dämmerungsschwelle " Access="None" Value="17">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="274" BitOffset="0" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="275" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436" Name="Prio 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="2" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439" Name="Schalten  1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442" Name="Wert 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="276" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427" Name="Prio zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="3" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430" Name="Schalten zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="1" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433" Name="Wert zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="255" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="277" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501" Name="Prio 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="2" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507" Name="Schalten  1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520" Name="Wert 1x" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="0" />
              </U>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="278" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504" Name="Schalten zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Schaltbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="1" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514" Name="Prio zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Prioritätsbefehl" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="3" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517" Name="Wert zykl" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wert" Offset="0" BitOffset="0" Text="      Telegramm" Value="255" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-509" Name="Zykluszeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20ohne.20nicht.20Zyklisch" Text="Zykluszeit für C1 (falls verwendet)" Value="10">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="279" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193" Name="Art der Verknüpfung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Art.20der.20Verknüpfung" Text="" Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="280" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423" Name="2. Objekt C1.2  (2. Telegramm)" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-ja.2Fnein" Text="Soll ein zweites Telegramm&#xD;&#xA;gesendet werden ?" Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="280" BitOffset="3" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435" Name="Nicht erfüllt bei Prio" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="280" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426" Name="Erfüllt bei Prio" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="280" BitOffset="6" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510" Name="Verhalten bei Setzen der Sperre" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20ein" Text="Verhalten bei Setzen der Sperre" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="281" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511" Name="Verhalten bei Aufheben der Sperre" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sperre.20aus" Text="Verhalten bei Aufheben der Sperre" Value="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="281" BitOffset="2" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500" Name="Nicht erfüllt bei Prio" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="281" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503" Name="Erfüllt bei schalten" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Sendeverhalten" Text="Wenn alle Bedingungen erfüllt sind" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="281" BitOffset="6" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-608" Name="Regen Verzögerung UNSICHTBAR 1 Minute" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="Verzögerung Regen" Access="None" Value="5">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="282" BitOffset="0" />
              </P>
              <U SizeInBit="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="282" BitOffset="6" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-607" Name="Regenbedingung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle" Offset="0" BitOffset="0" Text="UND Regenbedingung" Value="0" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-910" Name="Regenbedingung" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Regenschwelle.20für.20Sicherheit" Offset="0" BitOffset="0" Text="ODER Regenbedingung" Value="1" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-606" Name="Hysterese Temperatur" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Grad" Text="     Hysterese Temperatur" Value="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="283" BitOffset="4" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="284" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-616" Name="Temperatur" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle" Offset="0" BitOffset="0" Text="UND Temperatur" Value="176" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-911" Name="Temperatur" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Temperaturschwelle.20für.20Sicherheit" Offset="0" BitOffset="0" Text="ODER Temperatur" Value="35" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-614" Name="Verzögerung Wind" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="     Abfallverzögerung Wind" Value="7">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="285" BitOffset="0" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="286" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-613" Name="Wind" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle" Offset="0" BitOffset="0" Text="UND Windgeschwindigkeit" Value="255" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-915" Name="Wind" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Windschwelle.20für.20Sicherheit" Offset="0" BitOffset="0" Text="Sicherheitstelegramm (EIN) bei Wind " Value="133" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-612" Name="Verzög. bei zunehmender Helligkeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="     Verzög. bei zunehmender Helligkeit" Value="7">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="287" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-611" Name="Verzög. bei abnehmender Helligkeit" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Verzögerungszeit.20Universalkanäle" Text="     Verzög. bei abnehmender Helligkeit" Value="9">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="287" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-609" Name="Licht Hysterese" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Hysterese.20Licht" Text="     Hysterese Licht" Value="3">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="288" BitOffset="4" />
              </P>
              <U SizeInBit="8">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="289" BitOffset="0" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-610" Name="Licht" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Benutzerdefiniert" Offset="0" BitOffset="0" Text="WENN Helligkeit" Value="193" DefaultUnionParameter="true" />
                <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-896" Name="Licht" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Lichtschwelle.20für.20Helligkeitssensor" Offset="0" BitOffset="0" Text="Helligkeitsbedingung:" Access="None" Value="193" />
              </U>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-11" Name="Regen zykl senden" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zyklich.20senden.20Regen" Text="Regen senden bei Änderung und" Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="290" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1534" Name="Wind in m/s oder km/h" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Wind.20Einheit" Text="   Windgeschwindigkeit senden in" Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="290" BitOffset="5" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-953" Name="weitere Kanäle" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-ja.2Fnein" Text="Weitere Kanäle verwenden?" Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="290" BitOffset="6" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-12" Name="Regen senden" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-ja.2Fnein" Text="Regen senden bei Änderung " Access="None" Value="1">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="290" BitOffset="7" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-7" Name="Wind zykl senden" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte" Text="   Windgeschwindigkeit zykl. senden " Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="291" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-8" Name="Wind senden" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Wind" Text="Windgeschw. senden bei Änderung von" Access="None" Value="3">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="291" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-9" Name="Temperatur zykl senden" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte" Text="   Temperatur zykl. senden " Access="None" Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="292" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-10" Name="Temperatur senden" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Grad" Text="Temperatur senden bei Änderung von" Access="None" Value="2">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="292" BitOffset="4" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-6" Name="Helligkeitswert zykl senden" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Zykl.20senden.20Messwerte" Text="   Helligkeitswert zykl. senden " Value="0">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="293" BitOffset="0" />
              </P>
              <P Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-5" Name="Helligkeitwert senden" ParameterType="M-0048_A-133A-12-7C4E_PT-Differenz.20Licht" Text="Helligkeitswert senden bei Änderung von" Value="4">
                <M CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0349" Offset="293" BitOffset="4" />
              </P>
            </PS>
            <PRS>
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-4_R-4" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-4" Tag="4" DisplayOrder="100" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-8_R-8" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-8" Tag="8" DisplayOrder="110" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1534_R-1534" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1534" Tag="1534" DisplayOrder="115" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-7_R-7" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-7" Tag="7" DisplayOrder="120" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-5_R-5" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-5" Tag="5" DisplayOrder="130" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-6_R-6" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-6" Tag="6" DisplayOrder="140" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-10_R-10" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-10" Tag="10" DisplayOrder="150" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-9_R-9" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-9" Tag="9" DisplayOrder="160" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2234_R-2234" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2234" Tag="2234" DisplayOrder="165" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-12_R-12" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-12" Tag="12" DisplayOrder="170" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-11_R-11" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-11" Tag="11" DisplayOrder="190" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2233_R-2233" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2233" Tag="2233" DisplayOrder="190" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-13_R-13" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-13" Tag="13" DisplayOrder="200" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-15_R-15" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-15" Tag="15" DisplayOrder="210" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-14_R-14" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-14" Tag="14" DisplayOrder="220" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-16_R-16" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-16" Tag="16" DisplayOrder="230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-953_R-953" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-953" Tag="953" DisplayOrder="240" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-19_R-19" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-19" Tag="19" DisplayOrder="250" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-20_R-20" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-20" Tag="20" DisplayOrder="260" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-18_R-18" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-18" Tag="18" DisplayOrder="270" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-952_R-952" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-952" Tag="952" DisplayOrder="280" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-605_R-605" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-605" Tag="605" DisplayOrder="300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-617_R-617" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-617" Tag="617" DisplayOrder="300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-622_R-622" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-622" Tag="622" DisplayOrder="300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-627_R-627" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-627" Tag="627" DisplayOrder="300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-610_R-610" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-610" Tag="610" DisplayOrder="310" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-896_R-896" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-896" Tag="896" DisplayOrder="310" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-610_R-907" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-610" Name="Licht --&gt; UNSICHTBAR" Text="Helligkeitsbedingung:" Tag="907" DisplayOrder="310" Access="None" Value="255" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-610_R-918" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-610" Name="Licht -&gt; unsichtbar" Text="Helligkeitsbedingung:" Tag="918" DisplayOrder="310" Access="None" Value="255" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-609_R-609" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-609" Tag="609" DisplayOrder="315" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-609_R-897" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-609" Tag="897" DisplayOrder="315" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-609_R-908" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-609" Name="Licht Hysterese --&gt; UNSICHTBAR" Tag="908" DisplayOrder="315" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-609_R-919" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-609" Tag="919" DisplayOrder="315" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-612_R-612" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-612" Tag="612" DisplayOrder="320" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-612_R-901" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-612" Name="Verzögerung bei zunehmender Helligkeit" Tag="901" DisplayOrder="320" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-611_R-913" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-611" Name="Verzög. Licht unterschreiten " Tag="913" DisplayOrder="320" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-611_R-924" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-611" Tag="924" DisplayOrder="320" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-611_R-611" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-611" Tag="611" DisplayOrder="330" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-611_R-902" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-611" Name="Verzögerung bei abnehmender Helligk" Tag="902" DisplayOrder="330" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-612_R-912" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-612" Name="Verzög. Licht Überschreiten " Tag="912" DisplayOrder="330" Access="None" Value="9" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-612_R-923" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-612" Tag="923" DisplayOrder="330" Access="None" Value="9" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-613_R-613" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-613" Tag="613" DisplayOrder="340" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-613_R-904" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-613" Text="Windbedingung:" Tag="904" DisplayOrder="340" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-915_R-915" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-915" Tag="915" DisplayOrder="340" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-613_R-926" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-613" Name="Wind -&gt; UNSICHTBAR" Text="Windbedingung:" Tag="926" DisplayOrder="340" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-614_R-614" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-614" Tag="614" DisplayOrder="350" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-614_R-903" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-614" Tag="903" DisplayOrder="350" Access="None" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-614_R-914" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-614" Tag="914" DisplayOrder="350" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-614_R-925" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-614" Tag="925" DisplayOrder="350" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-616_R-616" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-616" Tag="616" DisplayOrder="370" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-616_R-900" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-616" Text="Temperaturbedingung" Tag="900" DisplayOrder="370" Access="None" Value="255" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-911_R-911" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-911" Tag="911" DisplayOrder="370" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-616_R-922" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-616" Text="Temperaturbedingung" Tag="922" DisplayOrder="370" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-606_R-606" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-606" Tag="606" DisplayOrder="380" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-606_R-894" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-606" Tag="894" DisplayOrder="380" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-606_R-905" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-606" Name="Hysterese Temperatur UNSICHTBAR" Tag="905" DisplayOrder="380" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-606_R-916" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-606" Tag="916" DisplayOrder="380" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-607_R-607" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-607" Tag="607" DisplayOrder="390" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-607_R-899" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-607" Text="Regenbedingung" Tag="899" DisplayOrder="390" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-910_R-910" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-910" Tag="910" DisplayOrder="390" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-607_R-921" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-607" Text="Regenbedingung" Tag="921" DisplayOrder="390" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-608_R-608" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-608" Tag="608" DisplayOrder="395" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-608_R-898" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-608" Name="Regen Verzögerung " Tag="898" DisplayOrder="395" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-608_R-909" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-608" Name="Regen Verzögerung " Tag="909" DisplayOrder="395" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-608_R-920" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-608" Name="Regen Verzögerung " Tag="920" DisplayOrder="395" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-483_R-483" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-483" Tag="483" DisplayOrder="400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1399_R-1399" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1399" Tag="1399" DisplayOrder="400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1489_R-1489" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1489" Tag="1489" DisplayOrder="400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-499_R-499" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-499" Tag="499" DisplayOrder="410" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1400_R-1400" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1400" Tag="1400" DisplayOrder="410" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1490_R-1490" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1490" Tag="1490" DisplayOrder="410" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-503" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503" Tag="503" DisplayOrder="420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-513" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503" Name="Erfüllt bei Prio" Tag="513" DisplayOrder="420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-516" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503" Name="Erfüllt bei Wert" Tag="516" DisplayOrder="420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1404" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1404" DisplayOrder="420" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1411" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503" Name="Erfüllt bei Prio" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1411" DisplayOrder="420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1417" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1417" DisplayOrder="420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1449" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503" Name="Wenn Sicherheitsbedingung Erfüllt " Text="Wenn Sicherheitsbedingung erfüllt ist" Tag="1449" DisplayOrder="420" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1494" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1494" DisplayOrder="420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1501" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503" Name="Erfüllt bei Prio" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1501" DisplayOrder="420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1507" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1507" DisplayOrder="420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-505" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504" Name="Schalten 1x" Tag="505" DisplayOrder="430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514_R-515" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514" Name="Prio 1x" Tag="515" DisplayOrder="430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517_R-518" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517" Name="Wert 1x" Tag="518" DisplayOrder="430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-1406" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504" Name="Schalten 1x" Tag="1406" DisplayOrder="430" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514_R-1413" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514" Name="Prio 1x" Tag="1413" DisplayOrder="430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517_R-1419" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517" Name="Wert 1x" Tag="1419" DisplayOrder="430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-1496" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504" Name="Schalten 1x" Tag="1496" DisplayOrder="430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514_R-1503" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514" Name="Prio 1x" Tag="1503" DisplayOrder="430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517_R-1509" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517" Name="Wert 1x" Tag="1509" DisplayOrder="430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-504" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504" Tag="504" DisplayOrder="431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514_R-514" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514" Tag="514" DisplayOrder="431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517_R-517" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517" Tag="517" DisplayOrder="431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-1405" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504" Tag="1405" DisplayOrder="431" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514_R-1412" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514" Tag="1412" DisplayOrder="431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517_R-1418" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517" Tag="1418" DisplayOrder="431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-1450" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504" Tag="1450" DisplayOrder="431" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-1495" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504" Tag="1495" DisplayOrder="431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514_R-1502" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514" Tag="1502" DisplayOrder="431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517_R-1508" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517" Tag="1508" DisplayOrder="431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-500" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500" Tag="500" DisplayOrder="440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-506" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Tag="506" DisplayOrder="440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-519" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Tag="519" DisplayOrder="440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1401" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1401" DisplayOrder="440" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1414" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1414" DisplayOrder="440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1420" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1420" DisplayOrder="440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1446" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500" Name="Wenn Sicherheitsbed nicht erfüllt ist" Text="Wenn Sicherheitsbed nicht erfüllt ist" Tag="1446" DisplayOrder="440" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1491" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1491" DisplayOrder="440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1504" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1504" DisplayOrder="440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1510" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1510" DisplayOrder="440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501_R-501" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501" Tag="501" DisplayOrder="450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-507" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507" Tag="507" DisplayOrder="450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520_R-520" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520" Tag="520" DisplayOrder="450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-1402" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507" Tag="1402" DisplayOrder="450" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501_R-1415" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501" Tag="1415" DisplayOrder="450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520_R-1421" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520" Tag="1421" DisplayOrder="450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-1492" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507" Tag="1492" DisplayOrder="450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501_R-1505" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501" Tag="1505" DisplayOrder="450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520_R-1511" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520" Tag="1511" DisplayOrder="450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501_R-502" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501" Name="Prio zykl" Tag="502" DisplayOrder="451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-508" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507" Name="Schalten  zykl" Tag="508" DisplayOrder="451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520_R-521" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520" Name="Wert zykl" Tag="521" DisplayOrder="451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-1403" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507" Name="Schalten  zykl" Tag="1403" DisplayOrder="451" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501_R-1416" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501" Name="Prio zykl" Tag="1416" DisplayOrder="451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520_R-1422" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520" Name="Wert zykl" Tag="1422" DisplayOrder="451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-1448" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507" Name="Schalten  zykl" Tag="1448" DisplayOrder="451" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-1493" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507" Name="Schalten  zykl" Tag="1493" DisplayOrder="451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501_R-1506" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501" Name="Prio zykl" Tag="1506" DisplayOrder="451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520_R-1512" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520" Name="Wert zykl" Tag="1512" DisplayOrder="451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-509_R-509" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-509" Tag="509" DisplayOrder="460" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-509_R-1407" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-509" Tag="1407" DisplayOrder="460" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-509_R-1452" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-509" Text="Sicherheitstelegramm zyklisch senden" Tag="1452" DisplayOrder="460" Value="5" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-509_R-1497" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-509" Tag="1497" DisplayOrder="460" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510_R-510" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510" Tag="510" DisplayOrder="470" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510_R-1408" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510" Tag="1408" DisplayOrder="470" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510_R-1453" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510" Tag="1453" DisplayOrder="470" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510_R-1498" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510" Tag="1498" DisplayOrder="470" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-511" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511" Tag="511" DisplayOrder="480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-512" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511" Tag="512" DisplayOrder="480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-1409" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511" Tag="1409" DisplayOrder="480" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-1410" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511" Tag="1410" DisplayOrder="480" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-1454" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511" Tag="1454" DisplayOrder="480" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-1499" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511" Tag="1499" DisplayOrder="480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-1500" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511" Tag="1500" DisplayOrder="480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423_R-1423" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423" Tag="1423" DisplayOrder="490" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423_R-1535" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423" Tag="1535" DisplayOrder="490" Access="ReadWrite" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423_R-1556" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423" Tag="1556" DisplayOrder="490" Access="ReadWrite" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423_R-2117" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423" Name="2. Objekt nicht verwenden" Tag="2117" DisplayOrder="490" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1424_R-1424" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1424" Tag="1424" DisplayOrder="500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1536_R-1536" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1536" Tag="1536" DisplayOrder="500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1557_R-1557" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1557" Tag="1557" DisplayOrder="500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1425_R-1425" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1425" Tag="1425" DisplayOrder="510" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1537_R-1537" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1537" Tag="1537" DisplayOrder="510" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1558_R-1558" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1558" Tag="1558" DisplayOrder="510" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1426" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426" Tag="1426" DisplayOrder="520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1429" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426" Name="Erfüllt bei schalten" Tag="1429" DisplayOrder="520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1432" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426" Name="Erfüllt bei Wert" Tag="1432" DisplayOrder="520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1538" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426" Text="Wenn alle Bedingungen erfüllt sind" Tag="1538" DisplayOrder="520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1541" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426" Name="Erfüllt bei schalten" Text="Wenn alle Bedingungen erfüllt sind" Tag="1541" DisplayOrder="520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1544" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn alle Bedingungen erfüllt sind" Tag="1544" DisplayOrder="520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1559" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426" Tag="1559" DisplayOrder="520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1562" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426" Name="Erfüllt bei schalten" Tag="1562" DisplayOrder="520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1565" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426" Name="Erfüllt bei Wert" Tag="1565" DisplayOrder="520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427_R-1428" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427" Name="Prio 1x" Tag="1428" DisplayOrder="530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430_R-1431" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430" Name="Schalten 1x" Tag="1431" DisplayOrder="530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433_R-1434" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433" Name="Wert 1x" Tag="1434" DisplayOrder="530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427_R-1540" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427" Name="Prio 1x" Tag="1540" DisplayOrder="530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430_R-1543" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430" Name="Schalten 1x" Tag="1543" DisplayOrder="530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433_R-1546" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433" Name="Wert 1x" Tag="1546" DisplayOrder="530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427_R-1561" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427" Name="Prio 1x" Tag="1561" DisplayOrder="530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430_R-1564" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430" Name="Schalten 1x" Tag="1564" DisplayOrder="530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433_R-1567" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433" Name="Wert 1x" Tag="1567" DisplayOrder="530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427_R-1427" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427" Tag="1427" DisplayOrder="531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430_R-1430" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430" Tag="1430" DisplayOrder="531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433_R-1433" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433" Tag="1433" DisplayOrder="531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427_R-1539" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427" Tag="1539" DisplayOrder="531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430_R-1542" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430" Tag="1542" DisplayOrder="531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433_R-1545" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433" Tag="1545" DisplayOrder="531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427_R-1560" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427" Tag="1560" DisplayOrder="531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430_R-1563" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430" Tag="1563" DisplayOrder="531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433_R-1566" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433" Tag="1566" DisplayOrder="531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1435" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435" Tag="1435" DisplayOrder="540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1438" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Tag="1438" DisplayOrder="540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1441" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Tag="1441" DisplayOrder="540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1547" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435" Text="Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind" Tag="1547" DisplayOrder="540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1550" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Text="Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind" Tag="1550" DisplayOrder="540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1553" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Text="Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind" Tag="1553" DisplayOrder="540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1568" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435" Tag="1568" DisplayOrder="540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1571" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Tag="1571" DisplayOrder="540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1574" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Tag="1574" DisplayOrder="540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436_R-1436" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436" Tag="1436" DisplayOrder="550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439_R-1439" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439" Tag="1439" DisplayOrder="550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442_R-1442" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442" Tag="1442" DisplayOrder="550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436_R-1548" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436" Tag="1548" DisplayOrder="550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439_R-1551" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439" Tag="1551" DisplayOrder="550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442_R-1554" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442" Tag="1554" DisplayOrder="550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436_R-1569" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436" Tag="1569" DisplayOrder="550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439_R-1572" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439" Tag="1572" DisplayOrder="550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442_R-1575" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442" Tag="1575" DisplayOrder="550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436_R-1437" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436" Name="Prio zykl" Tag="1437" DisplayOrder="551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439_R-1440" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439" Name="Schalten  zykl" Tag="1440" DisplayOrder="551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442_R-1443" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442" Name="Wert zykl" Tag="1443" DisplayOrder="551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436_R-1549" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436" Name="Prio zykl" Tag="1549" DisplayOrder="551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439_R-1552" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439" Name="Schalten  zykl" Tag="1552" DisplayOrder="551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442_R-1555" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442" Name="Wert zykl" Tag="1555" DisplayOrder="551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436_R-1570" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436" Name="Prio zykl" Tag="1570" DisplayOrder="551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439_R-1573" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439" Name="Schalten  zykl" Tag="1573" DisplayOrder="551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442_R-1576" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442" Name="Wert zykl" Tag="1576" DisplayOrder="551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-956_R-956" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-956" Tag="956" DisplayOrder="700" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-968_R-968" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-968" Tag="968" DisplayOrder="700" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-980_R-980" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-980" Tag="980" DisplayOrder="700" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-992_R-992" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-992" Tag="992" DisplayOrder="700" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-964_R-964" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-964" Tag="964" DisplayOrder="710" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-978_R-978" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-978" Tag="978" DisplayOrder="710" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-964_R-995" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-964" Name="Licht -&gt; unsichtbar" Text="Helligkeitsbedingung:" Tag="995" DisplayOrder="710" Access="None" Value="255" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-964_R-2121" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-964" Name="Licht --&gt; UNSICHTBAR" Text="Helligkeitsbedingung:" Tag="2121" DisplayOrder="710" Access="None" Value="255" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-963_R-963" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-963" Tag="963" DisplayOrder="715" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-963_R-979" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-963" Tag="979" DisplayOrder="715" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-963_R-996" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-963" Tag="996" DisplayOrder="715" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-963_R-2122" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-963" Name="Licht Hysterese --&gt; UNSICHTBAR" Tag="2122" DisplayOrder="715" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-966_R-966" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-966" Tag="966" DisplayOrder="720" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-966_R-970" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-966" Name="Verzög. bei zunehmender Helligkeit" Tag="970" DisplayOrder="720" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-965_R-1001" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-965" Name="Verzög. bei abnehmender Helligkeit" Tag="1001" DisplayOrder="720" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-965_R-2129" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-965" Tag="2129" DisplayOrder="720" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-965_R-965" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-965" Tag="965" DisplayOrder="730" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-965_R-973" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-965" Name="Verzög. bei abnehmender Helligkeit" Tag="973" DisplayOrder="730" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-966_R-1000" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-966" Name="Verzög. bei zunehmender Helligkeit" Tag="1000" DisplayOrder="730" Access="None" Value="9" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-966_R-2128" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-966" Name="Verzög. bei zunehmender Helligkeit" Tag="2128" DisplayOrder="730" Access="None" Value="9" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-967_R-967" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-967" Tag="967" DisplayOrder="740" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-967_R-975" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-967" Text="Windbedingung:" Tag="975" DisplayOrder="740" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-967_R-1003" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-967" Name="Wind -&gt; UNSICHTBAR" Text="Windbedingung:" Tag="1003" DisplayOrder="740" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2135_R-2135" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2135" Tag="2135" DisplayOrder="740" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-957_R-957" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-957" Tag="957" DisplayOrder="750" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-957_R-974" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-957" Tag="974" DisplayOrder="750" Access="None" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-957_R-1002" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-957" Tag="1002" DisplayOrder="750" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-957_R-2130" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-957" Tag="2130" DisplayOrder="750" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-959_R-959" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-959" Tag="959" DisplayOrder="770" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-959_R-972" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-959" Text="Temperaturbedingung" Tag="972" DisplayOrder="770" Access="None" Value="255" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-959_R-999" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-959" Text="Temperaturbedingung" Tag="999" DisplayOrder="770" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2125_R-2125" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2125" Tag="2125" DisplayOrder="770" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-960_R-960" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-960" Tag="960" DisplayOrder="780" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-960_R-976" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-960" Tag="976" DisplayOrder="780" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-960_R-993" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-960" Tag="993" DisplayOrder="780" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-960_R-2119" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-960" Name="Hysterese Temperatur UNSICHTBAR" Tag="2119" DisplayOrder="780" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-961_R-961" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-961" Tag="961" DisplayOrder="790" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-961_R-971" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-961" Text="Regenbedingung" Tag="971" DisplayOrder="790" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-961_R-998" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-961" Text="Regenbedingung" Tag="998" DisplayOrder="790" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2124_R-2124" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2124" Tag="2124" DisplayOrder="790" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-962_R-962" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-962" Tag="962" DisplayOrder="795" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-962_R-969" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-962" Name="Regen Verzögerung " Tag="969" DisplayOrder="795" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-962_R-997" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-962" Name="Regen Verzögerung " Tag="997" DisplayOrder="795" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-962_R-2123" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-962" Name="Regen Verzögerung " Tag="2123" DisplayOrder="795" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1577_R-1577" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1577" Tag="1577" DisplayOrder="800" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1622_R-1622" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1622" Tag="1622" DisplayOrder="800" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1712_R-1712" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1712" Tag="1712" DisplayOrder="800" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1578_R-1578" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1578" Tag="1578" DisplayOrder="810" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1623_R-1623" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1623" Tag="1623" DisplayOrder="810" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1713_R-1713" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1713" Tag="1713" DisplayOrder="810" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1582" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582" Tag="1582" DisplayOrder="820" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1585" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582" Name="Erfüllt bei Wert" Tag="1585" DisplayOrder="820" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1595" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582" Name="Erfüllt bei Prio" Tag="1595" DisplayOrder="820" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1627" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1627" DisplayOrder="820" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1630" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1630" DisplayOrder="820" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1640" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582" Name="Erfüllt bei Prio" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1640" DisplayOrder="820" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1717" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1717" DisplayOrder="820" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1720" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1720" DisplayOrder="820" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1730" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582" Name="Erfüllt bei Prio" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1730" DisplayOrder="820" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-2133" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582" Name="Wenn Sicherheitsbedingung Erfüllt " Text="Wenn Sicherheitsbedingung erfüllt ist" Tag="2133" DisplayOrder="820" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-1584" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583" Name="Schalten 1x" Tag="1584" DisplayOrder="830" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586_R-1587" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586" Name="Wert 1x" Tag="1587" DisplayOrder="830" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596_R-1597" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596" Name="Prio 1x" Tag="1597" DisplayOrder="830" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-1629" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583" Name="Schalten 1x" Tag="1629" DisplayOrder="830" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586_R-1632" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586" Name="Wert 1x" Tag="1632" DisplayOrder="830" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596_R-1642" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596" Name="Prio 1x" Tag="1642" DisplayOrder="830" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-1719" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583" Name="Schalten 1x" Tag="1719" DisplayOrder="830" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586_R-1722" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586" Name="Wert 1x" Tag="1722" DisplayOrder="830" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596_R-1732" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596" Name="Prio 1x" Tag="1732" DisplayOrder="830" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-1583" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583" Tag="1583" DisplayOrder="831" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586_R-1586" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586" Tag="1586" DisplayOrder="831" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596_R-1596" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596" Tag="1596" DisplayOrder="831" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-1628" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583" Tag="1628" DisplayOrder="831" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586_R-1631" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586" Tag="1631" DisplayOrder="831" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596_R-1641" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596" Tag="1641" DisplayOrder="831" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-1718" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583" Tag="1718" DisplayOrder="831" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586_R-1721" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586" Tag="1721" DisplayOrder="831" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596_R-1731" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596" Tag="1731" DisplayOrder="831" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-2134" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583" Tag="2134" DisplayOrder="831" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1579" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579" Tag="1579" DisplayOrder="840" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1588" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Tag="1588" DisplayOrder="840" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1598" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579" Name="Nicht erfüllt bei Prio" Tag="1598" DisplayOrder="840" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1624" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1624" DisplayOrder="840" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1633" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1633" DisplayOrder="840" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1643" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579" Name="Nicht erfüllt bei Prio" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1643" DisplayOrder="840" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1714" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1714" DisplayOrder="840" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1723" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1723" DisplayOrder="840" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1733" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579" Name="Nicht erfüllt bei Prio" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1733" DisplayOrder="840" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-2131" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579" Name="Wenn Sicherheitsbed nicht erfüllt ist" Text="Wenn Sicherheitsbed nicht erfüllt ist" Tag="2131" DisplayOrder="840" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-1580" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580" Tag="1580" DisplayOrder="850" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589_R-1589" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589" Tag="1589" DisplayOrder="850" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599_R-1600" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599" Name="Prio 1x" Tag="1600" DisplayOrder="850" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-1625" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580" Tag="1625" DisplayOrder="850" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589_R-1634" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589" Tag="1634" DisplayOrder="850" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599_R-1645" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599" Name="Prio 1x" Tag="1645" DisplayOrder="850" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-1715" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580" Tag="1715" DisplayOrder="850" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589_R-1724" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589" Tag="1724" DisplayOrder="850" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599_R-1735" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599" Name="Prio 1x" Tag="1735" DisplayOrder="850" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-1581" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580" Name="Schalten  zykl" Tag="1581" DisplayOrder="851" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589_R-1590" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589" Name="Wert zykl" Tag="1590" DisplayOrder="851" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599_R-1599" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599" Tag="1599" DisplayOrder="851" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-1626" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580" Name="Schalten  zykl" Tag="1626" DisplayOrder="851" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589_R-1635" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589" Name="Wert zykl" Tag="1635" DisplayOrder="851" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599_R-1644" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599" Tag="1644" DisplayOrder="851" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-1716" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580" Name="Schalten  zykl" Tag="1716" DisplayOrder="851" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589_R-1725" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589" Name="Wert zykl" Tag="1725" DisplayOrder="851" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599_R-1734" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599" Tag="1734" DisplayOrder="851" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-2132" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580" Name="Schalten  zykl" Tag="2132" DisplayOrder="851" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1591_R-1591" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1591" Tag="1591" DisplayOrder="860" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1591_R-1636" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1591" Tag="1636" DisplayOrder="860" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1591_R-1726" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1591" Tag="1726" DisplayOrder="860" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1591_R-2136" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1591" Text="Sicherheitstelegramm zyklisch senden" Tag="2136" DisplayOrder="860" Value="5" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592_R-1592" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592" Tag="1592" DisplayOrder="870" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592_R-1637" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592" Tag="1637" DisplayOrder="870" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592_R-1727" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592" Tag="1727" DisplayOrder="870" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592_R-2127" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592" Tag="2127" DisplayOrder="870" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-1593" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593" Tag="1593" DisplayOrder="880" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-1594" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593" Tag="1594" DisplayOrder="880" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-1638" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593" Tag="1638" DisplayOrder="880" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-1639" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593" Tag="1639" DisplayOrder="880" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-1728" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593" Tag="1728" DisplayOrder="880" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-1729" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593" Tag="1729" DisplayOrder="880" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-2126" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593" Tag="2126" DisplayOrder="880" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601_R-1601" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601" Tag="1601" DisplayOrder="890" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601_R-1646" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601" Tag="1646" DisplayOrder="890" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601_R-1736" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601" Tag="1736" DisplayOrder="890" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601_R-2118" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601" Name="2. Objekt nicht verwenden" Text="Soll ein zweites Telegramm&#xD;&#xA;gesendet werden ?" Tag="2118" DisplayOrder="890" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1602_R-1602" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1602" Tag="1602" DisplayOrder="900" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1647_R-1647" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1647" Tag="1647" DisplayOrder="900" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1737_R-1737" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1737" Tag="1737" DisplayOrder="900" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1603_R-1603" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1603" Tag="1603" DisplayOrder="910" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1648_R-1648" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1648" Tag="1648" DisplayOrder="910" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1738_R-1738" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1738" Tag="1738" DisplayOrder="910" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1604" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604" Tag="1604" DisplayOrder="920" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1607" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604" Name="Erfüllt bei schalten" Tag="1607" DisplayOrder="920" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1610" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604" Name="Erfüllt bei Wert" Tag="1610" DisplayOrder="920" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1649" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1649" DisplayOrder="920" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1652" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604" Name="Erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1652" DisplayOrder="920" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1655" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1655" DisplayOrder="920" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1739" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1739" DisplayOrder="920" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1742" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604" Name="Erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1742" DisplayOrder="920" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1745" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1745" DisplayOrder="920" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605_R-1606" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605" Name="Prio 1x" Tag="1606" DisplayOrder="930" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608_R-1609" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608" Name="Schalten 1x" Tag="1609" DisplayOrder="930" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611_R-1612" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611" Name="Wert 1x" Tag="1612" DisplayOrder="930" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605_R-1651" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605" Name="Prio 1x" Tag="1651" DisplayOrder="930" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608_R-1654" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608" Name="Schalten 1x" Tag="1654" DisplayOrder="930" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611_R-1657" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611" Name="Wert 1x" Tag="1657" DisplayOrder="930" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605_R-1741" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605" Name="Prio 1x" Tag="1741" DisplayOrder="930" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608_R-1744" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608" Name="Schalten 1x" Tag="1744" DisplayOrder="930" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611_R-1747" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611" Name="Wert 1x" Tag="1747" DisplayOrder="930" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605_R-1605" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605" Tag="1605" DisplayOrder="931" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608_R-1608" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608" Tag="1608" DisplayOrder="931" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611_R-1611" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611" Tag="1611" DisplayOrder="931" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605_R-1650" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605" Tag="1650" DisplayOrder="931" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608_R-1653" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608" Tag="1653" DisplayOrder="931" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611_R-1656" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611" Tag="1656" DisplayOrder="931" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605_R-1740" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605" Tag="1740" DisplayOrder="931" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608_R-1743" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608" Tag="1743" DisplayOrder="931" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611_R-1746" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611" Tag="1746" DisplayOrder="931" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1613" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613" Tag="1613" DisplayOrder="940" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1616" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Tag="1616" DisplayOrder="940" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1619" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Tag="1619" DisplayOrder="940" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1658" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1658" DisplayOrder="940" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1661" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1661" DisplayOrder="940" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1664" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1664" DisplayOrder="940" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1748" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1748" DisplayOrder="940" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1751" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1751" DisplayOrder="940" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1754" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1754" DisplayOrder="940" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614_R-1614" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614" Tag="1614" DisplayOrder="950" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617_R-1617" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617" Tag="1617" DisplayOrder="950" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620_R-1620" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620" Tag="1620" DisplayOrder="950" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614_R-1659" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614" Tag="1659" DisplayOrder="950" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617_R-1662" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617" Tag="1662" DisplayOrder="950" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620_R-1665" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620" Tag="1665" DisplayOrder="950" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614_R-1749" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614" Tag="1749" DisplayOrder="950" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617_R-1752" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617" Tag="1752" DisplayOrder="950" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620_R-1755" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620" Tag="1755" DisplayOrder="950" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614_R-1615" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614" Name="Prio zykl" Tag="1615" DisplayOrder="951" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617_R-1618" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617" Name="Schalten  zykl" Tag="1618" DisplayOrder="951" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620_R-1621" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620" Name="Wert zykl" Tag="1621" DisplayOrder="951" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614_R-1660" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614" Name="Prio zykl" Tag="1660" DisplayOrder="951" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617_R-1663" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617" Name="Schalten  zykl" Tag="1663" DisplayOrder="951" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620_R-1666" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620" Name="Wert zykl" Tag="1666" DisplayOrder="951" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614_R-1750" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614" Name="Prio zykl" Tag="1750" DisplayOrder="951" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617_R-1753" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617" Name="Schalten  zykl" Tag="1753" DisplayOrder="951" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620_R-1756" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620" Name="Wert zykl" Tag="1756" DisplayOrder="951" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-203_R-203" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-203" Tag="203" DisplayOrder="1000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2232_R-2232" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2232" Tag="2232" DisplayOrder="1205" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-927_R-927" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-927" Tag="927" DisplayOrder="1210" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-207" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207" Tag="207" DisplayOrder="1215" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-844" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207" Name="Anzahl Helligkeitsschwellen bei Wert senden" Tag="844" DisplayOrder="1215" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-860" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207" Name="Anzahl Helligkeitsschwellen bei Jalousie" Tag="860" DisplayOrder="1215" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-928" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207" Name="Anzahl Helligkeitsschwellen bei Rolladen" Tag="928" DisplayOrder="1215" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-209_R-209" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-209" Tag="209" DisplayOrder="1220" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-825" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825" Tag="825" DisplayOrder="1230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-826" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 3 Schw." Tag="826" DisplayOrder="1230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-846" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825" Tag="846" DisplayOrder="1230" Access="ReadWrite" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-847" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 3 Schw." Tag="847" DisplayOrder="1230" Access="ReadWrite" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-861" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 3 Schw." Tag="861" DisplayOrder="1230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-875" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825" Tag="875" DisplayOrder="1230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-929" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 3 Schw." Tag="929" DisplayOrder="1230" Access="ReadWrite" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-943" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825" Tag="943" DisplayOrder="1230" Access="ReadWrite" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-824_R-824" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-824" Tag="824" DisplayOrder="1240" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-824_R-845" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-824" Tag="845" DisplayOrder="1240" Access="ReadWrite" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-824_R-874" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-824" Tag="874" DisplayOrder="1240" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-824_R-942" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-824" Tag="942" DisplayOrder="1240" Access="ReadWrite" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-947_R-947" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-947" Tag="947" DisplayOrder="1250" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-946_R-946" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-946" Tag="946" DisplayOrder="1260" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-827_R-827" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-827" Tag="827" DisplayOrder="2000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-833_R-833" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-833" Tag="833" DisplayOrder="2000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-837_R-837" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-837" Tag="837" DisplayOrder="2000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-848_R-848" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-848" Tag="848" DisplayOrder="2000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-853_R-853" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-853" Tag="853" DisplayOrder="2000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-857_R-857" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-857" Tag="857" DisplayOrder="2000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-862_R-862" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-862" Tag="862" DisplayOrder="2000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-867_R-867" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-867" Tag="867" DisplayOrder="2000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-871_R-871" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-871" Tag="871" DisplayOrder="2000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-930_R-930" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-930" Tag="930" DisplayOrder="2000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-935_R-935" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-935" Tag="935" DisplayOrder="2000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-939_R-939" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-939" Tag="939" DisplayOrder="2000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-828_R-828" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-828" Tag="828" DisplayOrder="2100" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1396_R-1396" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1396" Tag="1396" DisplayOrder="2200" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-841_R-841" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-841" Tag="841" DisplayOrder="2210" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1398_R-1398" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1398" Tag="1398" DisplayOrder="2210" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-865_R-865" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-865" Tag="865" DisplayOrder="2300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-831_R-831" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-831" Tag="831" DisplayOrder="2400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-831_R-835" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-831" Tag="835" DisplayOrder="2400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-831_R-839" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-831" Name="über Schwelle 1" Text="Telegramm über Schwelle 1" Tag="839" DisplayOrder="2400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-851_R-851" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-851" Tag="851" DisplayOrder="2400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-851_R-855" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-851" Tag="855" DisplayOrder="2400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-851_R-859" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-851" Name="über Schwelle 1" Text="Telegramm über Schwelle 1" Tag="859" DisplayOrder="2400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863_R-863" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863" Tag="863" DisplayOrder="2400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863_R-869" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863" Tag="869" DisplayOrder="2400" Access="ReadWrite" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863_R-873" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863" Name="Lamellenwendung über Schwelle 1" Text="Lamellenwendung über Schwelle 1" Tag="873" DisplayOrder="2400" Access="ReadWrite" Value="191" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863_R-933" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863" Name="zw. Schwelle 1 und 2" Text="Antriebshöhe zwischen Schwelle 1 und 2" Tag="933" DisplayOrder="2400" Access="ReadWrite" Value="77" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863_R-937" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863" Name="zw. Schwelle 1 und 2" Text="Antriebshöhe zwischen Schwelle 1 und 2" Tag="937" DisplayOrder="2400" Access="ReadWrite" Value="128" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863_R-941" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863" Name="über Schwelle 1" Text="Antriebshöhe über Schwelle 1" Tag="941" DisplayOrder="2400" Access="ReadWrite" Value="89" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-832_R-832" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-832" Tag="832" DisplayOrder="2500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-832_R-836" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-832" Name="über Schwelle 2" Text="Telegramm über Schwelle 2" Tag="836" DisplayOrder="2500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-852_R-852" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-852" Tag="852" DisplayOrder="2500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-852_R-856" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-852" Name="über Schwelle 2" Text="Telegramm über Schwelle 2" Tag="856" DisplayOrder="2500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-866_R-866" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-866" Tag="866" DisplayOrder="2500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-866_R-870" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-866" Name="Lamellenwendung über Schwelle 2" Text="Lamellenwendung über Schwelle 2" Tag="870" DisplayOrder="2500" Access="ReadWrite" Value="191" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-866_R-934" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-866" Name="zw. Schwelle 2 und 3" Text="Antriebshöhe zwischen Schwelle 2 und 3" Tag="934" DisplayOrder="2500" Access="ReadWrite" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-866_R-938" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-866" Name="über Schwelle 2" Text="Antriebshöhe über Schwelle 2" Tag="938" DisplayOrder="2500" Access="ReadWrite" Value="204" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-840_R-840" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-840" Tag="840" DisplayOrder="2600" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-850_R-850" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-850" Tag="850" DisplayOrder="2600" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-864_R-864" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-864" Tag="864" DisplayOrder="2600" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-864_R-932" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-864" Name="über Schwelle 3" Text="Antriebshöhe über Schwelle 3" Tag="932" DisplayOrder="2600" Access="ReadWrite" Value="204" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-829_R-829" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-829" Tag="829" DisplayOrder="2700" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1397_R-1397" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1397" Tag="1397" DisplayOrder="2700" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1385_R-1385" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1385" Tag="1385" DisplayOrder="2750" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1386_R-1386" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1386" Tag="1386" DisplayOrder="2800" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1389_R-1389" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1389" Tag="1389" DisplayOrder="2900" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1049_R-1049" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1049" Tag="1049" DisplayOrder="3300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1061_R-1061" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1061" Tag="1061" DisplayOrder="3300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1073_R-1073" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1073" Tag="1073" DisplayOrder="3300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1085_R-1085" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1085" Tag="1085" DisplayOrder="3300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1057_R-1057" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1057" Tag="1057" DisplayOrder="3310" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1071_R-1071" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1071" Tag="1071" DisplayOrder="3310" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1057_R-1088" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1057" Name="Licht -&gt; unsichtbar" Text="Helligkeitsbedingung:" Tag="1088" DisplayOrder="3310" Access="None" Value="255" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1057_R-2140" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1057" Name="Licht --&gt; UNSICHTBAR" Text="Helligkeitsbedingung:" Tag="2140" DisplayOrder="3310" Access="None" Value="255" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1056_R-1056" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1056" Tag="1056" DisplayOrder="3315" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1056_R-1072" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1056" Tag="1072" DisplayOrder="3315" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1056_R-1089" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1056" Tag="1089" DisplayOrder="3315" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1056_R-2141" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1056" Name="Licht Hysterese --&gt; UNSICHTBAR" Tag="2141" DisplayOrder="3315" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1059_R-1059" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1059" Tag="1059" DisplayOrder="3320" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1059_R-1063" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1059" Tag="1063" DisplayOrder="3320" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1058_R-1094" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1058" Tag="1094" DisplayOrder="3320" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1058_R-2148" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1058" Name="Verzög. bei abnehmender Helligkeit " Tag="2148" DisplayOrder="3320" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1058_R-1058" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1058" Tag="1058" DisplayOrder="3330" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1058_R-1066" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1058" Name="Verzög. bei abnehmender Helligkeit " Tag="1066" DisplayOrder="3330" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1059_R-1093" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1059" Tag="1093" DisplayOrder="3330" Access="None" Value="9" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1059_R-2147" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1059" Tag="2147" DisplayOrder="3330" Access="None" Value="9" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1060_R-1060" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1060" Tag="1060" DisplayOrder="3340" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1060_R-1068" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1060" Text="Windbedingung:" Tag="1068" DisplayOrder="3340" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1060_R-1096" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1060" Name="Wind -&gt; UNSICHTBAR" Text="Windbedingung:" Tag="1096" DisplayOrder="3340" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2154_R-2154" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2154" Tag="2154" DisplayOrder="3340" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1050_R-1050" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1050" Tag="1050" DisplayOrder="3350" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1050_R-1067" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1050" Tag="1067" DisplayOrder="3350" Access="None" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1050_R-1095" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1050" Tag="1095" DisplayOrder="3350" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1050_R-2149" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1050" Tag="2149" DisplayOrder="3350" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1052_R-1052" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1052" Tag="1052" DisplayOrder="3370" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1052_R-1065" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1052" Text="Temperaturbedingung" Tag="1065" DisplayOrder="3370" Access="None" Value="255" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1052_R-1092" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1052" Text="Temperaturbedingung" Tag="1092" DisplayOrder="3370" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2144_R-2144" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2144" Tag="2144" DisplayOrder="3370" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1053_R-1053" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1053" Tag="1053" DisplayOrder="3380" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1053_R-1069" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1053" Tag="1069" DisplayOrder="3380" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1053_R-1086" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1053" Tag="1086" DisplayOrder="3380" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1053_R-2138" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1053" Name="Hysterese Temperatur UNSICHTBAR" Tag="2138" DisplayOrder="3380" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1054_R-1054" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1054" Tag="1054" DisplayOrder="3390" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1054_R-1064" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1054" Text="Regenbedingung" Tag="1064" DisplayOrder="3390" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1054_R-1091" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1054" Text="Regenbedingung" Tag="1091" DisplayOrder="3390" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2143_R-2143" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2143" Tag="2143" DisplayOrder="3390" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1055_R-1055" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1055" Tag="1055" DisplayOrder="3395" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1055_R-1062" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1055" Name="Regen Verzögerung " Tag="1062" DisplayOrder="3395" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1055_R-1090" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1055" Name="Regen Verzögerung " Tag="1090" DisplayOrder="3395" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1055_R-2142" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1055" Name="Regen Verzögerung " Tag="2142" DisplayOrder="3395" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1757_R-1757" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1757" Tag="1757" DisplayOrder="3400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1802_R-1802" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1802" Tag="1802" DisplayOrder="3400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1892_R-1892" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1892" Tag="1892" DisplayOrder="3400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1758_R-1758" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1758" Tag="1758" DisplayOrder="3410" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1803_R-1803" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1803" Tag="1803" DisplayOrder="3410" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1893_R-1893" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1893" Tag="1893" DisplayOrder="3410" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1762" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762" Tag="1762" DisplayOrder="3420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1769" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762" Name="Erfüllt bei Prio" Tag="1769" DisplayOrder="3420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1775" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762" Name="Erfüllt bei Wert" Tag="1775" DisplayOrder="3420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1807" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1807" DisplayOrder="3420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1814" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762" Name="Erfüllt bei Prio" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1814" DisplayOrder="3420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1820" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1820" DisplayOrder="3420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1897" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1897" DisplayOrder="3420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1904" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762" Name="Erfüllt bei Prio" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1904" DisplayOrder="3420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1910" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1910" DisplayOrder="3420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-2152" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762" Name="Wenn Sicherheitsbedingung Erfüllt " Text="Wenn Sicherheitsbedingung erfüllt ist" Tag="2152" DisplayOrder="3420" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-1764" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763" Name="Schalten 1x" Tag="1764" DisplayOrder="3430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770_R-1771" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770" Name="Prio 1x" Tag="1771" DisplayOrder="3430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776_R-1777" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776" Name="Wert 1x" Tag="1777" DisplayOrder="3430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-1809" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763" Name="Schalten 1x" Tag="1809" DisplayOrder="3430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770_R-1816" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770" Name="Prio 1x" Tag="1816" DisplayOrder="3430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776_R-1822" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776" Name="Wert 1x" Tag="1822" DisplayOrder="3430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-1899" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763" Name="Schalten 1x" Tag="1899" DisplayOrder="3430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770_R-1906" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770" Name="Prio 1x" Tag="1906" DisplayOrder="3430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776_R-1912" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776" Name="Wert 1x" Tag="1912" DisplayOrder="3430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-1763" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763" Tag="1763" DisplayOrder="3431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770_R-1770" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770" Tag="1770" DisplayOrder="3431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776_R-1776" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776" Tag="1776" DisplayOrder="3431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-1808" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763" Tag="1808" DisplayOrder="3431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770_R-1815" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770" Tag="1815" DisplayOrder="3431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776_R-1821" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776" Tag="1821" DisplayOrder="3431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-1898" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763" Tag="1898" DisplayOrder="3431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770_R-1905" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770" Tag="1905" DisplayOrder="3431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776_R-1911" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776" Tag="1911" DisplayOrder="3431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-2153" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763" Tag="2153" DisplayOrder="3431" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1759" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759" Tag="1759" DisplayOrder="3440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1772" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759" Name="Nicht erfüllt bei Prio" Tag="1772" DisplayOrder="3440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1778" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Tag="1778" DisplayOrder="3440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1804" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1804" DisplayOrder="3440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1817" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759" Name="Nicht erfüllt bei Prio" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1817" DisplayOrder="3440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1823" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1823" DisplayOrder="3440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1894" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1894" DisplayOrder="3440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1907" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759" Name="Nicht erfüllt bei Prio" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1907" DisplayOrder="3440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1913" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1913" DisplayOrder="3440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-2150" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759" Name="Wenn Sicherheitsbed nicht erfüllt ist" Text="Wenn Sicherheitsbed nicht erfüllt ist" Tag="2150" DisplayOrder="3440" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-1760" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760" Tag="1760" DisplayOrder="3450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773_R-1773" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773" Tag="1773" DisplayOrder="3450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779_R-1779" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779" Tag="1779" DisplayOrder="3450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-1805" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760" Tag="1805" DisplayOrder="3450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773_R-1818" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773" Tag="1818" DisplayOrder="3450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779_R-1824" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779" Tag="1824" DisplayOrder="3450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-1895" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760" Tag="1895" DisplayOrder="3450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773_R-1908" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773" Tag="1908" DisplayOrder="3450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779_R-1914" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779" Tag="1914" DisplayOrder="3450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-1761" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760" Name="Schalten  zykl" Tag="1761" DisplayOrder="3451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773_R-1774" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773" Name="Prio zykl" Tag="1774" DisplayOrder="3451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779_R-1780" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779" Name="Wert zykl" Tag="1780" DisplayOrder="3451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-1806" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760" Name="Schalten  zykl" Tag="1806" DisplayOrder="3451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773_R-1819" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773" Name="Prio zykl" Tag="1819" DisplayOrder="3451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779_R-1825" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779" Name="Wert zykl" Tag="1825" DisplayOrder="3451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-1896" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760" Name="Schalten  zykl" Tag="1896" DisplayOrder="3451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773_R-1909" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773" Name="Prio zykl" Tag="1909" DisplayOrder="3451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779_R-1915" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779" Name="Wert zykl" Tag="1915" DisplayOrder="3451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-2151" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760" Name="Schalten  zykl" Tag="2151" DisplayOrder="3451" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1765_R-1765" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1765" Tag="1765" DisplayOrder="3460" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1765_R-1810" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1765" Tag="1810" DisplayOrder="3460" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1765_R-1900" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1765" Tag="1900" DisplayOrder="3460" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1765_R-2155" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1765" Text="Sicherheitstelegramm zyklisch senden" Tag="2155" DisplayOrder="3460" Value="5" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766_R-1766" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766" Tag="1766" DisplayOrder="3470" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766_R-1811" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766" Tag="1811" DisplayOrder="3470" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766_R-1901" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766" Tag="1901" DisplayOrder="3470" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766_R-2146" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766" Tag="2146" DisplayOrder="3470" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-1767" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767" Tag="1767" DisplayOrder="3480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-1768" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767" Tag="1768" DisplayOrder="3480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-1812" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767" Tag="1812" DisplayOrder="3480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-1813" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767" Tag="1813" DisplayOrder="3480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-1902" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767" Tag="1902" DisplayOrder="3480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-1903" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767" Tag="1903" DisplayOrder="3480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-2145" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767" Tag="2145" DisplayOrder="3480" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781_R-1781" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781" Tag="1781" DisplayOrder="3490" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781_R-1826" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781" Tag="1826" DisplayOrder="3490" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781_R-1916" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781" Tag="1916" DisplayOrder="3490" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781_R-2137" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781" Name="2. Objekt nicht verwenden" Tag="2137" DisplayOrder="3490" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1782_R-1782" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1782" Tag="1782" DisplayOrder="3500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1827_R-1827" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1827" Tag="1827" DisplayOrder="3500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1917_R-1917" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1917" Tag="1917" DisplayOrder="3500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1783_R-1783" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1783" Tag="1783" DisplayOrder="3510" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1828_R-1828" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1828" Tag="1828" DisplayOrder="3510" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1918_R-1918" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1918" Tag="1918" DisplayOrder="3510" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1793" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793" Tag="1793" DisplayOrder="3520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1796" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793" Name="Erfüllt bei schalten" Tag="1796" DisplayOrder="3520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1799" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793" Name="Erfüllt bei Wert" Tag="1799" DisplayOrder="3520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1838" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1838" DisplayOrder="3520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1841" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793" Name="Erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1841" DisplayOrder="3520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1844" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1844" DisplayOrder="3520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1928" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1928" DisplayOrder="3520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1931" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793" Name="Erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1931" DisplayOrder="3520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1934" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1934" DisplayOrder="3520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794_R-1795" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794" Name="Prio 1x" Tag="1795" DisplayOrder="3530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797_R-1798" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797" Name="Schalten 1x" Tag="1798" DisplayOrder="3530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800_R-1801" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800" Name="Wert 1x" Tag="1801" DisplayOrder="3530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794_R-1840" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794" Name="Prio 1x" Tag="1840" DisplayOrder="3530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797_R-1843" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797" Name="Schalten 1x" Tag="1843" DisplayOrder="3530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800_R-1846" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800" Name="Wert 1x" Tag="1846" DisplayOrder="3530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794_R-1930" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794" Name="Prio 1x" Tag="1930" DisplayOrder="3530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797_R-1933" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797" Name="Schalten 1x" Tag="1933" DisplayOrder="3530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800_R-1936" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800" Name="Wert 1x" Tag="1936" DisplayOrder="3530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794_R-1794" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794" Tag="1794" DisplayOrder="3531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797_R-1797" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797" Tag="1797" DisplayOrder="3531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800_R-1800" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800" Tag="1800" DisplayOrder="3531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794_R-1839" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794" Tag="1839" DisplayOrder="3531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797_R-1842" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797" Tag="1842" DisplayOrder="3531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800_R-1845" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800" Tag="1845" DisplayOrder="3531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794_R-1929" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794" Tag="1929" DisplayOrder="3531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797_R-1932" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797" Tag="1932" DisplayOrder="3531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800_R-1935" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800" Tag="1935" DisplayOrder="3531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1784" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784" Tag="1784" DisplayOrder="3540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1787" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Tag="1787" DisplayOrder="3540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1790" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Tag="1790" DisplayOrder="3540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1829" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1829" DisplayOrder="3540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1832" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1832" DisplayOrder="3540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1835" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1835" DisplayOrder="3540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1919" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1919" DisplayOrder="3540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1922" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1922" DisplayOrder="3540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1925" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1925" DisplayOrder="3540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785_R-1785" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785" Tag="1785" DisplayOrder="3550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788_R-1788" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788" Tag="1788" DisplayOrder="3550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791_R-1791" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791" Tag="1791" DisplayOrder="3550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785_R-1830" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785" Tag="1830" DisplayOrder="3550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788_R-1833" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788" Tag="1833" DisplayOrder="3550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791_R-1836" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791" Tag="1836" DisplayOrder="3550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785_R-1920" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785" Tag="1920" DisplayOrder="3550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788_R-1923" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788" Tag="1923" DisplayOrder="3550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791_R-1926" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791" Tag="1926" DisplayOrder="3550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785_R-1786" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785" Name="Prio zykl" Tag="1786" DisplayOrder="3551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788_R-1789" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788" Name="Schalten  zykl" Tag="1789" DisplayOrder="3551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791_R-1792" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791" Name="Wert zykl" Tag="1792" DisplayOrder="3551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785_R-1831" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785" Name="Prio zykl" Tag="1831" DisplayOrder="3551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788_R-1834" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788" Name="Schalten  zykl" Tag="1834" DisplayOrder="3551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791_R-1837" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791" Name="Wert zykl" Tag="1837" DisplayOrder="3551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785_R-1921" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785" Name="Prio zykl" Tag="1921" DisplayOrder="3551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788_R-1924" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788" Name="Schalten  zykl" Tag="1924" DisplayOrder="3551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791_R-1927" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791" Name="Wert zykl" Tag="1927" DisplayOrder="3551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1142_R-1142" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1142" Tag="1142" DisplayOrder="4300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1154_R-1154" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1154" Tag="1154" DisplayOrder="4300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1166_R-1166" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1166" Tag="1166" DisplayOrder="4300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1178_R-1178" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1178" Tag="1178" DisplayOrder="4300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1150_R-1150" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1150" Tag="1150" DisplayOrder="4310" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1157_R-1157" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1157" Tag="1157" DisplayOrder="4310" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1150_R-1181" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1150" Name="Licht -&gt; unsichtbar" Text="Helligkeitsbedingung:" Tag="1181" DisplayOrder="4310" Access="None" Value="255" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1150_R-2159" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1150" Name="Licht --&gt; UNSICHTBAR" Text="Helligkeitsbedingung:" Tag="2159" DisplayOrder="4310" Access="None" Value="255" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1149_R-1149" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1149" Tag="1149" DisplayOrder="4315" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1149_R-1158" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1149" Tag="1158" DisplayOrder="4315" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1149_R-1182" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1149" Tag="1182" DisplayOrder="4315" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1149_R-2160" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1149" Name="Licht Hysterese --&gt; UNSICHTBAR" Tag="2160" DisplayOrder="4315" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1152_R-1152" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1152" Tag="1152" DisplayOrder="4320" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1152_R-1160" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1152" Tag="1160" DisplayOrder="4320" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1151_R-1187" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1151" Name="Verzög. bei abnehmender Helligkeit" Tag="1187" DisplayOrder="4320" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1151_R-2167" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1151" Name="Verzög. bei abnehmender Helligkeit" Tag="2167" DisplayOrder="4320" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1151_R-1151" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1151" Tag="1151" DisplayOrder="4330" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1151_R-1163" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1151" Name="Verzög. bei abnehmender Helligkeit" Tag="1163" DisplayOrder="4330" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1152_R-1186" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1152" Tag="1186" DisplayOrder="4330" Access="None" Value="9" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1152_R-2166" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1152" Tag="2166" DisplayOrder="4330" Access="None" Value="9" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1153_R-1153" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1153" Tag="1153" DisplayOrder="4340" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1153_R-1165" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1153" Text="Windbedingung:" Tag="1165" DisplayOrder="4340" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1153_R-1189" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1153" Name="Wind -&gt; UNSICHTBAR" Text="Windbedingung:" Tag="1189" DisplayOrder="4340" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2173_R-2173" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2173" Tag="2173" DisplayOrder="4340" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1143_R-1143" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1143" Tag="1143" DisplayOrder="4350" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1143_R-1164" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1143" Tag="1164" DisplayOrder="4350" Access="None" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1143_R-1188" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1143" Tag="1188" DisplayOrder="4350" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1143_R-2168" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1143" Tag="2168" DisplayOrder="4350" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1145_R-1145" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1145" Tag="1145" DisplayOrder="4370" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1145_R-1162" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1145" Text="Temperaturbedingung" Tag="1162" DisplayOrder="4370" Access="None" Value="255" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1145_R-1185" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1145" Text="Temperaturbedingung" Tag="1185" DisplayOrder="4370" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2163_R-2163" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2163" Tag="2163" DisplayOrder="4370" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1146_R-1146" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1146" Tag="1146" DisplayOrder="4380" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1146_R-1155" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1146" Tag="1155" DisplayOrder="4380" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1146_R-1179" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1146" Tag="1179" DisplayOrder="4380" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1146_R-2157" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1146" Name="Hysterese Temperatur UNSICHTBAR" Tag="2157" DisplayOrder="4380" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1147_R-1147" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1147" Tag="1147" DisplayOrder="4390" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1147_R-1161" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1147" Text="Regenbedingung" Tag="1161" DisplayOrder="4390" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1147_R-1184" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1147" Text="Regenbedingung" Tag="1184" DisplayOrder="4390" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2162_R-2162" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2162" Tag="2162" DisplayOrder="4390" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1148_R-1148" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1148" Tag="1148" DisplayOrder="4395" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1148_R-1159" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1148" Name="Regen Verzögerung " Tag="1159" DisplayOrder="4395" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1148_R-1183" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1148" Name="Regen Verzögerung " Tag="1183" DisplayOrder="4395" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1148_R-2161" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1148" Name="Regen Verzögerung " Tag="2161" DisplayOrder="4395" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1937_R-1937" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1937" Tag="1937" DisplayOrder="4400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1982_R-1982" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1982" Tag="1982" DisplayOrder="4400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2072_R-2072" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2072" Tag="2072" DisplayOrder="4400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1938_R-1938" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1938" Tag="1938" DisplayOrder="4410" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1983_R-1983" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1983" Tag="1983" DisplayOrder="4410" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2073_R-2073" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2073" Tag="2073" DisplayOrder="4410" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1939" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939" Tag="1939" DisplayOrder="4420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1948" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939" Name="Erfüllt bei Wert" Tag="1948" DisplayOrder="4420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1954" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939" Name="Erfüllt bei schalten" Tag="1954" DisplayOrder="4420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1984" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1984" DisplayOrder="4420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1993" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1993" DisplayOrder="4420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1999" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939" Name="Erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="1999" DisplayOrder="4420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-2074" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="2074" DisplayOrder="4420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-2083" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="2083" DisplayOrder="4420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-2089" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939" Name="Erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="2089" DisplayOrder="4420" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-2171" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939" Name="Wenn Sicherheitsbedingung Erfüllt " Text="Wenn Sicherheitsbedingung erfüllt ist" Tag="2171" DisplayOrder="4420" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940_R-1941" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940" Name="Prio 1x" Tag="1941" DisplayOrder="4430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949_R-1950" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949" Name="Wert 1x" Tag="1950" DisplayOrder="4430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-1956" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955" Name="Schalten 1x" Tag="1956" DisplayOrder="4430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940_R-1986" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940" Name="Prio 1x" Tag="1986" DisplayOrder="4430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949_R-1995" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949" Name="Wert 1x" Tag="1995" DisplayOrder="4430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-2001" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955" Name="Schalten 1x" Tag="2001" DisplayOrder="4430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940_R-2076" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940" Name="Prio 1x" Tag="2076" DisplayOrder="4430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949_R-2085" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949" Name="Wert 1x" Tag="2085" DisplayOrder="4430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-2091" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955" Name="Schalten 1x" Tag="2091" DisplayOrder="4430" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940_R-1940" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940" Tag="1940" DisplayOrder="4431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949_R-1949" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949" Tag="1949" DisplayOrder="4431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-1955" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955" Tag="1955" DisplayOrder="4431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940_R-1985" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940" Tag="1985" DisplayOrder="4431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949_R-1994" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949" Tag="1994" DisplayOrder="4431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-2000" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955" Tag="2000" DisplayOrder="4431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940_R-2075" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940" Tag="2075" DisplayOrder="4431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949_R-2084" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949" Tag="2084" DisplayOrder="4431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-2090" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955" Tag="2090" DisplayOrder="4431" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-2172" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955" Tag="2172" DisplayOrder="4431" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1942" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942" Tag="1942" DisplayOrder="4440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1945" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Tag="1945" DisplayOrder="4440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1951" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Tag="1951" DisplayOrder="4440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1987" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1987" DisplayOrder="4440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1990" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1990" DisplayOrder="4440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1996" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="1996" DisplayOrder="4440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-2077" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="2077" DisplayOrder="4440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-2080" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="2080" DisplayOrder="4440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-2086" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942" Name="Nicht erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="2086" DisplayOrder="4440" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-2169" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942" Name="Wenn Sicherheitsbed. nicht erfüllt ist" Text="Wenn Sicherheitsbed nicht erfüllt ist" Tag="2169" DisplayOrder="4440" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943_R-1943" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943" Tag="1943" DisplayOrder="4450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-1946" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946" Tag="1946" DisplayOrder="4450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952_R-1952" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952" Tag="1952" DisplayOrder="4450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943_R-1988" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943" Tag="1988" DisplayOrder="4450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-1991" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946" Tag="1991" DisplayOrder="4450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952_R-1997" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952" Tag="1997" DisplayOrder="4450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943_R-2078" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943" Tag="2078" DisplayOrder="4450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-2081" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946" Tag="2081" DisplayOrder="4450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952_R-2087" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952" Tag="2087" DisplayOrder="4450" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943_R-1944" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943" Name="Prio zykl" Tag="1944" DisplayOrder="4451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-1947" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946" Name="Schalten  zykl" Tag="1947" DisplayOrder="4451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952_R-1953" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952" Name="Wert zykl" Tag="1953" DisplayOrder="4451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943_R-1989" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943" Name="Prio zykl" Tag="1989" DisplayOrder="4451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-1992" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946" Name="Schalten  zykl" Tag="1992" DisplayOrder="4451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952_R-1998" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952" Name="Wert zykl" Tag="1998" DisplayOrder="4451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943_R-2079" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943" Name="Prio zykl" Tag="2079" DisplayOrder="4451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-2082" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946" Name="Schalten  zykl" Tag="2082" DisplayOrder="4451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952_R-2088" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952" Name="Wert zykl" Tag="2088" DisplayOrder="4451" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-2170" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946" Name="Schalten  zykl" Tag="2170" DisplayOrder="4451" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1957_R-1957" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1957" Tag="1957" DisplayOrder="4460" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1957_R-2002" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1957" Tag="2002" DisplayOrder="4460" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1957_R-2092" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1957" Tag="2092" DisplayOrder="4460" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1957_R-2174" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1957" Text="Sicherheitstelegramm zyklisch senden" Tag="2174" DisplayOrder="4460" Value="5" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958_R-1958" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958" Tag="1958" DisplayOrder="4470" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958_R-2003" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958" Tag="2003" DisplayOrder="4470" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958_R-2093" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958" Tag="2093" DisplayOrder="4470" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958_R-2165" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958" Tag="2165" DisplayOrder="4470" Access="None" Value="2" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-1959" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959" Tag="1959" DisplayOrder="4480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-1960" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959" Tag="1960" DisplayOrder="4480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-2004" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959" Tag="2004" DisplayOrder="4480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-2005" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959" Tag="2005" DisplayOrder="4480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-2094" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959" Tag="2094" DisplayOrder="4480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-2095" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959" Tag="2095" DisplayOrder="4480" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-2164" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959" Tag="2164" DisplayOrder="4480" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961_R-1961" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961" Tag="1961" DisplayOrder="4490" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961_R-2006" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961" Tag="2006" DisplayOrder="4490" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961_R-2096" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961" Tag="2096" DisplayOrder="4490" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961_R-2156" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961" Name="2. Objekt nicht verwenden" Tag="2156" DisplayOrder="4490" Access="None" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1962_R-1962" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1962" Tag="1962" DisplayOrder="4500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2007_R-2007" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2007" Tag="2007" DisplayOrder="4500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2097_R-2097" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2097" Tag="2097" DisplayOrder="4500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1963_R-1963" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1963" Tag="1963" DisplayOrder="4510" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2008_R-2008" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2008" Tag="2008" DisplayOrder="4510" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2098_R-2098" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2098" Tag="2098" DisplayOrder="4510" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-1967" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967" Tag="1967" DisplayOrder="4520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-1970" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967" Name="Erfüllt bei schalten" Tag="1970" DisplayOrder="4520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-1973" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967" Name="Erfüllt bei Wert" Tag="1973" DisplayOrder="4520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2012" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="2012" DisplayOrder="4520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2015" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967" Name="Erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="2015" DisplayOrder="4520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2018" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="2018" DisplayOrder="4520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2102" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="2102" DisplayOrder="4520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2105" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967" Name="Erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="2105" DisplayOrder="4520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2108" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967" Name="Erfüllt bei Wert" Text="Wenn die Bedingung erfüllt ist" Tag="2108" DisplayOrder="4520" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968_R-1969" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968" Name="Prio 1x" Tag="1969" DisplayOrder="4530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971_R-1972" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971" Name="Schalten 1x" Tag="1972" DisplayOrder="4530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974_R-1975" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974" Name="Wert 1x" Tag="1975" DisplayOrder="4530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968_R-2014" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968" Name="Prio 1x" Tag="2014" DisplayOrder="4530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971_R-2017" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971" Name="Schalten 1x" Tag="2017" DisplayOrder="4530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974_R-2020" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974" Name="Wert 1x" Tag="2020" DisplayOrder="4530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968_R-2104" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968" Name="Prio 1x" Tag="2104" DisplayOrder="4530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971_R-2107" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971" Name="Schalten 1x" Tag="2107" DisplayOrder="4530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974_R-2110" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974" Name="Wert 1x" Tag="2110" DisplayOrder="4530" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968_R-1968" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968" Tag="1968" DisplayOrder="4531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971_R-1971" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971" Tag="1971" DisplayOrder="4531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974_R-1974" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974" Tag="1974" DisplayOrder="4531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968_R-2013" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968" Tag="2013" DisplayOrder="4531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971_R-2016" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971" Tag="2016" DisplayOrder="4531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974_R-2019" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974" Tag="2019" DisplayOrder="4531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968_R-2103" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968" Tag="2103" DisplayOrder="4531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971_R-2106" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971" Tag="2106" DisplayOrder="4531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974_R-2109" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974" Tag="2109" DisplayOrder="4531" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-1964" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964" Tag="1964" DisplayOrder="4540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-1976" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964" Name="Nicht erfüllt bei Prio" Tag="1976" DisplayOrder="4540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-1979" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Tag="1979" DisplayOrder="4540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2009" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="2009" DisplayOrder="4540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2021" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964" Name="Nicht erfüllt bei Prio" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="2021" DisplayOrder="4540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2024" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="2024" DisplayOrder="4540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2099" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="2099" DisplayOrder="4540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2111" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964" Name="Nicht erfüllt bei Prio" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="2111" DisplayOrder="4540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2114" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964" Name="Nicht erfüllt bei schalten" Text="Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist" Tag="2114" DisplayOrder="4540" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965_R-1965" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965" Tag="1965" DisplayOrder="4550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977_R-1977" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977" Tag="1977" DisplayOrder="4550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980_R-1980" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980" Tag="1980" DisplayOrder="4550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965_R-2010" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965" Tag="2010" DisplayOrder="4550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977_R-2022" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977" Tag="2022" DisplayOrder="4550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980_R-2025" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980" Tag="2025" DisplayOrder="4550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965_R-2100" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965" Tag="2100" DisplayOrder="4550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977_R-2112" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977" Tag="2112" DisplayOrder="4550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980_R-2115" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980" Tag="2115" DisplayOrder="4550" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965_R-1966" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965" Name="Wert zykl" Tag="1966" DisplayOrder="4551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977_R-1978" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977" Name="Prio zykl" Tag="1978" DisplayOrder="4551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980_R-1981" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980" Name="Schalten  zykl" Tag="1981" DisplayOrder="4551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965_R-2011" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965" Name="Wert zykl" Tag="2011" DisplayOrder="4551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977_R-2023" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977" Name="Prio zykl" Tag="2023" DisplayOrder="4551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980_R-2026" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980" Name="Schalten  zykl" Tag="2026" DisplayOrder="4551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965_R-2101" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965" Name="Wert zykl" Tag="2101" DisplayOrder="4551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977_R-2113" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977" Name="Prio zykl" Tag="2113" DisplayOrder="4551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980_R-2116" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980" Name="Schalten  zykl" Tag="2116" DisplayOrder="4551" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1235_R-1235" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1235" Tag="1235" DisplayOrder="5000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2235_R-2235" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2235" Tag="2235" DisplayOrder="5010" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2230_R-2230" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2230" Tag="2230" DisplayOrder="5205" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1294_R-1294" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1294" Tag="1294" DisplayOrder="5210" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1237" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237" Tag="1237" DisplayOrder="5215" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1251" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237" Name="Anzahl Helligkeitsschwellen bei Rolladen" Tag="1251" DisplayOrder="5215" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1265" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237" Name="Anzahl Helligkeitsschwellen bei Jalousie" Tag="1265" DisplayOrder="5215" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1279" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237" Name="Anzahl Helligkeitsschwellen bei Wert senden" Tag="1279" DisplayOrder="5215" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1295_R-1295" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1295" Tag="1295" DisplayOrder="5220" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1239" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239" Tag="1239" DisplayOrder="5230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1240" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 3 Schw." Tag="1240" DisplayOrder="5230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1252" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 3 Schw." Tag="1252" DisplayOrder="5230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1264" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239" Tag="1264" DisplayOrder="5230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1266" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 3 Schw." Tag="1266" DisplayOrder="5230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1278" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239" Tag="1278" DisplayOrder="5230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1280" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 3 Schw." Tag="1280" DisplayOrder="5230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1292" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239" Tag="1292" DisplayOrder="5230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1238_R-1238" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1238" Tag="1238" DisplayOrder="5240" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1238_R-1263" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1238" Tag="1263" DisplayOrder="5240" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1238_R-1277" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1238" Tag="1277" DisplayOrder="5240" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1238_R-1291" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1238" Tag="1291" DisplayOrder="5240" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1305_R-1305" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1305" Tag="1305" DisplayOrder="5250" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1304_R-1304" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1304" Tag="1304" DisplayOrder="5260" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1241_R-1241" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1241" Tag="1241" DisplayOrder="6000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1245_R-1245" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1245" Tag="1245" DisplayOrder="6000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1248_R-1248" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1248" Tag="1248" DisplayOrder="6000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1253_R-1253" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1253" Tag="1253" DisplayOrder="6000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1257_R-1257" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1257" Tag="1257" DisplayOrder="6000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1260_R-1260" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1260" Tag="1260" DisplayOrder="6000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1267_R-1267" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1267" Tag="1267" DisplayOrder="6000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1272_R-1272" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1272" Tag="1272" DisplayOrder="6000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1275_R-1275" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1275" Tag="1275" DisplayOrder="6000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1281_R-1281" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1281" Tag="1281" DisplayOrder="6000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1285_R-1285" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1285" Tag="1285" DisplayOrder="6000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1288_R-1288" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1288" Tag="1288" DisplayOrder="6000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1236_R-1236" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1236" Tag="1236" DisplayOrder="6100" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2175_R-2175" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2175" Tag="2175" DisplayOrder="6200" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2177_R-2177" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2177" Tag="2177" DisplayOrder="6210" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2179_R-2179" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2179" Tag="2179" DisplayOrder="6210" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1271_R-1271" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1271" Tag="1271" DisplayOrder="6300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1243_R-1243" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1243" Tag="1243" DisplayOrder="6400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1243_R-1246" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1243" Tag="1246" DisplayOrder="6400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1243_R-1249" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1243" Name="über Schwelle 1" Text="Telegramm über Schwelle 1" Tag="1249" DisplayOrder="6400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255_R-1255" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255" Tag="1255" DisplayOrder="6400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255_R-1258" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255" Tag="1258" DisplayOrder="6400" Value="128" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255_R-1261" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255" Name="über Schwelle 1" Text="Antriebshöhe über Schwelle 1" Tag="1261" DisplayOrder="6400" Value="89" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255_R-1268" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255" Name="Lamellenwendung zw. Schwelle 1 und 2" Text="Lamellenwendung zw. Schwelle 1 und 2" Tag="1268" DisplayOrder="6400" Value="102" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255_R-1273" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255" Name="Lamellenwendung zw. Schwelle 1 und 2" Text="Lamellenwendung zw. Schwelle 1 und 2" Tag="1273" DisplayOrder="6400" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255_R-1276" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255" Name="Lamellenwendung über Schwelle 1" Text="Lamellenwendung über Schwelle 1" Tag="1276" DisplayOrder="6400" Value="191" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1283_R-1283" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1283" Tag="1283" DisplayOrder="6400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1283_R-1286" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1283" Tag="1286" DisplayOrder="6400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1283_R-1289" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1283" Name="über Schwelle 1" Text="Telegramm über Schwelle 1" Tag="1289" DisplayOrder="6400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1244_R-1244" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1244" Tag="1244" DisplayOrder="6500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1244_R-1247" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1244" Name="über Schwelle 2" Text="Telegramm über Schwelle 2" Tag="1247" DisplayOrder="6500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1256_R-1256" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1256" Tag="1256" DisplayOrder="6500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1256_R-1259" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1256" Name="über Schwelle 2" Text="Antriebshöhe über Schwelle 2" Tag="1259" DisplayOrder="6500" Value="204" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1256_R-1270" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1256" Name="Lamellenwendung zw. Schwelle 2 und 3" Text="Lamellenwendung zw. Schwelle 2 und 3" Tag="1270" DisplayOrder="6500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1256_R-1274" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1256" Name="Lamellenwendung über Schwelle 2" Text="Lamellenwendung über Schwelle 2" Tag="1274" DisplayOrder="6500" Value="191" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1284_R-1284" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1284" Tag="1284" DisplayOrder="6500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1284_R-1287" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1284" Name="über Schwelle 2" Text="Telegramm über Schwelle 2" Tag="1287" DisplayOrder="6500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1242_R-1242" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1242" Tag="1242" DisplayOrder="6600" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1254_R-1254" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1254" Tag="1254" DisplayOrder="6600" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1254_R-1269" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1254" Name="Lamellenwendung über Schwelle 3" Text="Lamellenwendung über Schwelle 3" Tag="1269" DisplayOrder="6600" Value="191" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1282_R-1282" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1282" Tag="1282" DisplayOrder="6600" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2176_R-2176" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2176" Tag="2176" DisplayOrder="6700" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2178_R-2178" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2178" Tag="2178" DisplayOrder="6700" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1296_R-1296" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1296" Tag="1296" DisplayOrder="6750" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1298_R-1298" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1298" Tag="1298" DisplayOrder="6800" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1300_R-1300" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1300" Tag="1300" DisplayOrder="6900" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1306_R-1306" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1306" Tag="1306" DisplayOrder="7000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2236_R-2236" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2236" Tag="2236" DisplayOrder="7100" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2231_R-2231" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2231" Tag="2231" DisplayOrder="7205" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1308_R-1308" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1308" Tag="1308" DisplayOrder="7210" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1318" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318" Tag="1318" DisplayOrder="7215" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1332" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318" Name="Anzahl Helligkeitsschwellen bei Wert senden" Tag="1332" DisplayOrder="7215" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1346" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318" Name="Anzahl Helligkeitsschwellen bei Szenen über 1 Bit" Tag="1346" DisplayOrder="7215" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1360" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318" Name="Anzahl Helligkeitsschwellen bei Rolladen" Tag="1360" DisplayOrder="7215" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1309_R-1309" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1309" Tag="1309" DisplayOrder="7220" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1319" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319" Tag="1319" DisplayOrder="7230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1331" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 2 Schw." Tag="1331" DisplayOrder="7230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1333" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319" Tag="1333" DisplayOrder="7230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1345" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 2 Schw." Tag="1345" DisplayOrder="7230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1348" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 2 Schw." Tag="1348" DisplayOrder="7230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1349" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319" Tag="1349" DisplayOrder="7230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1363" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319" Name="Helligkeitsschwelle 2 bei 2 Schw." Tag="1363" DisplayOrder="7230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1364" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319" Tag="1364" DisplayOrder="7230" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1330_R-1330" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1330" Tag="1330" DisplayOrder="7240" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1330_R-1344" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1330" Tag="1344" DisplayOrder="7240" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1330_R-1347" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1330" Tag="1347" DisplayOrder="7240" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1330_R-1362" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1330" Tag="1362" DisplayOrder="7240" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1376_R-1376" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1376" Tag="1376" DisplayOrder="7250" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1375_R-1375" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1375" Tag="1375" DisplayOrder="7260" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1320_R-1320" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1320" Tag="1320" DisplayOrder="8000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1325_R-1325" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1325" Tag="1325" DisplayOrder="8000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1328_R-1328" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1328" Tag="1328" DisplayOrder="8000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1334_R-1334" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1334" Tag="1334" DisplayOrder="8000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1338_R-1338" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1338" Tag="1338" DisplayOrder="8000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1341_R-1341" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1341" Tag="1341" DisplayOrder="8000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1350_R-1350" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1350" Tag="1350" DisplayOrder="8000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1354_R-1354" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1354" Tag="1354" DisplayOrder="8000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1357_R-1357" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1357" Tag="1357" DisplayOrder="8000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1365_R-1365" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1365" Tag="1365" DisplayOrder="8000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1369_R-1369" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1369" Tag="1369" DisplayOrder="8000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1372_R-1372" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1372" Tag="1372" DisplayOrder="8000" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1317_R-1317" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1317" Tag="1317" DisplayOrder="8100" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2180_R-2180" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2180" Tag="2180" DisplayOrder="8200" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2182_R-2182" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2182" Tag="2182" DisplayOrder="8210" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2184_R-2184" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2184" Tag="2184" DisplayOrder="8210" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1324_R-1324" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1324" Tag="1324" DisplayOrder="8300" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321_R-1321" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321" Tag="1321" DisplayOrder="8400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321_R-1326" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321" Tag="1326" DisplayOrder="8400" Value="0" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321_R-1329" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321" Name="Lamellenwendung über Schwelle 1" Text="Lamellenwendung über Schwelle 1" Tag="1329" DisplayOrder="8400" Value="191" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1336_R-1336" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1336" Tag="1336" DisplayOrder="8400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1336_R-1339" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1336" Tag="1339" DisplayOrder="8400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1336_R-1342" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1336" Name="über Schwelle 1" Text="Telegramm über Schwelle 1" Tag="1342" DisplayOrder="8400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1352_R-1352" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1352" Tag="1352" DisplayOrder="8400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1243_R-1355" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1243" Tag="1355" DisplayOrder="8400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1352_R-1358" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1352" Name="über Schwelle 1" Text="Telegramm über Schwelle 1" Tag="1358" DisplayOrder="8400" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321_R-1367" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321" Name="zw. Schwelle 1 und 2" Text="Antriebshöhe zwischen Schwelle 1 und 2" Tag="1367" DisplayOrder="8400" Value="77" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321_R-1370" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321" Name="zw. Schwelle 1 und 2" Text="Antriebshöhe zwischen Schwelle 1 und 2" Tag="1370" DisplayOrder="8400" Value="128" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321_R-1373" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321" Name="über Schwelle 1" Text="Antriebshöhe über Schwelle 1" Tag="1373" DisplayOrder="8400" Value="89" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1323_R-1323" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1323" Tag="1323" DisplayOrder="8500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1323_R-1327" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1323" Name="Lamellenwendung über Schwelle 2" Text="Lamellenwendung über Schwelle 2" Tag="1327" DisplayOrder="8500" Value="191" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1337_R-1337" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1337" Tag="1337" DisplayOrder="8500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1337_R-1340" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1337" Name="über Schwelle 2" Text="Telegramm über Schwelle 2" Tag="1340" DisplayOrder="8500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1353_R-1353" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1353" Tag="1353" DisplayOrder="8500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1353_R-1356" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1353" Name="über Schwelle 2" Text="Telegramm über Schwelle 2" Tag="1356" DisplayOrder="8500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1323_R-1368" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1323" Name="zw. Schwelle 2 und 3" Text="Antriebshöhe zwischen Schwelle 2 und 3" Tag="1368" DisplayOrder="8500" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1323_R-1371" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1323" Name="über Schwelle 2" Text="Antriebshöhe über Schwelle 2" Tag="1371" DisplayOrder="8500" Value="204" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1322_R-1322" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1322" Tag="1322" DisplayOrder="8600" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1335_R-1335" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1335" Tag="1335" DisplayOrder="8600" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1351_R-1351" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1351" Tag="1351" DisplayOrder="8600" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1322_R-1366" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1322" Name="über Schwelle 3" Text="Antriebshöhe über Schwelle 3" Tag="1366" DisplayOrder="8600" Value="204" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2181_R-2181" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2181" Tag="2181" DisplayOrder="8700" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2183_R-2183" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2183" Tag="2183" DisplayOrder="8700" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1310_R-1310" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1310" Tag="1310" DisplayOrder="8750" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1312_R-1312" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1312" Tag="1312" DisplayOrder="8800" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1314_R-1314" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1314" Tag="1314" DisplayOrder="8900" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-950_R-950" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-950" Tag="950" DisplayOrder="32600" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-951_R-951" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-951" Tag="951" DisplayOrder="32630" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193_R-2193" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193" Tag="2193" DisplayOrder="32631" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193_R-2194" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193" Tag="2194" DisplayOrder="32631" Value="1" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193_R-2195" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193" Tag="2195" DisplayOrder="32631" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193_R-2196" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193" Tag="2196" DisplayOrder="32631" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2197_R-2197" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2197" Tag="2197" DisplayOrder="32632" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2197_R-2198" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2197" Tag="2198" DisplayOrder="32632" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2197_R-2199" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2197" Tag="2199" DisplayOrder="32632" Value="1" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2197_R-2200" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2197" Tag="2200" DisplayOrder="32632" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2201_R-2201" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2201" Tag="2201" DisplayOrder="32634" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2201_R-2202" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2201" Tag="2202" DisplayOrder="32634" Value="1" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2201_R-2203" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2201" Tag="2203" DisplayOrder="32634" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2201_R-2204" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2201" Tag="2204" DisplayOrder="32634" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2205_R-2205" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2205" Tag="2205" DisplayOrder="32635" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2205_R-2206" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2205" Tag="2206" DisplayOrder="32635" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2205_R-2207" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2205" Tag="2207" DisplayOrder="32635" Value="1" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2205_R-2208" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2205" Tag="2208" DisplayOrder="32635" />
              <PR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2228_R-2228" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2228" Tag="2228" DisplayOrder="32636" />
            </PRS>
            <COT CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-02CC" Offset="0">
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-0" Name="Helligkeitswert" Text="Helligkeitswert" Number="0" FunctionText="Physikalischer Wert" ObjectSize="2 Bytes" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-1" Name="Temperaturwert" Text="Temperaturwert" Number="1" FunctionText="Physikalischer Wert" ObjectSize="2 Bytes" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-2" Name="Windgeschwindigkeit" Text="Windgeschwindigkeit" Number="2" FunctionText="Physikalischer Wert" ObjectSize="2 Bytes" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-3" Name="Regenmelder" Text="Regenmelder" Number="3" FunctionText="Regen / kein Regen" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4" Name="C1.1 Universalkanal" Text="C1.1 Universalkanal" Number="4" FunctionText="Priorität" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5" Name="C1.2 Helligkeitsschwelle" Text="C1.2 Helligkeitsschwelle" Number="5" FunctionText="Wertgeber" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6" Name="C1 sperren" Text="C1 sperren" Number="6" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-7" Name="C1 einlernen" Text="C1 einlernen" Number="7" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8" Name="C2.1 Universalkanal" Text="C2.1 Universalkanal" Number="8" FunctionText="Wertgeber" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9" Name="C2.2 Universalkanal" Text="C2.2 Universalkanal" Number="9" FunctionText="Wertgeber" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10" Name="C2 sperren" Text="C2 sperren" Number="10" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-11" Name="C2 einlernen" Text="C2 einlernen" Number="11" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-12" Name="C3 auf/ab" Text="C3 auf/ab" Number="12" FunctionText="Antriebe auf/ab" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Disabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-13" Name="C3 Jalousie" Text="C3 Jalousie" Number="13" FunctionText="Höhe" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-14" Name="C3 Lamellen" Text="C3 Lamellen" Number="14" FunctionText="Position" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-15" Name="C3 Sonnenautomatik" Text="C3 Sonnenautomatik" Number="15" FunctionText="Morgen=1 / Abend=0" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-16" Name="C3 Sicherheit" Text="C3 Sicherheit" Number="16" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-17" Name="C3 einlernen" Text="C3 einlernen" Number="17" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Disabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18" Name="C4.1 Universalkanal" Text="C4.1 Universalkanal" Number="18" FunctionText="Wertgeber" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19" Name="C4.2 Universalkanal" Text="C4.2 Universalkanal" Number="19" FunctionText="Wertgeber" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20" Name="C4 sperren" Text="C4 sperren" Number="20" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-21" Name="C4 einlernen" Text="C4 einlernen" Number="21" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22" Name="C5.1 Universalkanal" Text="C5.1 Universalkanal" Number="22" FunctionText="Priorität" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23" Name="C5.2 Universalkanal" Text="C5.2 Universalkanal" Number="23" FunctionText="Priorität" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24" Name="C5 sperren" Text="C5 sperren" Number="24" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-25" Name="C5 einlernen" Text="C5 einlernen" Number="25" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-26" Name="C6 auf/ab" Text="C6 auf/ab" Number="26" FunctionText="Antriebe auf/ab" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Disabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-27" Name="C6 Szene 1+2" Text="C6 Szene 1+2" Number="27" FunctionText="senden" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-28" Name="C6 Lamellen" Text="C6 Lamellen" Number="28" FunctionText="Position" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-29" Name="C6 Sonnenautomatik" Text="C6 Sonnenautomatik" Number="29" FunctionText="Morgen=1 / Abend=0" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-30" Name="C6 Sicherheit" Text="C6 Sicherheit" Number="30" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-31" Name="C6 ext. Luxwert" Text="C6 ext. Luxwert" Number="31" FunctionText="Eingang" ObjectSize="2 Bytes" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-32" Name="C6 einlernen" Text="C6 einlernen" Number="32" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Disabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-33" Name="C7 auf/ab" Text="C7 auf/ab" Number="33" FunctionText="Antriebe auf/ab" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Disabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-34" Name="C7 Szene 1+2" Text="C7 Szene 1+2" Number="34" FunctionText="senden" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-35" Name="C7 Lamellen" Text="C7 Lamellen" Number="35" FunctionText="Position" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-36" Name="C7 Sonnenautomatik " Text="C7 Sonnenautomatik " Number="36" FunctionText="Morgen=1 / Abend=0" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-37" Name="C7 Sicherheit" Text="C7 Sicherheit" Number="37" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Bit" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-38" Name="C7 ext. Luxwert" Text="C7 ext. Luxwert" Number="38" FunctionText="Eingang" ObjectSize="2 Bytes" ReadFlag="Enabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-39" Name="C7 einlernen" Text="C7 einlernen" Number="39" FunctionText="Eingang" ObjectSize="1 Byte" ReadFlag="Disabled" WriteFlag="Enabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Disabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
              <CO Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-40" Name="Helligkeitsschwellen" Text="Helligkeitsschwellen" Number="40" FunctionText="melden" ObjectSize="2 Bytes" ReadFlag="Disabled" WriteFlag="Disabled" CommunicationFlag="Enabled" TransmitFlag="Enabled" UpdateFlag="Disabled" ReadOnInitFlag="Disabled" />
            </COT>
            <CORS>
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-0_R-1" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-0" Tag="1" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-1_R-2" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-1" Tag="2" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-2_R-3" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-2" Tag="3" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-3_R-4" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-3" Tag="4" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-5" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4" Tag="5" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-45" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4" Tag="45" FunctionText="Wertgeber" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-46" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4" Tag="46" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-66" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4" Text="C1.1 Helligkeitsschwelle" Tag="66" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-67" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4" Text="C1.1 Helligkeitsschwelle" Tag="67" FunctionText="Wertgeber" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-68" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4" Text="C1.1 Helligkeitsschwelle" Tag="68" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-76" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4" Text="C1 Sicherheit" Tag="76" FunctionText="senden" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-82" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4" Text="C1.1 Temperaturschwelle" Tag="82" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-83" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4" Text="C1.1 Temperaturschwelle" Tag="83" FunctionText="Wertgeber" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-84" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4" Text="C1.1 Temperaturschwelle" Tag="84" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-69" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5" Tag="69" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-70" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5" Tag="70" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-71" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5" Tag="71" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-88" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5" Text="C1.2 Universalkanal" Tag="88" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-89" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5" Text="C1.2 Universalkanal" Tag="89" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-90" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5" Text="C1.2 Universalkanal" Tag="90" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-91" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5" Text="C1.2 Temperaturschwelle" Tag="91" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-92" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5" Text="C1.2 Temperaturschwelle " Tag="92" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-93" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5" Text="C1.2 Temperaturschwelle" Tag="93" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6_R-7" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6" Tag="7" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6_R-43" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6" Tag="43" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6_R-64" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6" Tag="64" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6_R-65" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6" Tag="65" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6_R-80" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6" Tag="80" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6_R-81" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6" Tag="81" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-7_R-8" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-7" Tag="8" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-7_R-196" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-7" Tag="196" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-96" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8" Tag="96" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-97" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8" Tag="97" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-98" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8" Tag="98" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-104" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8" Text="C2.1 Helligkeitsschwelle" Tag="104" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-105" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8" Text="C2.1 Helligkeitsschwelle" Tag="105" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-106" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8" Text="C2.1 Helligkeitsschwelle" Tag="106" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-120" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8" Text="C2.1 Temperaturschwelle" Tag="120" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-121" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8" Text="C2.1 Temperaturschwelle" Tag="121" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-122" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8" Text="C2.1 Temperaturschwelle" Tag="122" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-190" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8" Text="C2 Sicherheit" Tag="190" FunctionText="senden" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-99" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9" Tag="99" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-100" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9" Tag="100" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-101" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9" Tag="101" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-107" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9" Text="C2.2 Helligkeitsschwelle" Tag="107" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-108" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9" Text="C2.2 Helligkeitsschwelle" Tag="108" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-109" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9" Text="C2.2 Helligkeitsschwelle" Tag="109" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-123" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9" Text="C2.2 Temperaturschwelle" Tag="123" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-124" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9" Text="C2.2 Temperaturschwelle" Tag="124" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-125" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9" Text="C2.2 Temperaturschwelle" Tag="125" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10_R-94" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10" Tag="94" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10_R-95" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10" Tag="95" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10_R-103" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10" Tag="103" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10_R-118" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10" Tag="118" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10_R-119" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10" Tag="119" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10_R-218" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10" Tag="218" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-11_R-12" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-11" Tag="12" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-11_R-197" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-11" Tag="197" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-12_R-209" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-12" Tag="209" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-13_R-13" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-13" Tag="13" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-13_R-200" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-13" Text="C3 Rollladen" Tag="200" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-13_R-201" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-13" Text="C3 Wert senden" Tag="201" FunctionText="Wertgeber" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-13_R-202" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-13" Text="C3 Szene 1+2" Tag="202" FunctionText="senden" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-14_R-14" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-14" Tag="14" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-14_R-212" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-14" Text="C3 Szene 3+4" Tag="212" FunctionText="senden" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-15_R-15" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-15" Tag="15" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-16_R-63" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-16" Tag="63" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-17_R-17" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-17" Tag="17" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-128" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18" Tag="128" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-129" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18" Tag="129" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-130" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18" Tag="130" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-136" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18" Text="C4.1 Helligkeitsschwelle" Tag="136" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-137" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18" Text="C4.1 Helligkeitsschwelle" Tag="137" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-138" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18" Text="C4.1 Helligkeitsschwelle" Tag="138" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-152" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18" Text="C4.1 Temperaturschwelle" Tag="152" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-153" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18" Text="C4.1 Temperaturschwelle" Tag="153" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-154" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18" Text="C4.1 Temperaturschwelle" Tag="154" FunctionText="schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-191" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18" Text="C4 Sicherheit" Tag="191" FunctionText="senden" ObjectSize="1 Bit" WriteFlag="Enabled" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-131" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19" Tag="131" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-132" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19" Tag="132" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-133" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19" Tag="133" FunctionText="Schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-139" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19" Text="C4.2 Helligkeitsschwelle" Tag="139" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-140" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19" Text="C4.2 Helligkeitsschwelle" Tag="140" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-141" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19" Text="C4.2 Helligkeitsschwelle" Tag="141" FunctionText="Schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-155" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19" Text="C4.2 Temperaturschwelle" Tag="155" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-156" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19" Text="C4.2 Temperaturschwelle" Tag="156" FunctionText="Priorität" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-157" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19" Text="C4.2 Temperaturschwelle" Tag="157" FunctionText="Schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20_R-126" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20" Tag="126" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20_R-127" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20" Tag="127" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20_R-134" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20" Tag="134" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20_R-135" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20" Tag="135" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20_R-150" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20" Tag="150" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20_R-151" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20" Tag="151" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-21_R-21" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-21" Tag="21" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-21_R-198" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-21" Tag="198" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-160" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22" Tag="160" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-161" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22" Tag="161" FunctionText="Schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-162" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22" Tag="162" FunctionText="Wertgeber" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-168" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22" Text="C5.1 Helligkeitsschwelle" Tag="168" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-169" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22" Text="C5.1 Helligkeitsschwelle" Tag="169" FunctionText="Schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-170" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22" Text="C5.1 Helligkeitsschwelle" Tag="170" FunctionText="Wertgeber" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-184" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22" Text="C5.1 Temperaturschwelle" Tag="184" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-185" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22" Text="C5.1 Temperaturschwelle" Tag="185" FunctionText="Schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-186" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22" Text="C5.1 Temperaturschwelle" Tag="186" FunctionText="Wertgeber" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-195" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22" Text="C5 Sicherheit" Tag="195" FunctionText="senden" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-163" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23" Tag="163" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-164" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23" Tag="164" FunctionText="Schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-165" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23" Tag="165" FunctionText="Wertgeber" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-171" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23" Text="C5.2 Helligkeitsschwelle" Tag="171" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-172" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23" Text="C5.2 Helligkeitsschwelle" Tag="172" FunctionText="Schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-173" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23" Text="C5.2 Helligkeitsschwelle" Tag="173" FunctionText="Wertgeber" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-187" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23" Text="C5.2 Temperaturschwelle" Tag="187" ObjectSize="2 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-188" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23" Text="C5.2 Temperaturschwelle" Tag="188" FunctionText="Schalten" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-189" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23" Text="C5.2 Temperaturschwelle" Tag="189" FunctionText="Wertgeber" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24_R-158" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24" Tag="158" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24_R-159" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24" Tag="159" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24_R-166" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24" Tag="166" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24_R-167" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24" Tag="167" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24_R-182" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24" Tag="182" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24_R-183" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24" Tag="183" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-25_R-25" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-25" Tag="25" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-25_R-199" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-25" Tag="199" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-26_R-213" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-26" Tag="213" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-27_R-26" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-27" Tag="26" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-27_R-203" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-27" Text="C6 Rollladen" Tag="203" FunctionText="Höhe" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-27_R-204" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-27" Text="C6 Wert" Tag="204" FunctionText="Wertgeber" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-27_R-205" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-27" Text="C6 Jalousie" Tag="205" FunctionText="Höhe" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-28_R-27" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-28" Tag="27" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-28_R-210" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-28" Text="C6 Szene 3+4 " Tag="210" FunctionText="senden" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-29_R-28" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-29" Tag="28" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-30_R-29" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-30" Tag="29" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-31_R-216" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-31" Tag="216" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-32_R-30" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-32" Tag="30" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-33_R-214" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-33" Tag="214" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-34_R-31" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-34" Tag="31" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-34_R-206" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-34" Text="C7 Wert" Tag="206" FunctionText="Wertgeber" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-34_R-207" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-34" Text="C7 Rollladen" Tag="207" FunctionText="Höhe" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-34_R-208" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-34" Text="C7 Jalousie" Tag="208" FunctionText="Höhe" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-35_R-32" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-35" Tag="32" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-35_R-211" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-35" Text="C7 Szene 3+4" Tag="211" FunctionText="senden" ObjectSize="1 Bit" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-36_R-33" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-36" Tag="33" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-37_R-34" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-37" Tag="34" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-38_R-217" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-38" Tag="217" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-39_R-35" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-39" Tag="35" />
              <COR Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-40_R-215" RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-40" Tag="215" />
            </CORS>
            <ADRT CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-0116" Offset="0" MaxEntries="108" />
            <ASSOT CodeSegment="M-0048_A-133A-12-7C4E_AS-01F2" Offset="0" MaxEntries="108" />
            <LoadProcedures>
              <LoadProcedure>
                <LdCtrlConnect />
                <LdCtrlWriteProp ObjIdx="0" PropId="8" Verify="false" InlineData="00000000000000000000" />
                <LdCtrlUnload LsmIdx="1" />
                <LdCtrlUnload LsmIdx="2" />
                <LdCtrlUnload LsmIdx="3" />
                <LdCtrlLoad LsmIdx="1" />
                <LdCtrlAbsSegment LsmIdx="1" SegType="0" Address="278" Size="220" Access="51" MemType="3" SegFlags="128" />
                <LdCtrlTaskSegment LsmIdx="1" Address="278" />
                <LdCtrlLoadCompleted LsmIdx="1" />
                <LdCtrlLoad LsmIdx="2" />
                <LdCtrlAbsSegment LsmIdx="2" SegType="0" Address="498" Size="218" Access="51" MemType="3" SegFlags="128" />
                <LdCtrlTaskSegment LsmIdx="2" Address="498" />
                <LdCtrlLoadCompleted LsmIdx="2" />
                <LdCtrlLoad LsmIdx="3" />
                <LdCtrlAbsSegment LsmIdx="3" SegType="0" Address="189" Size="35" Access="51" MemType="1" SegFlags="0" />
                <LdCtrlAbsSegment LsmIdx="3" SegType="0" Address="2418" Size="74" Access="51" MemType="2" SegFlags="0" />
                <LdCtrlAbsSegment LsmIdx="3" SegType="0" Address="716" Size="125" Access="51" MemType="3" SegFlags="0" />
                <LdCtrlAbsSegment LsmIdx="3" SegType="0" Address="256" Size="22" Access="51" MemType="3" SegFlags="0" />
                <LdCtrlAbsSegment LsmIdx="3" SegType="0" Address="841" Size="295" Access="51" MemType="3" SegFlags="128" />
                <LdCtrlTaskSegment LsmIdx="3" Address="841" />
                <LdCtrlTaskPtr LsmIdx="3" InitPtr="841" SavePtr="841" SerialPtr="0" />
                <LdCtrlTaskCtrl1 LsmIdx="3" Address="0" Count="0" />
                <LdCtrlTaskCtrl2 LsmIdx="3" Callback="20609" Address="716" Seg0="209" Seg1="2418" />
                <LdCtrlLoadCompleted LsmIdx="3" />
                <LdCtrlTaskSegment LsmIdx="5" Address="716" />
                <LdCtrlRestart />
                <LdCtrlDisconnect />
              </LoadProcedure>
            </LoadProcedures>
            <Opt DownloadInvisibleParameters="Background" />
          </St>
          <Dynamic>
            <Channel Name="Generic" Text="" Number="0" Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_CH-0">
              <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-0_R-1" />
              <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-4" Name="Messwerte" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-4_R-4">
                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-4_R-4">
                  <when default="true">
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-8_R-8" />
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1534_R-1534" />
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-7_R-7" />
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-5_R-5" />
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-6_R-6" />
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-10_R-10" />
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-9_R-9" />
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2234_R-2234" />
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-12_R-12" />
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-11_R-11" />
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2233_R-2233" />
                  </when>
                </choose>
              </ParameterBlock>
              <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-13" Name="Anwendung der Kanäle" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-13_R-13">
                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-13_R-13">
                  <when default="true">
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-15_R-15" />
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-14_R-14" />
                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-14_R-14">
                      <when test="0">
                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-11_R-12" />
                      </when>
                      <when test="3">
                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-11_R-197" />
                      </when>
                    </choose>
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-16_R-16" />
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-953_R-953" />
                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-953_R-953">
                      <when test="1">
                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-19_R-19" />
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-19_R-19">
                          <when test="0">
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-21_R-21" />
                          </when>
                          <when test="3">
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-21_R-198" />
                          </when>
                        </choose>
                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-20_R-20" />
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-20_R-20">
                          <when test="0">
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-25_R-25" />
                          </when>
                          <when test="3">
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-25_R-199" />
                          </when>
                        </choose>
                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-18_R-18" />
                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-952_R-952" />
                      </when>
                    </choose>
                  </when>
                </choose>
              </ParameterBlock>
              <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-950" Name="TESTSEITE" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-950_R-950">
                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-950_R-950">
                  <when default="true">
                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-951_R-951" />
                  </when>
                </choose>
                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-13_R-13">
                  <when default="true">
                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-15_R-15">
                      <when test="3">
                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193_R-2193" />
                      </when>
                      <when test="2">
                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193_R-2194" />
                      </when>
                      <when test="1">
                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193_R-2195" />
                      </when>
                      <when test="0">
                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193_R-2196" />
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2193_R-2196">
                          <when test="1">
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-1_R-2" />
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-2_R-3" />
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-3_R-4" />
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-7_R-8" />
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-7_R-196" />
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-12_R-209" />
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-16_R-63" />
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-17_R-17" />
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-40_R-215" />
                          </when>
                        </choose>
                      </when>
                    </choose>
                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-14_R-14">
                      <when test="0">
                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2197_R-2197" />
                      </when>
                      <when test="1">
                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2197_R-2198" />
                      </when>
                      <when test="2">
                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2197_R-2199" />
                      </when>
                      <when test="3">
                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2197_R-2200" />
                      </when>
                    </choose>
                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-953_R-953">
                      <when test="1">
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-19_R-19">
                          <when test="3">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2201_R-2201" />
                          </when>
                          <when test="2">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2201_R-2202" />
                          </when>
                          <when test="1">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2201_R-2203" />
                          </when>
                          <when test="0">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2201_R-2204" />
                          </when>
                        </choose>
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-20_R-20">
                          <when test="0">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2205_R-2205" />
                          </when>
                          <when test="1">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2205_R-2206" />
                          </when>
                          <when test="2">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2205_R-2207" />
                          </when>
                          <when test="3">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2205_R-2208" />
                          </when>
                        </choose>
                      </when>
                    </choose>
                  </when>
                </choose>
                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2228_R-2228" />
              </ParameterBlock>
              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-13_R-13">
                <when default="true">
                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-15_R-15">
                    <when test="0">
                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-617" Name="KANAL 1 als Helligkeitssensor" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-617_R-617">
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-617_R-617">
                          <when default="true">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-896_R-896" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-609_R-897" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-612_R-901" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-611_R-902" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-613_R-904" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-614_R-903" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-616_R-900" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-606_R-894" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-607_R-899" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-608_R-898" />
                          </when>
                        </choose>
                      </ParameterBlock>
                      <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-617_R-617">
                        <when default="true">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1399" Name="Objekte zu C1" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1399_R-1399">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1399_R-1399">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1400_R-1400" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1400_R-1400">
                                  <when test="1">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-66" />
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-68" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1411" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1411">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514_R-1413" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514_R-1412" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1414" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1414">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501_R-1415" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501_R-1416" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="2">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-67" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1417" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1417">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517_R-1419" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517_R-1418" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1420" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1420">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520_R-1421" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520_R-1422" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="0">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1404" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1404">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-1406" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-1405" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1401" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1401">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-1402" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-1403" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1400_R-1400">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-509_R-1407" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510_R-1408" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510_R-1408">
                                      <when test="2">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6_R-64" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-1410" />
                                      </when>
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6_R-65" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-1409" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423_R-1423" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1399_R-1399">
                            <when default="true">
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423_R-1423">
                                <when test="1">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1424" Name="2. Telegramm Kanal 1" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1424_R-1424">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1424_R-1424">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1425_R-1425" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1425_R-1425">
                                          <when test="2">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-69" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1432" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1432">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433_R-1434" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433_R-1433" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1441" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1441">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442_R-1442" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442_R-1443" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                          <when test="1">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-70" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1426" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1426">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427_R-1428" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427_R-1427" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1435" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1435">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436_R-1436" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436_R-1437" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                          <when test="0">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-71" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1429" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1429">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430_R-1431" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430_R-1430" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1438" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1438">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439_R-1439" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439_R-1440" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                      </choose>
                    </when>
                    <when test="1">
                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-622" Name="KANAL 1 als Temperatursensor" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-622_R-622">
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-622_R-622">
                          <when default="true">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-610_R-918" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-609_R-919" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-611_R-924" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-612_R-923" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-613_R-926" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-614_R-925" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-616_R-922" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-606_R-916" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-607_R-921" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-608_R-920" />
                          </when>
                        </choose>
                      </ParameterBlock>
                      <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-622_R-622">
                        <when default="true">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1489" Name="Objekte zu C1" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1489_R-1489">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1489_R-1489">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1490_R-1490" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1490_R-1490">
                                  <when test="1">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-82" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1501" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1501">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514_R-1503" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514_R-1502" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1504" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1504">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501_R-1505" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501_R-1506" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="2">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-83" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1507" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1507">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517_R-1509" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517_R-1508" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1510" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1510">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520_R-1511" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520_R-1512" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="0">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-84" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1494" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1494">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-1496" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-1495" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1491" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1491">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-1492" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-1493" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1490_R-1490">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-509_R-1497" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510_R-1498" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510_R-1498">
                                      <when test="2">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6_R-80" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-1500" />
                                      </when>
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6_R-81" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-1499" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423_R-1556" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1489_R-1489">
                            <when default="true">
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423_R-1556">
                                <when test="1">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1557" Name="2. Telegramm Kanal 1" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1557_R-1557">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1557_R-1557">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1558_R-1558" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1558_R-1558">
                                          <when test="2">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-91" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1565" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1565">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433_R-1567" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433_R-1566" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1574" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1574">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442_R-1575" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442_R-1576" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                          <when test="1">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-92" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1559" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1559">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427_R-1561" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427_R-1560" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1568" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1568">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436_R-1569" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436_R-1570" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                          <when test="0">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-93" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1562" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1562">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430_R-1564" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430_R-1563" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1571" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1571">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439_R-1572" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439_R-1573" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                      </choose>
                    </when>
                    <when test="3">
                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-605" Name="KANAL 1 als universal" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-605_R-605">
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-605_R-605">
                          <when default="true">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-610_R-610" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-609_R-609" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-612_R-612" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-611_R-611" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-613_R-613" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-614_R-614" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-616_R-616" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-606_R-606" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-607_R-607" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-608_R-608" />
                          </when>
                        </choose>
                      </ParameterBlock>
                      <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-605_R-605">
                        <when default="true">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-483" Name="Objekte zu C1" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-483_R-483">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-483_R-483">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-499_R-499" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-499_R-499">
                                  <when test="1">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-5" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-513" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-513">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514_R-515" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-514_R-514" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-500" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-500">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501_R-501" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-501_R-502" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="2">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-45" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-516" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-516">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517_R-518" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-517_R-517" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-519" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-519">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520_R-520" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-520_R-521" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="0">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-46" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-503" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-503">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-505" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-504" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-506" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-506">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-507" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-508" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-499_R-499">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-509_R-509" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510_R-510" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510_R-510">
                                      <when test="2">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6_R-7" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-512" />
                                      </when>
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-6_R-43" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-511" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423_R-1535" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-483_R-483">
                            <when default="true">
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423_R-1535">
                                <when test="1">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1536" Name="2. Telegramm Kanal 1" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1536_R-1536">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1536_R-1536">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1537_R-1537" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1537_R-1537">
                                          <when test="2">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-88" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1544" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1544">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433_R-1546" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1433_R-1545" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1553" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1553">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442_R-1554" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1442_R-1555" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                          <when test="1">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-89" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1538" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1538">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427_R-1540" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1427_R-1539" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1547" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1547">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436_R-1548" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1436_R-1549" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                          <when test="0">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-5_R-90" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1541" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1426_R-1541">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430_R-1543" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1430_R-1542" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1550" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1435_R-1550">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439_R-1551" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1439_R-1552" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                      </choose>
                    </when>
                    <when test="2">
                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-627" Name="KANAL 1 als Sicherheitsauslöser" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-627_R-627">
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-627_R-627">
                          <when default="true">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-610_R-907" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-609_R-908" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-611_R-913" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-612_R-912" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-915_R-915" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-614_R-914" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-911_R-911" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-606_R-905" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-910_R-910" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-608_R-909" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1449" />
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-503_R-1449">
                              <when test="2">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-504_R-1450" />
                              </when>
                            </choose>
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1446" />
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-500_R-1446">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-507_R-1448" />
                              </when>
                            </choose>
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-509_R-1452" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-510_R-1453" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-511_R-1454" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1423_R-2117" />
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-4_R-76" />
                          </when>
                        </choose>
                      </ParameterBlock>
                    </when>
                  </choose>
                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-14_R-14">
                    <when test="1">
                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-992" Name="KANAL 2 als Temperatursensor" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-992_R-992">
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-992_R-992">
                          <when default="true">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-964_R-995" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-963_R-996" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-965_R-1001" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-966_R-1000" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-967_R-1003" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-957_R-1002" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-959_R-999" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-960_R-993" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-961_R-998" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-962_R-997" />
                          </when>
                        </choose>
                      </ParameterBlock>
                      <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-992_R-992">
                        <when default="true">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1712" Name="Objekte zu C2" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1712_R-1712">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1712_R-1712">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1713_R-1713" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1713_R-1713">
                                  <when test="2">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-120" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1720" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1720">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586_R-1722" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586_R-1721" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1723" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1723">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589_R-1724" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589_R-1725" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="1">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-121" />
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-122" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1730" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1730">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596_R-1732" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596_R-1731" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1733" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1733">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599_R-1735" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599_R-1734" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="0">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1717" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1717">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-1719" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-1718" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1714" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1714">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-1715" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-1716" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1713_R-1713">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1591_R-1726" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592_R-1727" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592_R-1727">
                                      <when test="2">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10_R-118" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-1729" />
                                      </when>
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10_R-119" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-1728" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601_R-1736" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1712_R-1712">
                            <when default="true">
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601_R-1736">
                                <when test="1">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1737" Name="2. Telegramm Kanal 2" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1737_R-1737">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1737_R-1737">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1738_R-1738" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1738_R-1738">
                                          <when test="2">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-123" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1745" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1745">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611_R-1747" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611_R-1746" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1754" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1754">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620_R-1755" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620_R-1756" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                          <when test="1">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-124" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1739" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1739">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605_R-1741" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605_R-1740" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1748" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1748">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614_R-1749" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614_R-1750" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                          <when test="0">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-125" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1742" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1742">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608_R-1744" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608_R-1743" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1751" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1751">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617_R-1752" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617_R-1753" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                      </choose>
                    </when>
                    <when test="3">
                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-956" Name="KANAL 2 als universal" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-956_R-956">
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-956_R-956">
                          <when default="true">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-964_R-964" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-963_R-963" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-966_R-966" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-965_R-965" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-967_R-967" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-957_R-957" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-959_R-959" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-960_R-960" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-961_R-961" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-962_R-962" />
                          </when>
                        </choose>
                      </ParameterBlock>
                      <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-956_R-956">
                        <when default="true">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1577" Name="Objekte zu C2" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1577_R-1577">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1577_R-1577">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1578_R-1578" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1578_R-1578">
                                  <when test="2">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-96" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1585" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1585">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586_R-1587" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586_R-1586" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1588" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1588">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589_R-1589" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589_R-1590" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="1">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-97" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1595" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1595">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596_R-1597" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596_R-1596" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1598" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1598">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599_R-1600" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599_R-1599" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="0">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-98" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1582" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1582">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-1584" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-1583" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1579" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1579">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-1580" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-1581" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1578_R-1578">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1591_R-1591" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592_R-1592" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592_R-1592">
                                      <when test="2">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10_R-94" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-1594" />
                                      </when>
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10_R-95" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-1593" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601_R-1601" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1577_R-1577">
                            <when default="true">
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601_R-1601">
                                <when test="1">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1602" Name="2. Telegramm Kanal 2" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1602_R-1602">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1602_R-1602">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1603_R-1603" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1603_R-1603">
                                          <when test="2">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-99" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1610" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1610">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611_R-1612" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611_R-1611" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1619" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1619">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620_R-1620" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620_R-1621" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                          <when test="1">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-100" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1604" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1604">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605_R-1606" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605_R-1605" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1613" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1613">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614_R-1614" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614_R-1615" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                          <when test="0">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-101" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1607" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1607">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608_R-1609" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608_R-1608" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1616" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1616">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617_R-1617" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617_R-1618" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                      </choose>
                    </when>
                    <when test="2">
                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-980" Name="KANAL 2 als Sicherheitsauslöser" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-980_R-980">
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-980_R-980">
                          <when default="true">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-964_R-2121" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-963_R-2122" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-965_R-2129" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-966_R-2128" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2135_R-2135" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-957_R-2130" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2125_R-2125" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-960_R-2119" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2124_R-2124" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-962_R-2123" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-2133" />
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-2133">
                              <when test="2">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-2134" />
                              </when>
                            </choose>
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-2131" />
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-2131">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-2132" />
                              </when>
                            </choose>
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1591_R-2136" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592_R-2127" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-2126" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601_R-2118" />
                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-190" />
                          </when>
                        </choose>
                      </ParameterBlock>
                    </when>
                    <when test="0">
                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-968" Name="KANAL 2 als Helligkeitssensor" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-968_R-968">
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-968_R-968">
                          <when default="true">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-978_R-978" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-963_R-979" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-966_R-970" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-965_R-973" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-967_R-975" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-957_R-974" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-959_R-972" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-960_R-976" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-961_R-971" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-962_R-969" />
                          </when>
                        </choose>
                      </ParameterBlock>
                      <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-968_R-968">
                        <when default="true">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1622" Name="Objekte zu C2" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1622_R-1622">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1622_R-1622">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1623_R-1623" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1623_R-1623">
                                  <when test="2">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-104" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1630" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1630">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586_R-1632" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1586_R-1631" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1633" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1633">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589_R-1634" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1589_R-1635" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="1">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-105" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1640" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1640">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596_R-1642" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1596_R-1641" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1643" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1643">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599_R-1645" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1599_R-1644" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="0">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-8_R-106" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1627" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1582_R-1627">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-1629" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1583_R-1628" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1624" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1579_R-1624">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-1625" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1580_R-1626" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1623_R-1623">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1591_R-1636" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592_R-1637" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1592_R-1637">
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10_R-103" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-1638" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-10_R-218" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1593_R-1639" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601_R-1646" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1622_R-1622">
                            <when default="true">
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1601_R-1646">
                                <when test="1">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1647" Name="2. Telegramm Kanal 2" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1647_R-1647">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1647_R-1647">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1648_R-1648" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1648_R-1648">
                                          <when test="2">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-107" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1655" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1655">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611_R-1657" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1611_R-1656" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1664" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1664">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620_R-1665" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1620_R-1666" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                          <when test="1">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-108" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1649" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1649">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605_R-1651" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1605_R-1650" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1658" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1658">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614_R-1659" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1614_R-1660" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                          <when test="0">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-9_R-109" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1652" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1604_R-1652">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608_R-1654" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1608_R-1653" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1661" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1613_R-1661">
                                              <when test="1">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617_R-1662" />
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1617_R-1663" />
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                      </choose>
                    </when>
                  </choose>
                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-16_R-16">
                    <when default="true">
                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-203" Name="C3 Schwellen" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-203_R-203">
                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-203_R-203">
                          <when default="true">
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2232_R-2232" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-927_R-927" />
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-828_R-828">
                              <when test="0">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-207" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-207">
                                  <when test="1">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-825" />
                                  </when>
                                  <when test="2">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-826" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-824_R-824" />
                                  </when>
                                </choose>
                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-13_R-202" />
                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-14_R-212" />
                              </when>
                              <when test="1">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-844" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-844">
                                  <when test="1">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-846" />
                                  </when>
                                  <when test="2">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-847" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-824_R-845" />
                                  </when>
                                </choose>
                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-13_R-13" />
                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-13_R-201" />
                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-14_R-14" />
                              </when>
                              <when test="2">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-860" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-860">
                                  <when test="2">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-861" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-824_R-874" />
                                  </when>
                                  <when test="1">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-875" />
                                  </when>
                                </choose>
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-860">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-865_R-865" />
                                  </when>
                                </choose>
                              </when>
                              <when test="3">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-928" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-928">
                                  <when test="2">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-929" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-824_R-942" />
                                  </when>
                                  <when test="1">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-825_R-943" />
                                  </when>
                                </choose>
                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-13_R-200" />
                              </when>
                            </choose>
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-209_R-209" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-947_R-947" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-946_R-946" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-828_R-828" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1396_R-1396" />
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1396_R-1396">
                              <when test="0">
                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-15_R-15" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1398_R-1398" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1397_R-1397" />
                              </when>
                              <when test="1">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-841_R-841" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-829_R-829" />
                              </when>
                            </choose>
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1385_R-1385" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1386_R-1386" />
                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1389_R-1389" />
                          </when>
                        </choose>
                      </ParameterBlock>
                      <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-203_R-203">
                        <when default="true">
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-828_R-828">
                            <when test="1">
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-844">
                                <when test="2">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-848" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-848_R-848">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-848_R-848">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-851_R-851" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-852_R-852" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-850_R-850" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                                <when test="1">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-853" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-853_R-853">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-853_R-853">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-851_R-855" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-852_R-856" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                                <when test="0">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-857" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-857_R-857">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-857_R-857">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-851_R-859" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                            <when test="0">
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-207">
                                <when test="1">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-833" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-833_R-833">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-833_R-833">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-831_R-835" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-832_R-836" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                                <when test="0">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-837" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-837_R-837">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-837_R-837">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-831_R-839" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                                <when test="2">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-827" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-827_R-827">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-827_R-827">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-831_R-831" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-832_R-832" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-840_R-840" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                            <when test="3">
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-928">
                                <when test="2">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-930" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-930_R-930">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-930_R-930">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863_R-933" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-866_R-934" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-864_R-932" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                                <when test="1">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-935" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-935_R-935">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-935_R-935">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863_R-937" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-866_R-938" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                                <when test="0">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-939" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-939_R-939">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-939_R-939">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863_R-941" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                            <when test="2">
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-207_R-860">
                                <when test="2">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-862" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" Access="None" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-862_R-862">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-862_R-862">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863_R-863" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-866_R-866" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-864_R-864" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                                <when test="1">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-867" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-867_R-867">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-867_R-867">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863_R-869" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-866_R-870" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                                <when test="0">
                                  <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-871" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-871_R-871">
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-871_R-871">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-863_R-873" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </ParameterBlock>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                      </choose>
                    </when>
                  </choose>
                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-953_R-953">
                    <when test="1">
                      <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-19_R-19">
                        <when test="2">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1073" Name="KANAL 4 als Sicherheitsauslöser" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1073_R-1073">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1073_R-1073">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1057_R-2140" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1056_R-2141" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1058_R-2148" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1059_R-2147" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2154_R-2154" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1050_R-2149" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2144_R-2144" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1053_R-2138" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2143_R-2143" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1055_R-2142" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-2152" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-2152">
                                  <when test="2">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-2153" />
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-2150" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-2150">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-2151" />
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1765_R-2155" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766_R-2146" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-2145" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781_R-2137" />
                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-191" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                        </when>
                        <when test="3">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1049" Name="KANAL 4 als universal" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1049_R-1049">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1049_R-1049">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1057_R-1057" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1056_R-1056" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1059_R-1059" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1058_R-1058" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1060_R-1060" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1050_R-1050" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1052_R-1052" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1053_R-1053" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1054_R-1054" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1055_R-1055" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1049_R-1049">
                            <when default="true">
                              <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1757" Name="Objekte zu C4" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1757_R-1757">
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1757_R-1757">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1758_R-1758" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1758_R-1758">
                                      <when test="2">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-128" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1775" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1775">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776_R-1777" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776_R-1776" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1778" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1778">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779_R-1779" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779_R-1780" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-129" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1769" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1769">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770_R-1771" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770_R-1770" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1772" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1772">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773_R-1773" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773_R-1774" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                      <when test="0">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-130" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1762" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1762">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-1764" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-1763" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1759" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1759">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-1760" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-1761" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1758_R-1758">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1765_R-1765" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766_R-1766" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766_R-1766">
                                          <when test="2">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20_R-126" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-1768" />
                                          </when>
                                          <when test="1">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20_R-127" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-1767" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781_R-1781" />
                                  </when>
                                </choose>
                              </ParameterBlock>
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1757_R-1757">
                                <when default="true">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781_R-1781">
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1782" Name="2. Telegramm Kanal 4" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1782_R-1782">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1782_R-1782">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1783_R-1783" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1783_R-1783">
                                              <when test="2">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-131" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1799" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1799">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800_R-1801" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800_R-1800" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1790" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1790">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791_R-1791" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791_R-1792" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                              <when test="1">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-132" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1793" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1793">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794_R-1795" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794_R-1794" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1784" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1784">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785_R-1785" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785_R-1786" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                              <when test="0">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-133" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1796" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1796">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797_R-1798" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797_R-1797" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1787" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1787">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788_R-1788" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788_R-1789" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                        <when test="1">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1085" Name="KANAL 4 als Temperatursensor" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1085_R-1085">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1085_R-1085">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1057_R-1088" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1056_R-1089" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1058_R-1094" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1059_R-1093" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1060_R-1096" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1050_R-1095" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1052_R-1092" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1053_R-1086" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1054_R-1091" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1055_R-1090" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1085_R-1085">
                            <when default="true">
                              <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1892" Name="Objekte zu C4" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1892_R-1892">
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1892_R-1892">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1893_R-1893" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1893_R-1893">
                                      <when test="2">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-152" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1910" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1910">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776_R-1912" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776_R-1911" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1913" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1913">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779_R-1914" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779_R-1915" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-153" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1904" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1904">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770_R-1906" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770_R-1905" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1907" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1907">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773_R-1908" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773_R-1909" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                      <when test="0">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-154" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1897" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1897">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-1899" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-1898" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1894" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1894">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-1895" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-1896" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1893_R-1893">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1765_R-1900" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766_R-1901" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766_R-1901">
                                          <when test="2">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20_R-150" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-1903" />
                                          </when>
                                          <when test="1">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20_R-151" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-1902" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781_R-1916" />
                                  </when>
                                </choose>
                              </ParameterBlock>
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1892_R-1892">
                                <when default="true">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781_R-1916">
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1917" Name="2. Telegramm Kanal 4" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1917_R-1917">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1917_R-1917">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1918_R-1918" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1918_R-1918">
                                              <when test="2">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-155" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1934" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1934">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800_R-1936" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800_R-1935" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1925" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1925">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791_R-1926" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791_R-1927" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                              <when test="1">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-156" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1928" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1928">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794_R-1930" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794_R-1929" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1919" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1919">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785_R-1920" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785_R-1921" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                              <when test="0">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-157" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1931" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1931">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797_R-1933" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797_R-1932" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1922" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1922">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788_R-1923" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788_R-1924" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                        <when test="0">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1061" Name="KANAL 4 als Helligkeitssensor" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1061_R-1061">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1061_R-1061">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1071_R-1071" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1056_R-1072" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1059_R-1063" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1058_R-1066" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1060_R-1068" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1050_R-1067" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1052_R-1065" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1053_R-1069" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1054_R-1064" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1055_R-1062" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1061_R-1061">
                            <when default="true">
                              <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1802" Name="Objekte zu C4" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1802_R-1802">
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1802_R-1802">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1803_R-1803" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1803_R-1803">
                                      <when test="2">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-136" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1820" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1820">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776_R-1822" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1776_R-1821" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1823" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1823">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779_R-1824" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1779_R-1825" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-137" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1814" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1814">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770_R-1816" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1770_R-1815" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1817" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1817">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773_R-1818" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1773_R-1819" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                      <when test="0">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-18_R-138" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1807" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1762_R-1807">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-1809" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1763_R-1808" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1804" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1759_R-1804">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-1805" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1760_R-1806" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1803_R-1803">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1765_R-1810" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766_R-1811" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1766_R-1811">
                                          <when test="2">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20_R-134" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-1813" />
                                          </when>
                                          <when test="1">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-20_R-135" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1767_R-1812" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781_R-1826" />
                                  </when>
                                </choose>
                              </ParameterBlock>
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1802_R-1802">
                                <when default="true">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1781_R-1826">
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1827" Name="2. Telegramm Kanal 4" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1827_R-1827">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1827_R-1827">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1828_R-1828" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1828_R-1828">
                                              <when test="2">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-139" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1844" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1844">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800_R-1846" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1800_R-1845" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1835" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1835">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791_R-1836" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1791_R-1837" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                              <when test="1">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-140" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1838" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1838">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794_R-1840" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1794_R-1839" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1829" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1829">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785_R-1830" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1785_R-1831" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                              <when test="0">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-19_R-141" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1841" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1793_R-1841">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797_R-1843" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1797_R-1842" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1832" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1784_R-1832">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788_R-1833" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1788_R-1834" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                      </choose>
                      <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-20_R-20">
                        <when test="3">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1142" Name="KANAL 5 als universal" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1142_R-1142">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1142_R-1142">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1150_R-1150" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1149_R-1149" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1152_R-1152" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1151_R-1151" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1153_R-1153" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1143_R-1143" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1145_R-1145" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1146_R-1146" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1147_R-1147" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1148_R-1148" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1142_R-1142">
                            <when default="true">
                              <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1937" Name="Objekte zu C5" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1937_R-1937">
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1937_R-1937">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1938_R-1938" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1938_R-1938">
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-160" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1939" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1939">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940_R-1941" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940_R-1940" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1942" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1942">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943_R-1943" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943_R-1944" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                      <when test="0">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-161" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1954" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1954">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-1956" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-1955" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1945" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1945">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-1946" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-1947" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-162" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1948" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1948">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949_R-1950" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949_R-1949" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1951" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1951">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952_R-1952" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952_R-1953" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1938_R-1938">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1957_R-1957" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958_R-1958" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958_R-1958">
                                          <when test="1">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24_R-158" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-1959" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24_R-159" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-1960" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961_R-1961" />
                                  </when>
                                </choose>
                              </ParameterBlock>
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1937_R-1937">
                                <when default="true">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961_R-1961">
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1962" Name="2. Telegramm Kanal 5" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1962_R-1962">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1962_R-1962">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1963_R-1963" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1963_R-1963">
                                              <when test="1">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-163" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-1967" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-1967">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968_R-1969" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968_R-1968" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-1976" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-1976">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977_R-1977" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977_R-1978" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                              <when test="0">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-164" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-1970" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-1970">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971_R-1972" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971_R-1971" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-1979" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-1979">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980_R-1980" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980_R-1981" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-165" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-1973" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-1973">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974_R-1975" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974_R-1974" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-1964" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-1964">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965_R-1965" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965_R-1966" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                        <when test="0">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1154" Name="KANAL 5 als Helligkeitssensor" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1154_R-1154">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1154_R-1154">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1157_R-1157" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1149_R-1158" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1152_R-1160" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1151_R-1163" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1153_R-1165" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1143_R-1164" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1145_R-1162" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1146_R-1155" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1147_R-1161" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1148_R-1159" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1154_R-1154">
                            <when default="true">
                              <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1982" Name="Objekte zu C5" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1982_R-1982">
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1982_R-1982">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1983_R-1983" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1983_R-1983">
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-168" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1984" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1984">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940_R-1986" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940_R-1985" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1987" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1987">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943_R-1988" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943_R-1989" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                      <when test="0">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-169" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1999" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1999">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-2001" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-2000" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1990" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1990">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-1991" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-1992" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-170" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1993" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-1993">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949_R-1995" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949_R-1994" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1996" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-1996">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952_R-1997" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952_R-1998" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1983_R-1983">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1957_R-2002" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958_R-2003" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958_R-2003">
                                          <when test="1">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24_R-166" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-2004" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24_R-167" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-2005" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961_R-2006" />
                                  </when>
                                </choose>
                              </ParameterBlock>
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1982_R-1982">
                                <when default="true">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961_R-2006">
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-2007" Name="2. Telegramm Kanal 5" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2007_R-2007">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2007_R-2007">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2008_R-2008" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2008_R-2008">
                                              <when test="1">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-171" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2012" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2012">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968_R-2014" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968_R-2013" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2021" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2021">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977_R-2022" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977_R-2023" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                              <when test="0">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-172" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2015" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2015">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971_R-2017" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971_R-2016" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2024" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2024">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980_R-2025" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980_R-2026" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-173" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2018" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2018">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974_R-2020" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974_R-2019" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2009" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2009">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965_R-2010" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965_R-2011" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                        <when test="1">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1178" Name="KANAL 5 als Temperatursensor" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1178_R-1178">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1178_R-1178">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1150_R-1181" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1149_R-1182" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1151_R-1187" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1152_R-1186" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1153_R-1189" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1143_R-1188" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1145_R-1185" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1146_R-1179" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1147_R-1184" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1148_R-1183" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1178_R-1178">
                            <when default="true">
                              <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-2072" Name="Objekte zu C5" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2072_R-2072">
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2072_R-2072">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2073_R-2073" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2073_R-2073">
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-184" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-2074" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-2074">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940_R-2076" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1940_R-2075" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-2077" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-2077">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943_R-2078" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1943_R-2079" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                      <when test="0">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-185" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-2089" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-2089">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-2091" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-2090" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-2080" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-2080">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-2081" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-2082" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-186" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-2083" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-2083">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949_R-2085" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1949_R-2084" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-2086" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-2086">
                                          <when test="1">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952_R-2087" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1952_R-2088" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2073_R-2073">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1957_R-2092" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958_R-2093" />
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958_R-2093">
                                          <when test="1">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24_R-182" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-2094" />
                                          </when>
                                          <when test="2">
                                            <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-24_R-183" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-2095" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961_R-2096" />
                                  </when>
                                </choose>
                              </ParameterBlock>
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2072_R-2072">
                                <when default="true">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961_R-2096">
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-2097" Name="2. Telegramm Kanal 5" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2097_R-2097">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2097_R-2097">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2098_R-2098" />
                                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2098_R-2098">
                                              <when test="1">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-187" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2102" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2102">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968_R-2104" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1968_R-2103" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2111" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2111">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977_R-2112" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1977_R-2113" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                              <when test="0">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-188" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2105" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2105">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971_R-2107" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1971_R-2106" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2114" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2114">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980_R-2115" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1980_R-2116" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                              <when test="2">
                                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-23_R-189" />
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2108" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1967_R-2108">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974_R-2110" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1974_R-2109" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2099" />
                                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1964_R-2099">
                                                  <when test="1">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965_R-2100" />
                                                  </when>
                                                  <when test="2">
                                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1965_R-2101" />
                                                  </when>
                                                </choose>
                                              </when>
                                            </choose>
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                        <when test="2">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1166" Name="KANAL 5 als Sicherheitsauslöser" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1166_R-1166">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1166_R-1166">
                              <when default="true">
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1150_R-2159" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1149_R-2160" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1151_R-2167" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1152_R-2166" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2173_R-2173" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1143_R-2168" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2163_R-2163" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1146_R-2157" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2162_R-2162" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1148_R-2161" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-2171" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1939_R-2171">
                                  <when test="2">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1955_R-2172" />
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-2169" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1942_R-2169">
                                  <when default="true">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1946_R-2170" />
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1957_R-2174" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1958_R-2165" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1959_R-2164" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1961_R-2156" />
                                <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-22_R-195" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                        </when>
                      </choose>
                      <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-18_R-18">
                        <when default="true">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1235" Name="C6 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1235_R-1235">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1235_R-1235">
                              <when default="true">
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2230_R-2230">
                                  <when test="1">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2235_R-2235" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2235_R-2235">
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-26_R-213" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-27_R-26" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-27_R-203" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-27_R-204" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-27_R-205" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-28_R-27" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-28_R-210" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-30_R-29" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-32_R-30" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-31_R-216" />
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2230_R-2230" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1294_R-1294" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1236_R-1236">
                                  <when test="0">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1237" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1237">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1239" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1240" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1238_R-1238" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="3">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1251" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1251">
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1252" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1238_R-1263" />
                                      </when>
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1264" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="2">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1265" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1265">
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1266" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1238_R-1277" />
                                      </when>
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1278" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1265">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1271_R-1271" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="1">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1279" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1279">
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1280" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1238_R-1291" />
                                      </when>
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1239_R-1292" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1295_R-1295" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1305_R-1305" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1304_R-1304" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1236_R-1236" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2175_R-2175" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2175_R-2175">
                                  <when test="1">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-29_R-28" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2177_R-2177" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2176_R-2176" />
                                  </when>
                                  <when test="0">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2179_R-2179" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2178_R-2178" />
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1296_R-1296" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1298_R-1298" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1300_R-1300" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1235_R-1235">
                            <when default="true">
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1236_R-1236">
                                <when test="2">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1265">
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1272" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1272_R-1272">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1272_R-1272">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255_R-1273" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1256_R-1274" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="0">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1275" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1275_R-1275">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1275_R-1275">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255_R-1276" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="2">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1267" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1267_R-1267">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1267_R-1267">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255_R-1268" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1256_R-1270" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1254_R-1269" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                                <when test="1">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1279">
                                    <when test="2">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1281" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1281_R-1281">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1281_R-1281">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1283_R-1283" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1284_R-1284" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1282_R-1282" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1285" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1285_R-1285">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1285_R-1285">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1283_R-1286" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1284_R-1287" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="0">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1288" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1288_R-1288">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1288_R-1288">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1283_R-1289" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                                <when test="0">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1237">
                                    <when test="0">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1248" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1248_R-1248">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1248_R-1248">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1243_R-1249" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1245" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1245_R-1245">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1245_R-1245">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1243_R-1246" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1244_R-1247" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="2">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1241" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1241_R-1241">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1241_R-1241">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1243_R-1243" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1244_R-1244" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1242_R-1242" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                                <when test="3">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1237_R-1251">
                                    <when test="0">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1260" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1260_R-1260">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1260_R-1260">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255_R-1261" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1257" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1257_R-1257">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1257_R-1257">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255_R-1258" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1256_R-1259" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="2">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1253" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1253_R-1253">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1253_R-1253">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1255_R-1255" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1256_R-1256" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1254_R-1254" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                      </choose>
                      <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-952_R-952">
                        <when default="true">
                          <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1306" Name="C7 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1306_R-1306">
                            <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1306_R-1306">
                              <when default="true">
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2231_R-2231">
                                  <when test="2">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2236_R-2236" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2236_R-2236">
                                      <when test="1">
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-33_R-214" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-34_R-31" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-34_R-206" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-34_R-207" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-34_R-208" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-35_R-32" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-35_R-211" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-37_R-34" />
                                        <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-39_R-35" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-38_R-217" />
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2231_R-2231" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1308_R-1308" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1317_R-1317">
                                  <when test="2">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1318" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1318">
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1319" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1330_R-1330" />
                                      </when>
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1331" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1318">
                                      <when default="true">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1324_R-1324" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="1">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1332" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1332">
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1333" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1330_R-1344" />
                                      </when>
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1345" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="0">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1346" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1346">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1348" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1349" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1330_R-1347" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                  <when test="3">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1360" />
                                    <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1360">
                                      <when test="1">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1363" />
                                      </when>
                                      <when test="2">
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1319_R-1364" />
                                        <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1330_R-1362" />
                                      </when>
                                    </choose>
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1309_R-1309" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1376_R-1376" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1375_R-1375" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1317_R-1317" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2180_R-2180" />
                                <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-2180_R-2180">
                                  <when test="1">
                                    <ComObjectRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_O-36_R-33" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2182_R-2182" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2181_R-2181" />
                                  </when>
                                  <when test="0">
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2184_R-2184" />
                                    <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-2183_R-2183" />
                                  </when>
                                </choose>
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1310_R-1310" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1312_R-1312" />
                                <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1314_R-1314" />
                              </when>
                            </choose>
                          </ParameterBlock>
                          <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1306_R-1306">
                            <when default="true">
                              <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1317_R-1317">
                                <when test="3">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1360">
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1369" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1369_R-1369">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1369_R-1369">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321_R-1370" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1323_R-1371" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="0">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1372" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1372_R-1372">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1372_R-1372">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321_R-1373" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="2">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1365" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1365_R-1365">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1365_R-1365">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321_R-1367" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1323_R-1368" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1322_R-1366" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                                <when test="0">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1346">
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1354" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1354_R-1354">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1354_R-1354">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1243_R-1355" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1353_R-1356" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="0">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1357" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1357_R-1357">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1357_R-1357">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1352_R-1358" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="2">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1350" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1350_R-1350">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1350_R-1350">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1352_R-1352" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1353_R-1353" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1351_R-1351" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                                <when test="2">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1318">
                                    <when test="0">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1328" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1328_R-1328">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1328_R-1328">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321_R-1329" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1325" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1325_R-1325">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1325_R-1325">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321_R-1326" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1323_R-1327" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="2">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1320" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1320_R-1320">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1320_R-1320">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1321_R-1321" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1323_R-1323" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1322_R-1322" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                                <when test="1">
                                  <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1318_R-1332">
                                    <when test="0">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1341" Name="Sonnenschutzobjekte bei 1 Schwelle" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1341_R-1341">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1341_R-1341">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1336_R-1342" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="1">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1338" Name="Sonnenschutzobjekte bei 2 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1338_R-1338">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1338_R-1338">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1336_R-1339" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1337_R-1340" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                    <when test="2">
                                      <ParameterBlock Id="M-0048_A-133A-12-7C4E_PB-1334" Name="Sonnenschutzobjekte bei 3 Schwellen" ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1334_R-1334">
                                        <choose ParamRefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_P-1334_R-1334">
                                          <when default="true">
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1336_R-1336" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1337_R-1337" />
                                            <ParameterRefRef RefId="M-0048_A-133A-12-7C4E_UP-1335_R-1335" />
                                          </when>
                                        </choose>
                                      </ParameterBlock>
                                    </when>
                                  </choose>
                                </when>
                              </choose>
                            </when>
                          </choose>
                        </when>
                      </choose>
                    </when>
                  </choose>
                </when>
              </choose>
            </Channel>
          </Dynamic>
        </AP>
      </APS>
    </Manufacturer>
  </ManufacturerData>
</KNX>