<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LS>
  <L Identifier="de-DE">
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-4">
      <T AttributeName="Text" Text="Allgemeine Einstellungen" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: wird in der Universal-Logik verwendet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-3">
      <T AttributeName="Text" Text="    Hinweis: Das Objekt wird zyklisch alle 60 min gesendet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-78">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Mo = 1 ... So = 7" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-3">
      <T AttributeName="Text" Text="F 1 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-4">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-75">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-76">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-79">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-80">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-67">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-72">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-94">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-53">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-54">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-84">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-10">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-85">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-73">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-86">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-87">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-81">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-88">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-82">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-89">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-83">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-90">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-91">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-77">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-24">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-25">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-60">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-2">
      <T AttributeName="Text" Text="F 2 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-99">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-61">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-140">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-100">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-141">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-106">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-142">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-120">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-128">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-151">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-152">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-153">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-154">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-155">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-156">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-157">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-158">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-159">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-160">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-161">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-162">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-163">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-164">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-166">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-168">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-169">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-187">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-5">
      <T AttributeName="Text" Text="F 3 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-189">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-188">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-230">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-190">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-231">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-196">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-232">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-210">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-218">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-241">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-242">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-243">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-244">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-245">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-246">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-247">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-248">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-249">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-250">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-251">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-252">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-253">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-254">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-256">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-258">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-259">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-277">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-6">
      <T AttributeName="Text" Text="F 4 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-279">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-278">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-320">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-280">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-321">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-286">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-322">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-300">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-308">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-331">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-332">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-333">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-334">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-335">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-336">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-337">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-338">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-339">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-340">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-341">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-342">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-343">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-344">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-346">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-348">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-349">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-367">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-7">
      <T AttributeName="Text" Text="F 5 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-369">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-368">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-410">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-370">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-411">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-376">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-412">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-390">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-398">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-421">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-422">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-423">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-424">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-425">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-426">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-427">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-428">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-429">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-430">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-431">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-432">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-433">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-434">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-436">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-438">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-439">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-457">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-8">
      <T AttributeName="Text" Text="F 6 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-459">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-458">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-500">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-460">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-501">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-466">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-502">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-480">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-488">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-511">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-512">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-513">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-514">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-515">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-516">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-517">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-518">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-519">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-520">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-521">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-522">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-523">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-524">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-526">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-528">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-529">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-547">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-9">
      <T AttributeName="Text" Text="F 7 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-549">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-548">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-590">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-550">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-591">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-556">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-592">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-570">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-578">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-601">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-602">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-603">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-604">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-605">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-606">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-607">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-608">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-609">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-610">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-611">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-612">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-613">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-614">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-616">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-618">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-619">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-637">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-10">
      <T AttributeName="Text" Text="F 8 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-639">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-638">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-680">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-640">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-681">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-646">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-682">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-660">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-668">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-691">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-692">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-693">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-694">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-695">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-696">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-697">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-698">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-699">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-700">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-701">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-702">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-703">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-704">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-706">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-708">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-709">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-727">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-11">
      <T AttributeName="Text" Text="F 9 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-729">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-728">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-770">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-730">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-771">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-736">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-772">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-750">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-758">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-781">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-782">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-783">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-784">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-785">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-786">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-787">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-788">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-789">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-790">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-791">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-792">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-793">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-794">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-796">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-798">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-799">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-817">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-12">
      <T AttributeName="Text" Text="F 10 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-819">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-818">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-860">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-820">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-861">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-826">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-862">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-840">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-848">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-871">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-872">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-873">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-874">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-875">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-876">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-877">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-878">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-879">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-880">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-881">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-882">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-883">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-884">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-886">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-888">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-889">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-907">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-13">
      <T AttributeName="Text" Text="F 11 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-909">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-908">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-950">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-910">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-951">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-916">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-952">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-930">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-938">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-961">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-962">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-963">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-964">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-965">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-966">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-967">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-968">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-969">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-970">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-971">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-972">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-973">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-974">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-976">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-978">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-979">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-997">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-14">
      <T AttributeName="Text" Text="F 12 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-999">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-998">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1040">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1000">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1041">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1006">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1042">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1020">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1028">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1051">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1052">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1053">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1054">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1055">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1056">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1057">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1058">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1059">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1060">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1061">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1062">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1063">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1064">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1066">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1068">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1069">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1087">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-15">
      <T AttributeName="Text" Text="F 13 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1089">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1088">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1130">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1090">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1131">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1096">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1132">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1110">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1118">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1141">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1142">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1143">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1144">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1145">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1146">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1147">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1148">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1149">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1150">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1151">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1152">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1153">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1154">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1156">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1158">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1159">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1177">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-16">
      <T AttributeName="Text" Text="F 14 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1179">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1178">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1220">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1180">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1221">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1186">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1222">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1200">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1208">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1231">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1232">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1233">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1234">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1235">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1236">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1237">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1238">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1239">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1240">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1241">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1242">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1243">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1244">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1246">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1248">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1249">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1267">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-17">
      <T AttributeName="Text" Text="F 15 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1269">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1268">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1310">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1270">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1311">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1276">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1312">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1290">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1298">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1321">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1322">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1323">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1324">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1325">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1326">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1327">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1328">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1329">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1330">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1331">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1332">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1333">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1334">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1336">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1338">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1339">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1357">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-18">
      <T AttributeName="Text" Text="F 16 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1359">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1358">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1400">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1360">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1401">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1366">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1402">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1380">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1388">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1411">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1412">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1413">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1414">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1415">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1416">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1417">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1418">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1419">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1420">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1421">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1422">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1423">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1424">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1426">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1428">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1429">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1447">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-19">
      <T AttributeName="Text" Text="F 17 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1449">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1448">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1490">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1450">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1491">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1456">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1492">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1470">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1478">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1501">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1502">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1503">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1504">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1505">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1506">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1507">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1508">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1509">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1510">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1511">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1512">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1513">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1514">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1516">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1518">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1519">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1537">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-20">
      <T AttributeName="Text" Text="F 18 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1539">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1538">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1580">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1540">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1581">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1546">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1582">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1560">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1568">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1591">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1592">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1593">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1594">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1595">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1596">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1597">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1598">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1599">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1600">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1601">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1602">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1603">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1604">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1606">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1608">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1609">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1627">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-21">
      <T AttributeName="Text" Text="F 19 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1629">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1628">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1670">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1630">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1671">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1636">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1672">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1650">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1658">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1681">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1682">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1683">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1684">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1685">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1686">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1687">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1688">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1689">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1690">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1691">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1692">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1693">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1694">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1696">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1698">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1699">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1717">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-22">
      <T AttributeName="Text" Text="F 20 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1719">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1718">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1760">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1720">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1761">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1726">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1762">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1740">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1748">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1771">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1772">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1773">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1774">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1775">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1776">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1777">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1778">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1779">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1780">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1781">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1782">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1783">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1784">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1786">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1788">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1789">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1807">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-23">
      <T AttributeName="Text" Text="F 21 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1809">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1808">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1850">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1810">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1851">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1816">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1852">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1830">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1838">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1861">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1862">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1863">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1864">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1865">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1866">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1867">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1868">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1869">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1870">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1871">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1872">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1873">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1874">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1876">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1878">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1879">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1897">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-24">
      <T AttributeName="Text" Text="F 22 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1899">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1898">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1940">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1900">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1941">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1906">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1942">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1920">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1928">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1951">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1952">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1953">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1954">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1955">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1956">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1957">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1958">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1959">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1960">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1961">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1962">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1963">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1964">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1966">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1968">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1969">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1987">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-25">
      <T AttributeName="Text" Text="F 23 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1989">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1988">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2030">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1990">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2031">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-1996">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2032">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2010">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2018">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2041">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2042">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2043">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2044">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2045">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2046">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2047">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2048">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2049">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2050">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2051">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2052">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2053">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2054">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2056">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2058">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2059">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2077">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-26">
      <T AttributeName="Text" Text="F 24 {{0}}" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2079">
      <T AttributeName="Text" Text="Bedingung 1: WENN" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2078">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2120">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2080">
      <T AttributeName="Text" Text="    von" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2121">
      <T AttributeName="Text" Text="    bis" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2086">
      <T AttributeName="Text" Text="DANN  (Bedingung erfüllt)" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2122">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2100">
      <T AttributeName="Text" Text="Eingabe (0=Wert 0, 1=Wert 1, x= keine Auswertung) in Reihenfolge der Eingänge " />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2108">
      <T AttributeName="Text" Text="Ausgang 1" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2131">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2132">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2133">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2134">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2135">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2136">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2137">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2138">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2139">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2140">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2141">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2142">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2143">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2144">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: 50% werden als 0,5 gewertet" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2146">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Sobald Ausgang 1 oder Ausgang 2 gesendet werden soll, wird automatisch Ausgang 3 gesendet." />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2148">
      <T AttributeName="Text" Text="Hinweis: Eingang 1 = Priorität Ein/Aus; Eingang 2 = Wert Ein/Aus" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2149">
      <T AttributeName="Text" Text="Byte invertieren: 0 wird 255 / 255 wird 0" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PS-2167">
      <T AttributeName="Text" Text="0-100% Werte in Pulsweitenmodulation umwandeln" />
    </TE>
    <TE RefId="M-0083_A-004B-20-7B3F_PB-1">
      <T AttributeName="Text" Text="LED" />
    </TE>
  </L>
</LS>