<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LS>
  <L Identifier="de-DE">
    <TU RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A">
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-nein.20.2F.20ja.20_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="Nein" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-nein.20.2F.20ja.20_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="Ja" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sperrverhalten.20freigeben.20Ä_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="Status des Schaltausgangs senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sperrverhalten.20freigeben.20Ä_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="kein Telegramm senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Verhalten.20Sperrobjekt_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Wert 1: sperren  |  bei Wert 0: freigeben" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Verhalten.20Sperrobjekt_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Wert 0: sperren  |  bei Wert 1: freigeben" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Hell.20Schrittweite_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="  1 klux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Hell.20Schrittweite_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="  2 klux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Hell.20Schrittweite_EN-3">
        <T AttributeName="Text" Text="  3 klux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Hell.20Schrittweite_EN-4">
        <T AttributeName="Text" Text="  4 klux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Hell.20Schrittweite_EN-5">
        <T AttributeName="Text" Text="  5 klux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Hell.20Schrittweite_EN-10">
        <T AttributeName="Text" Text="10 klux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-SA.20Verhalten.20_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="GW über  = 1 | GW - Hyst. unter = 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-SA.20Verhalten.20_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="GW über  = 0 | GW - Hyst. unter = 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-SA.20Verhalten.20_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="GW unter = 1 | GW + Hyst. über = 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-SA.20Verhalten.20_EN-3">
        <T AttributeName="Text" Text="GW unter = 0 | GW + Hyst. über = 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Max.20Telegrammrate_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="  1 Telegramm pro Sekunde" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Max.20Telegrammrate_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="  2 Telegramme pro Sekunde" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Max.20Telegrammrate_EN-3">
        <T AttributeName="Text" Text="  3 Telegramme pro Sekunde" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Max.20Telegrammrate_EN-5">
        <T AttributeName="Text" Text="  5 Telegramme pro Sekunde" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Max.20Telegrammrate_EN-10">
        <T AttributeName="Text" Text="10 Telegramme pro Sekunde" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Max.20Telegrammrate_EN-20">
        <T AttributeName="Text" Text="20 Telegramme pro Sekunde" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="nicht verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-32">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-33">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 1 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-34">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-35">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 2 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-36">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-37">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 3 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-26">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-27">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 1 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-28">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-29">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 2 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-30">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-31">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 3 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-4">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-5">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 1 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-6">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-7">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 2 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-8">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-9">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 3 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-10">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 4" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-11">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 4 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-12">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 5" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-13">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 5 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-14">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 6" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-15">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 6 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-16">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 7" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-17">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 7 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-18">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 8" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-19">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 8 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-38">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-39">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 1 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-40">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-41">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 2 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-42">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-43">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 3 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-44">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 4" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-45">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 4 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-46">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 5" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-47">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 5 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-48">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 6" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-49">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 6 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-50">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 7" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-51">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 7 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-52">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 8" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20ODER_EN-53">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik Ausgang 8 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-.40Hinweise_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="Nicht bei der Erstinbetriebnahme verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-nicht.20aktiv.2Faktiv.20_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="nicht aktiv" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-nicht.20aktiv.2Faktiv.20_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="aktiv" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="keine" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="  1 s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="  2 s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-5">
        <T AttributeName="Text" Text="  5 s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-10">
        <T AttributeName="Text" Text="10 s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-30">
        <T AttributeName="Text" Text="30 s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-60">
        <T AttributeName="Text" Text="  1 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-120">
        <T AttributeName="Text" Text="  2 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-300">
        <T AttributeName="Text" Text="  5 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-600">
        <T AttributeName="Text" Text="10 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-1200">
        <T AttributeName="Text" Text="20 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-1800">
        <T AttributeName="Text" Text="30 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-2700">
        <T AttributeName="Text" Text="45 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-3600">
        <T AttributeName="Text" Text="  1 h" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-5400">
        <T AttributeName="Text" Text="  1,5 h" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-AUS.20Schaltverzögerung_EN-7200">
        <T AttributeName="Text" Text="  2 h" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-SA.20Freigabe_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="nicht" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-SA.20Freigabe_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-SA.20Freigabe_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung auf 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-SA.20Freigabe_EN-3">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung auf 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-SA.20Freigabe_EN-4">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung und zyklisch" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-SA.20Freigabe_EN-5">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung auf 1 und zyklisch" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-SA.20Freigabe_EN-6">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung auf 0 und zyklisch" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-1x1.20Bit.20.2F.202x8.20Bit_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="ein 1 Bit-Objekt" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-1x1.20Bit.20.2F.202x8.20Bit_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="zwei 8 Bit-Objekte" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="keine" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="  1 s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="  2 s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-5">
        <T AttributeName="Text" Text="  5 s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-10">
        <T AttributeName="Text" Text="10 s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-30">
        <T AttributeName="Text" Text="30 s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-60">
        <T AttributeName="Text" Text="  1 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-120">
        <T AttributeName="Text" Text="  2 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-300">
        <T AttributeName="Text" Text="  5 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-600">
        <T AttributeName="Text" Text="10 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-1200">
        <T AttributeName="Text" Text="20 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-1800">
        <T AttributeName="Text" Text="30 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-2700">
        <T AttributeName="Text" Text="45 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-3600">
        <T AttributeName="Text" Text="  1 h" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-5400">
        <T AttributeName="Text" Text="  1,5 h" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-EIN.20Schaltverzögerung_EN-7200">
        <T AttributeName="Text" Text="  2 h" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-0.20oder.201_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-0.20oder.201_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-0.20.2F.201_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-0.20.2F.201_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sendewiederholung_EN-5">
        <T AttributeName="Text" Text="  5 s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sendewiederholung_EN-10">
        <T AttributeName="Text" Text="10 s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sendewiederholung_EN-30">
        <T AttributeName="Text" Text="30 s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sendewiederholung_EN-60">
        <T AttributeName="Text" Text="  1 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sendewiederholung_EN-120">
        <T AttributeName="Text" Text="  2 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sendewiederholung_EN-300">
        <T AttributeName="Text" Text="  5 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sendewiederholung_EN-600">
        <T AttributeName="Text" Text="10 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sendewiederholung_EN-1200">
        <T AttributeName="Text" Text="20 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sendewiederholung_EN-1800">
        <T AttributeName="Text" Text="30 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sendewiederholung_EN-2700">
        <T AttributeName="Text" Text="45 min" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sendewiederholung_EN-3600">
        <T AttributeName="Text" Text="  1 h" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sendewiederholung_EN-5400">
        <T AttributeName="Text" Text="  1,5 h" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sendewiederholung_EN-7200">
        <T AttributeName="Text" Text="  2 h" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Param.20.2F.20Ko_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="Parameter" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Param.20.2F.20Ko_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-erhalten.20.2F.20nicht.20erhalten_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="nicht" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-erhalten.20.2F.20nicht.20erhalten_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="nach Spannungswiederkehr" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-erhalten.20.2F.20nicht.20erhalten_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="nach Spannungswiederkehr und Programmierung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-nicht.20senden.20.2F.20zykl.2E.2Fbei.20Änd.2E.2F.20zykl.2BÄnd_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="nicht senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-nicht.20senden.20.2F.20zykl.2E.2Fbei.20Änd.2E.2F.20zykl.2BÄnd_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-nicht.20senden.20.2F.20zykl.2E.2Fbei.20Änd.2E.2F.20zykl.2BÄnd_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-nicht.20senden.20.2F.20zykl.2E.2Fbei.20Änd.2E.2F.20zykl.2BÄnd_EN-3">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung und zyklisch senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Dämmerung.20Schrittweite_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="    1 lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Dämmerung.20Schrittweite_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="    2 lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Dämmerung.20Schrittweite_EN-3">
        <T AttributeName="Text" Text="    3 lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Dämmerung.20Schrittweite_EN-4">
        <T AttributeName="Text" Text="    4 lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Dämmerung.20Schrittweite_EN-5">
        <T AttributeName="Text" Text="    5 lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Dämmerung.20Schrittweite_EN-10">
        <T AttributeName="Text" Text="  10 lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Dämmerung.20Schrittweite_EN-20">
        <T AttributeName="Text" Text="  20 lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Dämmerung.20Schrittweite_EN-30">
        <T AttributeName="Text" Text="  30 lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Dämmerung.20Schrittweite_EN-40">
        <T AttributeName="Text" Text="  40 lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Dämmerung.20Schrittweite_EN-50">
        <T AttributeName="Text" Text="  50 lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Dämmerung.20Schrittweite_EN-100">
        <T AttributeName="Text" Text="100 lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Wind.20Schrittweite.20_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="0,1 m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Wind.20Schrittweite.20_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="0,2 m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Wind.20Schrittweite.20_EN-3">
        <T AttributeName="Text" Text="0,3 m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Wind.20Schrittweite.20_EN-4">
        <T AttributeName="Text" Text="0,4 m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Wind.20Schrittweite.20_EN-5">
        <T AttributeName="Text" Text="0,5 m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Wind.20Schrittweite.20_EN-10">
        <T AttributeName="Text" Text="1    m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Wind.20Schrittweite.20_EN-20">
        <T AttributeName="Text" Text="2    m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Wind.20Schrittweite.20_EN-30">
        <T AttributeName="Text" Text="3    m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Wind.20Schrittweite.20_EN-40">
        <T AttributeName="Text" Text="4    m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Wind.20Schrittweite.20_EN-50">
        <T AttributeName="Text" Text="5    m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Windänderung_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="1 m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Windänderung_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="2 m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Windänderung_EN-3">
        <T AttributeName="Text" Text="3 m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Windänderung_EN-4">
        <T AttributeName="Text" Text="4 m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Windänderung_EN-5">
        <T AttributeName="Text" Text="5 m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sollwert.20abs.20.2F.20.2B.2D_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="Absolutwert mit einem 16 Bit-Kom.Objekt" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sollwert.20abs.20.2F.20.2B.2D_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="Anhebung/Absenkung mit einem Kom.Objekt" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sollwert.20abs.20.2F.20.2B.2D_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="Anhebung/Absenkung mit zwei  Kom.Objekten" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-nicht.20freigeben.2Ffreigeben_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="nicht freigeben" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-nicht.20freigeben.2Ffreigeben_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="freigeben" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sperrverhalten.20Sperren_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="kein Telegramm senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sperrverhalten.20Sperren_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="0 senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sperrverhalten.20Sperren_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="1 senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sperrverhalten.20freigeben.20Ä.20auf.200_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Schaltausgang = 0 ==&gt; sende 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sperrverhalten.20freigeben.20Ä.20auf.200_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="kein Telegramm senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sperrverhalten.20freigeben.20Ä.20auf.201_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Schaltausgang = 1 ==&gt; sende 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Sperrverhalten.20freigeben.20Ä.20auf.201_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="kein Telegramm senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="nicht verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-32">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-33">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 1 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-34">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-35">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 2 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-36">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-37">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 3 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-26">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-27">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 1 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-28">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-29">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 2 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-30">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-31">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 3 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-4">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-5">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 1 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-6">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-7">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 2invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-8">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-9">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 3 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-10">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 4" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-11">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 4 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-12">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 5" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-13">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 5 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-14">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 6" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-15">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 6 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-16">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 7" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-17">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 7 invertiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-18">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 8" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20Verknüpfungseingänge.20UND_EN-19">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt Logikeingang 8 invetiert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-kein.20.2F.201x1.20Bit.20.2F.202x8.20Bit_EN-0">
        <T AttributeName="Text" Text="nicht" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-kein.20.2F.201x1.20Bit.20.2F.202x8.20Bit_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="ein 1 Bit-Objekt" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-kein.20.2F.201x1.20Bit.20.2F.202x8.20Bit_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="zwei 8 Bit-Objekte" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20SA_EN-1">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung der Logik" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20SA_EN-2">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung der Logik auf 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20SA_EN-3">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung der Logik auf 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20SA_EN-4">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung der Logik und zyklisch" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20SA_EN-5">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung der Logik auf 1 und zyklisch" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_PT-Logik.20SA_EN-6">
        <T AttributeName="Text" Text="bei Änderung der Logik auf 0 und zyklisch" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-0">
        <T AttributeName="Text" Text="Windstärke Messwert" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Ausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-1">
        <T AttributeName="Text" Text="Anforderung Max Windstärke" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-2">
        <T AttributeName="Text" Text="Maximaler Windstärkemesswert" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Ausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-3">
        <T AttributeName="Text" Text="Reset Max Windstärke" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-4">
        <T AttributeName="Text" Text="Windsensor Störung" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Ausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-5">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="16 Bit Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-6">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="1 = Anhebung | 0 = Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-7">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Anhebung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-8">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-9">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-10">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang Sperre" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-11">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="16 Bit Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-12">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="1 = Anhebung | 0 = Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-13">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Anhebung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-14">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-15">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-16">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang Sperre" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-17">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="16 Bit Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-18">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="1 = Anhebung | 0 = Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-19">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Anhebung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-20">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-21">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-22">
        <T AttributeName="Text" Text="Wind Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang Sperre" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-23">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-24">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-25">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-26">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-27">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-28">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-29">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-30">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-31">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-32">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 4" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-33">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 4" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-34">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 4" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-35">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 5" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-36">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 5" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-37">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 5" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-38">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 6" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-39">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 6" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-40">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 6" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-41">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 7" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-42">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 7" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-43">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 7" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-44">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 8" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-45">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 8" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-46">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik 8" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-47">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-48">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-49">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-50">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-51">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-52">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-53">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-54">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-55">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-56">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 4" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-57">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 4" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-58">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 4" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-59">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 5" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-60">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 5" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-61">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 5" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-62">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 6" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-63">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 6" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-64">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 6" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-65">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 7" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-66">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 7" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-67">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 7" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-68">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 8" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-69">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 8" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang A" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-70">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik 8" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="8 Bit Ausgang B" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-71">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikeingang 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-72">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikeingang 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-73">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikeingang 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-74">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikeingang 4" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-75">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikeingang 5" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-76">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikeingang 6" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-77">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikeingang 7" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-78">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikeingang 8" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-79">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Messwert" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Ausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-80">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="16 Bit Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-81">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="1 = Anhebung | 0 = Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-82">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Anhebung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-83">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-84">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-85">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang Sperre" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-86">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="16 Bit Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-87">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="1 = Anhebung | 0 = Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-88">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Anhebung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-89">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-90">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-91">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang Sperre" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-92">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="16 Bit Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-93">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="1 = Anhebung | 0 = Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-94">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Anhebung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-95">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-96">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-97">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang Sperre" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-98">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="16 Bit Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-99">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="1 = Anhebung | 0 = Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-100">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Anhebung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-101">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-102">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-103">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 1" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang Sperre" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-104">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="16 Bit Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-105">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="1 = Anhebung | 0 = Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-106">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Anhebung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-107">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-108">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-109">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 2" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang Sperre" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-110">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="16 Bit Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-111">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="1 = Anhebung | 0 = Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-112">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Anhebung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-113">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Absenkung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-114">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-115">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung Grenzwert 3" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="Schaltausgang Sperre" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_O-116">
        <T AttributeName="Text" Text="Software Version" />
        <T AttributeName="FunctionText" Text="auslesbar" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3752">
        <T AttributeName="Text" Text="Allgemeine Einstellungen" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3756">
        <T AttributeName="Text" Text="Windstärke:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3760">
        <T AttributeName="Text" Text="Messwert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3763">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3764">
        <T AttributeName="Text" Text="ab Änderung in %" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3757">
        <T AttributeName="Text" Text="Senden und rücksetzen des max.&#xD;&#xA;Windstärkewertes auf Anfrage" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3758">
        <T AttributeName="Text" Text="Senden und rücksetzen ist nur mittels&#xD;&#xA;eigener Kommunikationsobjekte möglich" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4163">
        <T AttributeName="Text" Text="Störobjekt verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3753">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-36">
        <T AttributeName="Text" Text="Messwert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2333">
        <T AttributeName="Text" Text="ab Änderung in %" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2620">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-1280">
        <T AttributeName="Text" Text="Maximale Telegrammrate" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2638">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwerte" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3771">
        <T AttributeName="Text" Text="Windstärke:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3900">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert 1 verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3837">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert 2 verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3772">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert 3 verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3835">
        <T AttributeName="Text" Text="Sendeverzögerung der Schaltausgänge&#xD;&#xA;nach Power Up und Programmierung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3836">
        <T AttributeName="Text" Text="Sendeverzögerung der Grenzwerte&#xD;&#xA;nach Power Up und Programmierung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3770">
        <T AttributeName="Text" Text="Helligkeit:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3620">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert 1 verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2642">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert 2 verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3686">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert 3 verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2635">
        <T AttributeName="Text" Text="Sendeverzögerung der Schaltausgänge&#xD;&#xA;nach Power Up und Programmierung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2973">
        <T AttributeName="Text" Text="Sendeverzögerung der Grenzwerte&#xD;&#xA;nach Power Up und Programmierung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4298">
        <T AttributeName="Text" Text="Dämmerung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4094">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert 1 verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4031">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert 2 verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3966">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert 3 verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4029">
        <T AttributeName="Text" Text="Sendeverzögerung der Schaltausgänge&#xD;&#xA;nach Power Up und Programmierung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4030">
        <T AttributeName="Text" Text="Sendeverzögerung der Grenzwerte&#xD;&#xA;nach Power Up und Programmierung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3901">
        <T AttributeName="Text" Text="    Wind Grenzwert 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3960">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3905">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwertvorgabe per" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3906">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert in 0,1 m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3907">
        <T AttributeName="Text" Text="Der zuletzt kommunizierte Wert soll &#xD;&#xA;erhalten bleiben" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3911">
        <T AttributeName="Text" Text="Der geänderte Grenzwert kann mindestens &#xD;&#xA;100.000  Mal gesichert werden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3908">
        <T AttributeName="Text" Text="ACHTUNG:" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3906_R-3909">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in 0,1 m/s&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3906_R-3912">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in 0,1 m/s&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3913">
        <T AttributeName="Text" Text="Art der Grenzwertveränderung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3914">
        <T AttributeName="Text" Text="Schrittweite" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3904">
        <T AttributeName="Text" Text="Hysterese des Grenzwertes in %" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3902">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3959">
        <T AttributeName="Text" Text="Ausgang ist bei&#xD;&#xA;(GW = Grenzwert)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3961">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 0 auf 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3903">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 1 auf 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3917">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3924">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3937">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4265">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4266">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4267">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4268">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4269">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3918">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung des Schaltausgangs verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3920">
        <T AttributeName="Text" Text="Auswertung des Sperrobjekts" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3919">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts&#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3919_R-3926">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3919_R-3951">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3922">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3928">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3933">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3943">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3950">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3957">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3923">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Sperren" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3921">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3929">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3934">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3942">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3949">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3956">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3838">
        <T AttributeName="Text" Text="    Wind Grenzwert 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3884">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3885">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwertvorgabe per" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3886">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert in 0,1 m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3887">
        <T AttributeName="Text" Text="Der zuletzt kommunizierte Wert soll &#xD;&#xA;erhalten bleiben" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3893">
        <T AttributeName="Text" Text="Der geänderte Grenzwert kann mindestens &#xD;&#xA;100.000  Mal gesichert werden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3886_R-3888">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in 0,1 m/s&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3894">
        <T AttributeName="Text" Text="ACHTUNG:" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3886_R-3895">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in 0,1 m/s&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3889">
        <T AttributeName="Text" Text="Art der Grenzwertveränderung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3890">
        <T AttributeName="Text" Text="Schrittweite" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3898">
        <T AttributeName="Text" Text="Hysterese des Grenzwertes in %" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3882">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3897">
        <T AttributeName="Text" Text="Ausgang ist bei&#xD;&#xA;(GW = Grenzwert)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3839">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 0 auf 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3899">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 1 auf 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3840">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3859">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3861">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4270">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4271">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4272">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4273">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4274">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3841">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung des Schaltausgangs verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3843">
        <T AttributeName="Text" Text="Auswertung des Sperrobjekts" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3842">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts&#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3842_R-3848">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3842_R-3854">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3845">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3852">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3857">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3868">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3872">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3879">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3846">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Sperren" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3844">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3850">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3856">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3867">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3873">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3878">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3773">
        <T AttributeName="Text" Text="    Wind Grenzwert 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3817">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3823">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwertvorgabe per" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3824">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert in 0,1 m/s" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3825">
        <T AttributeName="Text" Text="Der zuletzt kommunizierte Wert soll &#xD;&#xA;erhalten bleiben" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3826">
        <T AttributeName="Text" Text="Der geänderte Grenzwert kann mindestens &#xD;&#xA;100.000  Mal gesichert werden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3824_R-3827">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in 0,1 m/s&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3824_R-3828">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in 0,1 m/s&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3833">
        <T AttributeName="Text" Text="ACHTUNG:" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3829">
        <T AttributeName="Text" Text="Art der Grenzwertveränderung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3831">
        <T AttributeName="Text" Text="Schrittweite" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3819">
        <T AttributeName="Text" Text="Hysterese des Grenzwertes in %" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3820">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3822">
        <T AttributeName="Text" Text="Ausgang ist bei&#xD;&#xA;(GW = Grenzwert)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3816">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 0 auf 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3818">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 1 auf 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3774">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3781">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3807">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4275">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4276">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4277">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4278">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4279">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3775">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung des Schaltausgangs verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3777">
        <T AttributeName="Text" Text="Auswertung des Sperrobjekts" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3776">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts&#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3776_R-3802">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3776_R-3810">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3780">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3785">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3793">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3799">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3805">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3813">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3778">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Sperren" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3779">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3784">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3792">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3800">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3806">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3812">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3621">
        <T AttributeName="Text" Text="    Helligkeit Grenzwert 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3640">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3623">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwertvorgabe per" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3624">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert in klux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3625">
        <T AttributeName="Text" Text="Der zuletzt kommunizierte Wert soll &#xD;&#xA;erhalten bleiben" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3630">
        <T AttributeName="Text" Text="Der geänderte Grenzwert kann mindestens &#xD;&#xA;100.000  Mal gesichert werden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3627">
        <T AttributeName="Text" Text="ACHTUNG:" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3624_R-3628">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in klux&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3624_R-3631">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in klux&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3632">
        <T AttributeName="Text" Text="Art der Grenzwertveränderung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3633">
        <T AttributeName="Text" Text="Schrittweite" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3637">
        <T AttributeName="Text" Text="Hysterese des Grenzwertes in %" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3638">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3622">
        <T AttributeName="Text" Text="Ausgang ist bei&#xD;&#xA;(GW = Grenzwert)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3641">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 0 auf 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3636">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 1 auf 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3642">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3643">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3644">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4283">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4284">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4285">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4286">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4287">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3646">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung des Schaltausgangs verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3648">
        <T AttributeName="Text" Text="Auswertung des Sperrobjekts" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3647">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts&#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3647_R-3653">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3647_R-3659">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3649">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3655">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3663">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3668">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3675">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3685">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3651">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Sperren" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3650">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3656">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3662">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3667">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3674">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3684">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3555">
        <T AttributeName="Text" Text="    Helligkeit Grenzwert 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3559">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3606">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwertvorgabe per" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3607">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert in klux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3608">
        <T AttributeName="Text" Text="Der zuletzt kommunizierte Wert soll &#xD;&#xA;erhalten bleiben" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3609">
        <T AttributeName="Text" Text="Der geänderte Grenzwert kann mindestens &#xD;&#xA;100.000  Mal gesichert werden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3610">
        <T AttributeName="Text" Text="ACHTUNG:" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3607_R-3611">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in klux&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3607_R-3614">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in klux&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3615">
        <T AttributeName="Text" Text="Art der Grenzwertveränderung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3616">
        <T AttributeName="Text" Text="Schrittweite" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3556">
        <T AttributeName="Text" Text="Hysterese des Grenzwertes in %" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3557">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3605">
        <T AttributeName="Text" Text="Ausgang ist bei&#xD;&#xA;(GW = Grenzwert)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3560">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 0 auf 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3619">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 1 auf 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3561">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3569">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3571">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4288">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4289">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4290">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4291">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4292">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3563">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung des Schaltausgangs verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3564">
        <T AttributeName="Text" Text="Auswertung des Sperrobjekts" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3568">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts&#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3568_R-3580">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3568_R-3586">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3565">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3576">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3582">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3590">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3595">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3602">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3566">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Sperren" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3567">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3577">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3583">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3589">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3594">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3601">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3687">
        <T AttributeName="Text" Text="    Helligkeit Grenzwert 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3690">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3694">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwertvorgabe per" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3695">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert in klux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3696">
        <T AttributeName="Text" Text="Der zuletzt kommunizierte Wert soll &#xD;&#xA;erhalten bleiben" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3697">
        <T AttributeName="Text" Text="Der geänderte Grenzwert kann mindestens &#xD;&#xA;100.000  Mal gesichert werden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3695_R-3698">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in klux&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3704">
        <T AttributeName="Text" Text="ACHTUNG:" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3695_R-3705">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in klux&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3699">
        <T AttributeName="Text" Text="Art der Grenzwertveränderung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3700">
        <T AttributeName="Text" Text="Schrittweite" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3692">
        <T AttributeName="Text" Text="Hysterese des Grenzwertes in %" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3688">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3693">
        <T AttributeName="Text" Text="Ausgang ist bei&#xD;&#xA;(GW = Grenzwert)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3707">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 0 auf 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3691">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 1 auf 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3708">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3709">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3710">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4293">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4294">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4295">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4296">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4297">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3711">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung des Schaltausgangs verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3712">
        <T AttributeName="Text" Text="Auswertung des Sperrobjekts" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3716">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts&#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3716_R-3734">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3716_R-3751">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3715">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3722">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3732">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3738">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3743">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3748">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3713">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Sperren" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3714">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3721">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3731">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3737">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3744">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3749">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4095">
        <T AttributeName="Text" Text="    Dämmerung Grenzwert 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4154">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4099">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwertvorgabe per" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4100">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert in lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4101">
        <T AttributeName="Text" Text="Der zuletzt kommunizierte Wert soll &#xD;&#xA;erhalten bleiben" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4105">
        <T AttributeName="Text" Text="Der geänderte Grenzwert kann mindestens &#xD;&#xA;100.000  Mal gesichert werden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4102">
        <T AttributeName="Text" Text="ACHTUNG:" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4100_R-4103">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in lux&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4100_R-4106">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in lux&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4107">
        <T AttributeName="Text" Text="Art der Grenzwertveränderung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4108">
        <T AttributeName="Text" Text="Schrittweite" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4098">
        <T AttributeName="Text" Text="Hysterese des Grenzwertes in %" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4096">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4153">
        <T AttributeName="Text" Text="Ausgang ist bei&#xD;&#xA;(GW = Grenzwert)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4155">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 0 auf 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4097">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 1 auf 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4111">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4118">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4131">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4299">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4300">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4301">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4302">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4303">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4112">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung des Schaltausgangs verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4114">
        <T AttributeName="Text" Text="Auswertung des Sperrobjekts" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4113">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts&#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4113_R-4120">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4113_R-4145">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4116">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4122">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4127">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4137">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4144">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4151">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4117">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Sperren" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-4115">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-4123">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4128">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4136">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4143">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-4150">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4032">
        <T AttributeName="Text" Text="    Dämmerung Grenzwert 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4078">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4079">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwertvorgabe per" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4080">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert in lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4081">
        <T AttributeName="Text" Text="Der zuletzt kommunizierte Wert soll &#xD;&#xA;erhalten bleiben" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4087">
        <T AttributeName="Text" Text="Der geänderte Grenzwert kann mindestens &#xD;&#xA;100.000  Mal gesichert werden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4080_R-4082">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in lux&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4088">
        <T AttributeName="Text" Text="ACHTUNG:" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4080_R-4089">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in lux&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4083">
        <T AttributeName="Text" Text="Art der Grenzwertveränderung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4084">
        <T AttributeName="Text" Text="Schrittweite" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4092">
        <T AttributeName="Text" Text="Hysterese des Grenzwertes in %" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4076">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4091">
        <T AttributeName="Text" Text="Ausgang ist bei&#xD;&#xA;(GW = Grenzwert)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4033">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 0 auf 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4093">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 1 auf 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4034">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4053">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4055">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4304">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4305">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4306">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4307">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4308">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4035">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung des Schaltausgangs verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4037">
        <T AttributeName="Text" Text="Auswertung des Sperrobjekts" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4036">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts&#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4036_R-4042">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4036_R-4048">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4039">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4046">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4051">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4062">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4066">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4073">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4040">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Sperren" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4038">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-4044">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4050">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-4061">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4067">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-4072">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3967">
        <T AttributeName="Text" Text="    Dämmerung Grenzwert 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4011">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4017">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwertvorgabe per" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4018">
        <T AttributeName="Text" Text="Grenzwert in lux" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4019">
        <T AttributeName="Text" Text="Der zuletzt kommunizierte Wert soll &#xD;&#xA;erhalten bleiben" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4020">
        <T AttributeName="Text" Text="Der geänderte Grenzwert kann mindestens &#xD;&#xA;100.000  Mal gesichert werden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4018_R-4021">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in lux&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4018_R-4022">
        <T AttributeName="Text" Text="Start Grenzwert in lux&#xD;&#xA;gültig bis zur 1.Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4027">
        <T AttributeName="Text" Text="ACHTUNG:" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4023">
        <T AttributeName="Text" Text="Art der Grenzwertveränderung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4025">
        <T AttributeName="Text" Text="Schrittweite" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4013">
        <T AttributeName="Text" Text="Hysterese des Grenzwertes in %" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4014">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4016">
        <T AttributeName="Text" Text="Ausgang ist bei&#xD;&#xA;(GW = Grenzwert)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4010">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 0 auf 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4012">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltverzögerung von 1 auf 0" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3968">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3975">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4001">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4309">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4310">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4311">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4312">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4313">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3969">
        <T AttributeName="Text" Text="Sperrung des Schaltausgangs verwenden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3971">
        <T AttributeName="Text" Text="Auswertung des Sperrobjekts" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3970">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts&#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3970_R-3996">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3970_R-4004">
        <T AttributeName="Text" Text="Wert des Sperrobjekts &#xD;&#xA;vor 1. Kommunikation" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3974">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3979">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3987">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3993">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3999">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4007">
        <T AttributeName="Text" Text="&#xD;&#xA;Verhalten des Schaltausgangs" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3972">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Sperren" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3973">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-3978">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3986">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3994">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_UP-4000">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4006">
        <T AttributeName="Text" Text="beim Freigeben:&#xD;&#xA;(mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4157">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2277">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte Logikeingänge" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4158">
        <T AttributeName="Text" Text="UND Logik:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2328">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2327">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2326">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2325">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 4" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2324">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 5" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2323">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 6" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2321">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 7" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2322">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 8" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4280">
        <T AttributeName="Text" Text="Sendeverzögerung der Schaltausgänge&#xD;&#xA;nach Power Up und Programmierung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4159">
        <T AttributeName="Text" Text="ODER Logik:&#xD;&#xA;--------------------------------------" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2390">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2397">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2404">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2411">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 4" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2418">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 5" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2425">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 6" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2432">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 7" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2439">
        <T AttributeName="Text" Text="Logik 8" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4281">
        <T AttributeName="Text" Text="Sendeverzögerung der Schaltausgänge&#xD;&#xA;nach Power Up und Programmierung" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2343">
        <T AttributeName="Text" Text="    UND Logik 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2354">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2353">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2352">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2351">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2868">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2875">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2874">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2871">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2872">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2881">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2880">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2446">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;UND Logik 1 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2446_R-2873">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;UND Logik 1 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-10">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2344">
        <T AttributeName="Text" Text="    UND Logik 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2355">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2356">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2357">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2358">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2883">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2888">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2887">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2889">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2890">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2886">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2885">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2884">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;UND Logik 2 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2884_R-2891">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;UND Logik 2 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4169">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2345">
        <T AttributeName="Text" Text="    UND Logik 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2359">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2360">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2361">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2362">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2892">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2897">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2896">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2898">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2899">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2895">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2894">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2893">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;UND Logik 3 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2893_R-2900">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;UND Logik 3 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4179">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2346">
        <T AttributeName="Text" Text="    UND Logik 4" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2363">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2364">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2365">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2366">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2901">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2906">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2905">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2907">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2908">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2904">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2903">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2902">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;UND Logik 4 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2902_R-2909">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;UND Logik 4 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4185">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2347">
        <T AttributeName="Text" Text="    UND Logik 5" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2367">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2368">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2369">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2370">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2910">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2915">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2914">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2916">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2917">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2913">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2912">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2911">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;UND Logik 5 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2911_R-2918">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;UND Logik 5 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4191">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2348">
        <T AttributeName="Text" Text="    UND Logik 6" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2371">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2372">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2373">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2374">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2919">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2924">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2923">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2925">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2926">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2922">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2921">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2920">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;UND Logik 6 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2920_R-2927">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;UND Logik 6 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4197">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2349">
        <T AttributeName="Text" Text="    UND Logik 7" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2375">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2376">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2377">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2378">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2928">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2933">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2932">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2934">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2935">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2931">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2930">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2929">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;UND Logik 7 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2929_R-2936">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;UND Logik 7 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4203">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2350">
        <T AttributeName="Text" Text="    UND Logik 8" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2379">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2380">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2381">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2382">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2937">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2942">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2941">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2943">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2944">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2940">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2939">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2938">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;UND Logik 8 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2938_R-2945">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;UND Logik 8 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4209">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2391">
        <T AttributeName="Text" Text="    ODER Logik 1" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2396">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2395">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2394">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2393">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2946">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2951">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2950">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2952">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2953">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2949">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2948">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2947">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;ODER Logik 1 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2947_R-2954">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;ODER Logik 1 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4215">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2398">
        <T AttributeName="Text" Text="    ODER Logik 2" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2400">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2401">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2402">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2403">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2955">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2957">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2956">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2958">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2959">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2963">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2962">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2960">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;ODER Logik 2 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2960_R-2961">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;ODER Logik 2 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4221">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2405">
        <T AttributeName="Text" Text="    ODER Logik 3" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2410">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2406">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2407">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2408">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2964">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2966">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2965">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2967">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2968">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2972">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2971">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2969">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;ODER Logik 3 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2969_R-2970">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;ODER Logik 3 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4227">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2412">
        <T AttributeName="Text" Text="    ODER Logik 4" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2413">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2414">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2415">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2416">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4160">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2975">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2974">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2976">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2977">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2981">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2980">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2978">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;ODER Logik 4 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2978_R-2979">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;ODER Logik 4 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4233">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2419">
        <T AttributeName="Text" Text="    ODER Logik 5" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2420">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2421">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2422">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2423">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2982">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2984">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2983">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2985">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2986">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2990">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2989">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2987">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;ODER Logik 5 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2987_R-2988">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;ODER Logik 5 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4239">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2426">
        <T AttributeName="Text" Text="    ODER Logik 6" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2427">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2428">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2430">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2431">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2991">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2993">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2992">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2994">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2995">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2999">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2998">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2996">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;ODER Logik 6 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2996_R-2997">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;ODER Logik 6 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4245">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2433">
        <T AttributeName="Text" Text="    ODER Logik 7" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2435">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2436">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2437">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2438">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3000">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3002">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3001">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3003">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3004">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3008">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3007">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3005">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;ODER Logik 7 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3005_R-3006">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;ODER Logik 7 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4251">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2440">
        <T AttributeName="Text" Text="    ODER Logik 8" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2442">
        <T AttributeName="Text" Text="1. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2443">
        <T AttributeName="Text" Text="2. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2444">
        <T AttributeName="Text" Text="3. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-2445">
        <T AttributeName="Text" Text="4. Eingang" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3009">
        <T AttributeName="Text" Text="Logikausgang sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3011">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3010">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt A Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3012">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3013">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt B Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3017">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 1 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3016">
        <T AttributeName="Text" Text="wenn Logik = 0 ==&gt; Objekt  Wert" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3014">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekt&#xD;&#xA;ODER Logik 8 sendet" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-3014_R-3015">
        <T AttributeName="Text" Text="Kommunikationsobjekte &#xD;&#xA;ODER Logik 8 A und B senden" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A_P-4176">
        <T AttributeName="Text" Text="zyklisch senden alle" />
      </TE>
      <TE RefId="M-00C9_A-FF1A-11-4D3A">
        <T AttributeName="Name" Text="KNX L" />
      </TE>
    </TU>
  </L>
</LS>