<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LS>
  <L Identifier="de-DE">
    <TU RefId="M-0083_H-135-3_P-SCN.2DIP000.2E03">
      <TE RefId="M-0083_H-135-3_P-SCN.2DIP000.2E03">
        <T AttributeName="Text" Text="SCN-IP000.03 Email für IP Interface mit Secure" />
      </TE>
    </TU>
    <TU RefId="M-0083_H-3.2E10-2_P-AKK.2D1616.2E03">
      <TE RefId="M-0083_H-3.2E10-2_P-AKK.2D1616.2E03">
        <T AttributeName="Text" Text="AKK-1616.03 Schaltaktor 16fach, 8TE, 16A" />
      </TE>
    </TU>
    <TU RefId="M-0083_H-178-0_P-BE.2D08230.2E02">
      <TE RefId="M-0083_H-178-0_P-BE.2D08230.2E02">
        <T AttributeName="Text" Text="BE-08230.02 Binäreingang 8-fach, 4TE, Ausführung 230VAC" />
      </TE>
    </TU>
    <TU RefId="M-0083_H-3.2E65-1_P-AKD.2D0424R2.2E02">
      <TE RefId="M-0083_H-3.2E65-1_P-AKD.2D0424R2.2E02">
        <T AttributeName="Text" Text="AKD-0424R2.02 LED Controller 4 Kanal/RGBW, 2TE REG" />
      </TE>
    </TU>
    <TU RefId="M-0083_H-371-0_P-BE.2DTA5506.2E01">
      <TE RefId="M-0083_H-371-0_P-BE.2DTA5506.2E01">
        <T AttributeName="Text" Text="BE-TA5506.01 Taster 6-fach" />
      </TE>
    </TU>
    <TU RefId="M-0083_H-36-1_P-BE.2DTA55P8.2E01">
      <TE RefId="M-0083_H-36-1_P-BE.2DTA55P8.2E01">
        <T AttributeName="Text" Text="BE-TA55P8.01 Taster 8-fach / Plus" />
      </TE>
    </TU>
    <TU RefId="M-0083_H-2.2E37-1_P-BE.2DTAS86T.2E01">
      <TE RefId="M-0083_H-2.2E37-1_P-BE.2DTAS86T.2E01">
        <T AttributeName="Text" Text="BE-TAS86T.01 Taster Smart 86 mit Temperatursensor" />
      </TE>
    </TU>
    <TU RefId="M-0083_H-74-0_P-SCN.2DRTC20.2E01">
      <TE RefId="M-0083_H-74-0_P-SCN.2DRTC20.2E01">
        <T AttributeName="Text" Text="Schaltuhr 20-Kanal mit LCD Anzeige" />
      </TE>
    </TU>
    <TU RefId="M-0083_H-323-3_P-SCN.2DP360K3.2E03" Version="1">
      <TE RefId="M-0083_H-323-3_P-SCN.2DP360K3.2E03">
        <T AttributeName="Text" Text="SCN-P360K3.03 Präsenzmelder 360° KLR 3S" />
      </TE>
    </TU>
    <TU RefId="M-0083_H-2.2E80-1_P-SCN.2DLOG1.2E02">
      <TE RefId="M-0083_H-2.2E80-1_P-SCN.2DLOG1.2E02">
        <T AttributeName="Text" Text="SCN-LOG1.02 Logikmodul" />
      </TE>
    </TU>
    <TU RefId="M-0083_H-78-1_P-SCN.2DSS1H.2E01">
      <TE RefId="M-0083_H-78-1_P-SCN.2DSS1H.2E01">
        <T AttributeName="Text" Text="SCN-SS1H.01 Sonnensensor" />
      </TE>
    </TU>
    <TU RefId="M-0083_H-274-1_P-SCN.2DRTC20.2E02">
      <TE RefId="M-0083_H-274-1_P-SCN.2DRTC20.2E02">
        <T AttributeName="Text" Text="SCN-RTC20.02 Schaltuhr 20-Kanal mit Farbdisplay" />
      </TE>
    </TU>
    <TU RefId="M-0083_H-135-3-O0072_P-SCN.2DIP000.2E03">
      <TE RefId="M-0083_H-135-3-O0072_P-SCN.2DIP000.2E03">
        <T AttributeName="Text" Text="SCN-IP000.03 IP Interface mit Secure" />
      </TE>
    </TU>
    <TU RefId="M-0083_H-42-49_P-JAL.2D0210.2E02">
      <TE RefId="M-0083_H-42-49_P-JAL.2D0210.2E02">
        <T AttributeName="Text" Text="JAL-0210.02 Jalousieaktor 2-fach, 2TE, 230VAC" />
      </TE>
    </TU>
  </L>
</LS>